Наименование программного продукта	Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.5.3 Copyright InfoStroy Ltd.	

	Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр	

			
	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам	Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр;
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;	

			
	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 №9859-ИФ/09	

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452	Приказ Министерства Строительства Кировской области от 21.03.2025 № 23	

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	ФГИС ЦС 1 кв.2026	

	Наименование субъекта Российской Федерации	Кировская область	

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации		

	СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ		

					
	"_____" ______________ 20___ г.	"_____" ______________ 20___ г.	
	
Ремонт помещений в МБОУ СОШ с УИОП №32 города Кирова	
(наименование стройки)	
	
Ремонт помещений в МБОУ СОШ с УИОП №32 города Кирова	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01	
Ремонт помещений в МБОУ СОШ с УИОП №32 города Кирова (кабинет 47)	
(наименование работ и затрат)	
	
	Составлен(а)	Ресурсно-индексным	методом		
	
	Основание	Ведомость объемов работ		
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
	
	Составлен(а) в текущем уровне цен	1 кв. 2026	
	
	Сметная стоимость	465462.4	руб.	
	в том числе:	Средства на оплату труда рабочих		80103	 руб.	
	строительных работ	392167.41	 руб.	Средства на оплату труда машинистов		3964.2	 руб.	
	монтажных работ	72673.95	 руб.	Нормативные затраты труда рабочих	232	 чел. час.	
	оборудования	0	 руб.	Нормативные затраты труда машинистов	11	 чел. час.	
	прочих затрат	621.04	 руб.	
	
№
п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном 
уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	
4 этаж кабинет 47	
	
Полы	
1	ГЭСНр-57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0.553	1	0.553						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6.29867					1945.47	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11.39	1	6.29867			308.87	1	1945.47	
	2	ЭМ									4.37	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.07189					24.24	
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.13	1	0.07189	37.32	1.63	60.83		4.37	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.13	1	0.07189			337.21	1	24.24	
	4	М									0	
		Итого прямые затраты									1974.08	
1.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.25991	1	0.25991						
		ФОТ									1969.71	
	812/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3	НР (091 Полы )	%	89	1	89					1753.04	
	774/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3	СП (091 Полы )	%	49	1	49					965.16	
		Всего по позиции		8 485.14		4692.28	
2	ГЭСНр-57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.2993	1	0.2993						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.128361					348.52	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	1	1.128361			308.87	1	348.52	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									0	
		Итого прямые затраты									348.52	
2.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.032923	1	0.032923						
		ФОТ									348.52	
	812/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3	НР (091 Полы )	%	89	1	89					310.18	
	774/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3	СП (091 Полы )	%	49	1	49					170.77	
		Всего по позиции		2 771.37		829.47	
3	ГЭСН-11-01-053-02	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2	0.553	1	0.553						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			20.216851					6530.85	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	31.79	1.15	20.216851			323.04	1	6530.85	
	2	ЭМ									2143.01	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4.963176					1880.8	
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.13	1.25	0.089863	37.32	1.63	60.83		5.47	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.13	1.25	0.089863			337.21	1	30.3	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.35	1.25	0.241938			680.62		164.67	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.35	1.25	0.241938			379.72	1	91.87	
	ФСБЦ 91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	6.7	1.25	4.631375			425.98		1972.87	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	6.7	1.25	4.631375			379.72	1	1758.63	
	4	М									23396.2	
	ФСБЦ 11.2.11.04-0052	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 12-15 мм	м3	1.24	1	0.68572	48355.24	0.7	33848.67		23210.71	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	10.12	1	5.59636			8.21		45.95	
	ФСБЦ 01.7.15.14-0163	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм	кг	1.8	1	0.9954	114.9	1.22	140.18		139.54	
		Итого прямые затраты									33950.86	
		ФОТ									8411.65	
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					8478.94	
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					4647.44	
		Всего по позиции		85 130.63		47077.24	
4	ГЭСН-11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0.553	1	0.553						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			19.97519					6566.04	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	31.41	1.15	19.97519			328.71	1	6566.04	
	2	ЭМ									240.13	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.566825					205.24	
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.34	1.25	0.235025	37.32	1.63	60.83		14.3	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.34	1.25	0.235025			337.21	1	79.25	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.48	1.25	0.3318			680.62		225.83	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.48	1.25	0.3318			379.72	1	125.99	
	4	М									2518.49	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2.65	1	1.46545			8.21		12.03	
	ФСБЦ 01.7.06.14-0034	Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм	100 м	0.68	1	0.37604	4165.89	1.6	6665.42		2506.46	
		Итого прямые затраты									9529.9	
4.1	01.6.03.04-0027
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2
Объем: 55.3 * 1.02	м2	56.406	1	56.406	919.8	1.2	1103.76		62258.69	
		ФОТ									6771.28	
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					6825.45	
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					3741.13	
		Всего по позиции		148 924.36		82355.17	
5	ГЭСН-11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0.2993	1	0.2993						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.299223					833.95	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6.68	1.15	2.299223			362.71	1	833.95	
	2	ЭМ									7.75	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.013095					4.89	
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.005	1.25	0.001871	37.32	1.63	60.83		0.11	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.005	1.25	0.001871			337.21	1	0.63	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	1.25	0.011224			680.62		7.64	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.03	1.25	0.011224			379.72	1	4.26	
	4	М									450.3	
	ФСБЦ 11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0.16	1	0.047888	1815.16	1.09	1978.52		94.75	
	ФСБЦ 11.3.03.14-0021	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0.4	1	0.11972	1448.4	1.09	1578.76		189.01	
	ФСБЦ 11.3.03.14-0031	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0.14	1	0.041902	1275.12	1.09	1389.88		58.24	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2.5408	1	0.760461			8.21		6.24	
	ФСБЦ 01.7.15.07-0021	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0.263	1	0.078716	174.13	1.22	212.44		16.72	
	ФСБЦ 01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2.63	1	0.787159	88.86	1.22	108.41		85.34	
		Итого прямые затраты									1296.89	
5.1	11.3.03.06-0001
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм	м	30.2293	1	30.2293	29.45	1.09	32.1		970.36	
		ФОТ									838.84	
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					845.55	
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					463.46	
		Всего по позиции		11 948.75		3576.26	
6	ГЭСН-11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0.015	1	0.015						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.28704					96.79	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16.64	1.15	0.28704			337.21	1	96.79	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									11.75	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6.876	1	0.10314			8.21		0.85	
	ФСБЦ 01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	6.7	1	0.1005	88.86	1.22	108.41		10.9	
		Итого прямые затраты									108.54	
6.1	09.2.03.02-0002
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 1,8 м	шт	1	1	1	276.81	1.12	310.03		310.03	
		ФОТ									96.79	
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					97.56	
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					53.48	
		Всего по позиции		37 974.00		569.61	
	
Стены	
7	ГЭСНр-62-04-005-01	прим. Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	100 м2	0.9326	1	0.9326						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16.60028					5127.33	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17.8	1	16.60028			308.87	1	5127.33	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									0	
		Итого прямые затраты									5127.33	
		ФОТ									5127.33	
	812/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3	НР (096 Малярные работы)	%	90	1	90					4614.6	
	774/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3	СП (096 Малярные работы)	%	46	1	46					2358.57	
		Всего по позиции		12 975.02		12100.5	
8	ГЭСН-15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0.9326	1	0.9326						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			34.8452					11750.15	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	32.49	1.15	34.8452			337.21	1	11750.15	
	2	ЭМ									57.6	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1.084148					367.89	
	ФСБЦ 91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	1.25	0.023315			1689.67		39.39	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.023315			436.39	1	10.17	
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.21	1.25	0.244808	37.32	1.63	60.83		14.89	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.21	1.25	0.244808			337.21	1	82.55	
	ФСБЦ 91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0.7	1.25	0.816025	2.31	1.76	4.07		3.32	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.7	1.25	0.816025			337.21	1	275.17	
	4	М									16.68	
	ФСБЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.51	1	0.475626			35.06		16.68	
		Итого прямые затраты									12192.32	
8.1	04.3.02.05-0004
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение
Объем: 93.26 * 8.5 : 1000	т	0.79271	1	0.79271	12024.05	1.25	15030.06		11914.48	
8.2	14.4.01.02-0012
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
Объем: 93.26 * 0.2	кг	18.652	1	18.652	68.29	1.88	128.39		2394.73	
		ФОТ									12118.04	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					10906.24	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					5047.16	
		Всего по позиции		45 523.19		42454.93	
9	ГЭСН-15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.9326	1	0.9326						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			46.717664					16150.76	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43.56	1.15	46.717664			345.71	1	16150.76	
	2	ЭМ									120.18	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.198178					74.26	
	ФСБЦ 91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	1.25	0.023315	30.61	1.63	49.89		1.16	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.023315			337.21	1	7.86	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.15	1.25	0.174863			680.62		119.02	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.15	1.25	0.174863			379.72	1	66.4	
	4	М									4805.79	
	ФСБЦ 14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	1	0.047563	52790.33	1.67	88159.85		4193.15	
	ФСБЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	1	0.783384	531.44	1.41	749.33		587.01	
	ФСБЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.31	1	0.289106	56.11	1.58	88.65		25.63	
		Итого прямые затраты									21150.99	
9.1	14.3.02.01-0362
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0.027978	1	0.027978	87665.56	1.85	162181.29		4537.51	
9.2	14.4.01.02-0012
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	18.652	1	18.652	68.29	1.88	128.39		2394.73	
		ФОТ									16225.02	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					14602.52	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					6757.72	
		Всего по позиции		53 016.80		49443.47	
	
Потолки	
10	ГЭСНр-67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0.14	1	0.14						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.5046					794.88	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17.89	1	2.5046			317.37	1	794.88	
	2	ЭМ									0.68	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0112					3.78	
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	1	0.0112	37.32	1.63	60.83		0.68	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.08	1	0.0112			337.21	1	3.78	
	4	М									0	
		Итого прямые затраты									799.34	
		ФОТ									798.66	
	812/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3	НР (101 Электромонтажные работы)	%	91	1	91					726.78	
	774/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3	СП (101 Электромонтажные работы)	%	48	1	48					383.36	
		Всего по позиции		13 639.14		1909.48	
11	ГЭСН-15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0.553	1	0.553						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			65.159437					24187.83	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102.46	1.15	65.159437			371.21	1	24187.83	
	2	ЭМ									2186.75	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3.691275					1379.32	
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.76	1.25	0.52535	37.32	1.63	60.83		31.96	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.76	1.25	0.52535			337.21	1	177.15	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4.58	1.25	3.165925			680.62		2154.79	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	4.58	1.25	3.165925			379.72	1	1202.17	
	4	М									12.63	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2.782	1	1.538446			8.21		12.63	
		Итого прямые затраты									27766.53	
11.1	01.6.04.02-0011
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	56.959	1	56.959	468.45	1.23	576.19		32819.21	
		ФОТ									25567.15	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					23010.44	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					10648.72	
		Всего по позиции		170 424.77		94244.9	
12	ГЭСНм-08-03-608-01	Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами
Кдопм=2	100 шт	0.14	1	0.14						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.0636					778.06	
	ФСБЦ ТЗ-2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0.41	1	0.0574			283.37	1	16.27	
	ФСБЦ ТЗ-2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	14.33	1	2.0062			379.72	1	761.79	
	2	ЭМ									26.68	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0392					14.89	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.28	1	0.0392			680.62		26.68	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.28	1	0.0392			379.72	1	14.89	
	4	М									0	
		Итого прямые затраты									819.63	
12.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					15.56	
12.2	ТЦ_20.3.03.09_43_4346013787_11.02.2026_01	Светильник ДВО 6500К опал 36Вт 3240лм 595*595*25мм белый IP54 Ledvance равномерная засветка	ШТ	14	1	14			2675.41		37455.74	
		ФОТ									792.95	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					769.16	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					404.4	
		Всего по позиции		281 889.21		39464.49	
13	ГЭСНм-08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
Кдопм=2	100 м	0.7	1	0.7						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10.92					3825.66	
	ФСБЦ ТЗ-2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0.02	1	0.014			308.87	1	4.32	
	ФСБЦ ТЗ-2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	10.75	1	7.525			337.21	1	2537.51	
	ФСБЦ ТЗ-2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	4.83	1	3.381			379.72	1	1283.83	
	2	ЭМ									4.76	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.007					2.66	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1	0.007			680.62		4.76	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1	0.007			379.72	1	2.66	
	4	М									136.43	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4.42	1	3.094			8.21		25.4	
	ФСБЦ 01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	2.09	1	1.463	52.34	1.45	75.89		111.03	
		Итого прямые затраты									3969.51	
13.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					76.51	
13.2	24.3.01.02-0002
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм	м	70	1	70	21.32	1.12	23.88		1671.6	
		ФОТ									3828.32	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					3713.47	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					1952.44	
		Всего по позиции		16 262.19		11383.53	
14	ГЭСНм-08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
Кдопм=2	100 м	0.7	1	0.7						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.143					1166.71	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	4.49	1	3.143			371.21	1	1166.71	
	2	ЭМ									16.81	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.014					6.23	
	ФСБЦ 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.01	1	0.007			1720.87		12.05	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.01	1	0.007			510.07	1	3.57	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1	0.007			680.62		4.76	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1	0.007			379.72	1	2.66	
	4	М									104.28	
	ФСБЦ 20.2.01.05-0001	Гильзы кабельные медные 2,5 мм	100 шт	0.05	1	0.035	412.93	1.24	512.03		17.92	
	ФСБЦ 20.2.02.01-0011	Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм	1000 шт	0.0122	1	0.00854	1481.45	1.38	2044.4		17.46	
	ФСБЦ 14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0.02	1	0.014	79.88	1.84	146.98		2.06	
	ФСБЦ 01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13.33	1	9.331	5.87	0.88	5.17		48.24	
	ФСБЦ 01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.00043	1	0.000301	43821.53	1.41	61788.36		18.6	
		Итого прямые затраты									1294.03	
14.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					23.33	
14.2	ТЦ_21.1.08.01_43_4345462758_11.02.2026_01	Кабель ВВГнг (А) - lsltx 3 * 1.5 (NPE) 0.66 кВ	М	71.4	1	71.4			75.94		5422.12	
		ФОТ									1172.94	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					1137.75	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					598.2	
		Всего по позиции		12 107.76		8475.43	
	
Прочие работы	
15	47-1
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную	т груза	0.2928	1	0.2928			942.24	1	275.89	
		Всего по позиции		942.25		275.89	
16	02-15-1-01-0039
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 39 км	1т груза	0.2928	1	0.2928			327.59	1	95.92	
		Всего по позиции		327.60		95.92	
	
		Всего по смете				
		Всего прямые затраты			282964,88	
		      в том числе				
		      оплата труда (ОТ)			80103     	
		      эксплуатация машин и механизмов			4808,72	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			3964,20	
		      материальные ресурсы			193717,15	
		      перевозка			371,81	
		Всего ФОТ			84067,20	
		Всего накладные расходы			77791,68	
		Всего сметная прибыль			38192,01	
		Итого СМР			398948,57	
		Всего оборудование			0	
		Сметная стоимость в текущих ценах			398948,57	
		Справочно				
		       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			42877,86	
		       оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		       затраты труда рабочих			232,17	
		       затраты труда машинистов			10,65	
		Захоронение ТКО  (Центральный полигон) (Приложение крешению правления РСТ Кировской области от 19.12.2025 г № 45/21-тко-2026) 1655,76 руб/тн*0,2928тн			484,81	
		Итого без НДС			399433,38	
		Компенсация НДС при УСН (мат+маш+об+комп.захоронение)		22 %	43864,15	
		ИТОГО			443297,53	
		НДС 5%		5 %	22164,87	
		Итого с НДС			465462,40	
	
	Составил:	Проверил: