
Описание объекта закупки

	Наименование товара
	Требования к гарантийному сроку товара, к упаковке (при необходимости)
	Характеристики товара
	Количество, единица измерения
(штук)

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	

	Автоматизированное рабочее место
	Системный блок
	Не менее 12 месяцев.
Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении
	Объем установленной оперативной памяти
	≥ 16
	Гигабайт
	1

	
	
	
	Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти
	≥ 64
	Гигабайт
	

	
	
	
	Тип оперативной памяти
	DDR4
	 
	

	
	
	
	Количество внутренних отсеков корпуса 3,5
	≥ 5
	Штука
	

	
	
	
	Количество внутренних отсеков корпуса 2,5
	≥ 2
	Штука
	

	
	
	
	Количество внешних отсеков корпуса 5,25
	≥ 2
	Штука
	

	
	
	
	Возможность блокировки кнопки включения системного блока
	Да
	 
	

	
	
	
	Количество ядер процессора
	≥ 8
	Штука
	

	
	
	
	Количество потоков процессора
	≥ 12
	Штука
	

	
	
	
	Частота процессора базовая
	≥ 3.7
	Гигагерц
	

	
	
	
	Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3)
	≥ 15
	Мегабайт
	

	
	
	
	Тактовая частота оперативной памяти
	≥ 3200
	Мегагерц
	

	
	
	
	Количество слотов M.2 Key M
	≥ 1
	Штука
	

	
	
	
	Тип накопителя
	SSD
	 
	

	
	
	
	Наличие установленного дискретного графического контроллера
	Нет
	 
	

	
	
	
	Объем каждого установленного модуля оперативной памяти
	≥ 8
	Гигабайт
	

	
	
	
	Мощность блока питания
	≥ 450
	Ватт
	

	
	
	
	Наличие системы охлаждения процессора
	Да
	 
	

	
	
	
	Наличие графического контроллера, интегрированного в процессор
	Да
	 
	

	
	
	
	Наличие интегрированного звукового контроллера
	Да
	 
	

	
	
	
	Скорость передачи данных проводного сетевого контроллера
	≥ 1000
	Мегабит в секунду
	

	
	
	
	Наличие кнопки включения и перезагрузки на передней панели
	Да
	 
	

	
	
	
	Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45)
	≥ 1
	Штука
	

	
	
	
	Высота корпуса
	< 400
	Миллиметр
	

	
	
	
	Ширина корпуса
	< 200
	Миллиметр
	

	
	
	
	Длина корпуса
	≥ 400
	Миллиметр
	

	
	
	
	Тип порта видеовыхода
	VGA
	 
	

	
	
	
	
	DisplayPort
	
	

	
	
	
	
	DVI-D
	
	

	
	
	
	
	HDMI
	
	

	
	
	
	Количество портов USB 2.0 на передней панели
	≥ 2
	Штука
	

	
	
	
	Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 2.0
	≥ 4
	Штука
	

	
	
	
	Количество портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) на передней панели
	≥ 2
	Штука
	

	
	
	
	Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2х2
	≥ 1
	Штука
	

	
	
	
	Суммарное количество встроенных в корпус портов USB Type-C
	≥ 1
	Штука
	

	
	
	
	Наличие выходного аудиоразъема
	Да
	 
	

	
	
	
	Наличие выходного аудиоразъема на передней панели
	Да
	 
	

	
	
	
	Количество встроенных в корпус аудиоразъемов
	≥ 3
	Штука
	

	
	
	
	Наличие входного аудиоразъема для микрофона
	Да
	 
	

	
	
	
	Наличие входного аудиоразъема для микрофона на передней панели
	Да
	 
	

	
	
	
	Язык интерфейса - русский
	Да
	 
	

	
	
	
	Количество накопителей типа SSD форм-фактора M.2
	≥ 1
	Штука
	

	
	
	
	Общий объем накопителей SSD форм-фактора 2,5"
	≥ 480
	Гигабайт
	

	
	
	
	Количество накопителей типа SSD форм-фактора 2,5"
	≥ 1
	Штука
	

	
	
	
	Защита интерфейса проводной сети на материнской плате от статического электричества и перепадов напряжения
	Да
	 
	

	
	
	
	Защита компонент материнской платы от избыточного тока и тока короткого замыкания
	Да
	 
	

	
	Монитор, подключаемый к компьютеру
	Не менее 12 месяцев.
Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении
	Размер диагонали
	≥ 27
	Дюйм (25,4 мм)
	

	
	
	
	Формат изображения
	16:09
	 
	

	
	
	
	Разрешение экрана
	≥1920 x 1080
	 
	

	
	
	
	Интерфейс подключения
	HDMI
	 
	

	
	
	
	
	Display Port
	 
	

	
	
	
	
	USB
	 
	

	
	
	
	Наличие функции регулировки по высоте
	Да
	 
	

	
	
	
	Наличие функции регулировки наклона
	Да
	 
	

	
	
	
	Наличие встроенных динамиков
	Да
	 
	

	
	
	
	Наличие встроенной акустической системы
	Да
	 
	

	
	
	
	Количество портов HDMI
	≥ 1
	Штука
	

	
	
	
	Количество портов DisplayPort
	≥ 1
	Штука
	

	
	
	
	Угол обзора по горизонтали, градус
	≥ 178
	 
	

	
	
	
	Угол обзора по вертикали, градус
	≥ 178
	 
	

	
	
	
	Класс энергетической эффективности
	Не ниже A++
	 
	

	
	
	
	Яркость, кд/м2
	≥ 300 и < 350
	 
	

	
	
	
	Наличие USB-концентратора
	Да
	 
	

	
	
	
	Контрастность
	≥1000:1
	 
	

	
	
	
	Время отклика, мс
	< 6
	 
	

	
	
	
	Кабель для подключения к источнику изображения в комплекте
	Да
	 
	

	
	
	
	Тип кабеля для подключения к источнику изображения в комплекте
	HDMI-HDMI
	Штука
	

	
	
	
	Технология изготовления матрицы дисплея
	IPS (PLS, ADS, AAS, FFS, SFT, New Mode2, Vistarich)
	 
	

	
	Клавиатура
	Не менее 12 месяцев.
Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при ее транспортировке и хранении
	Тип
	Полноразмерная
	 
	

	
	
	
	Раскладка клавиатуры
	QWERTY
	 
	

	
	
	
	 
	ЙЦУКЕН
	 
	

	
	
	
	Интерфейс подключения
	USB
	 
	

	
	
	
	Длина кабеля
	≥ 1.6 и < 2
	Метр
	

	
	
	
	Тип подключения
	Проводной
	 
	

	
	Мышь компьютерная
	Не менее 12 месяцев.
Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при ее транспортировке и хранении
	Тип подключения
	Проводной
	 
	

	
	
	
	Разрешение сенсора, точек/дюйм
	≥ 800
	 
	

	
	
	
	Тип сенсора
	Оптический
	 
	

	
	
	
	Интерфейс подключения
	USB
	 
	

	
	
	
	Длина кабеля
	≥ 1.6 и < 2
	Метр
	

	
	Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки
	Не менее 12 месяцев.
Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при ее транспортировке и хранении
	Разъем для подключения
	PCI-express
	
	

	
	
	
	Поддержка файловых систем
	FAT16, FAT32, NTFS, EXT2, EXT3, EXT4
	
	

	
	
	
	Поддержка идентификаторов доступа
	Rutoken/Rutoken RF, iButton
	
	

	
	
	
	Контроль BIOS
	Да
	
	

	
	
	
	Блокировка загрузки ОС с внешних источников
	Да
	
	

	
	
	
	Действующий сертификат соответствия требованиям нормативного документа ФСТЭК России "Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий" (2020)
	Даы
	
	




