Приложение к контракту
от_________2026 г №__________________

Спецификация

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики поставляемого товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Шина автомобильная 425/85R21 1260 нс20 с камерой и ободной лентой Омскшина или эквивалент
	
Категория использования шины: всесезонная
Радиус диска - R21
Номинальное отношение высоты профиля шины к её ширине, %: 85
Ширина профиля, мм: 425
Способ герметизации: камерная
Тип протектора – повышенной проходимости
Типоразмер 425/85R21
Индекс скорости: J
Индекс нагрузки: не менее 160
Конструкция шины – Радиальная
Комплектность: шина, камера
Ездовая камера: 1220*400-533
Тип вентиля: РК-5А-145
Норма слойности: не менее 20
Модель шины: Tyrex CRG VO-1260 или эквивалент


	шт
	4

	2.
	Шина автомобильная
11 R22,5 148/145L Tyrex Medved Я-467 или эквивалент
	[bookmark: _GoBack]
Категория использования шины: всесезонная
Диаметр диска — R22,5
Высота колеса, inch: 43“
Ширина колеса, inch: 11“
Способ герметизации: бескамерная
Тип протектора – дорожная
Типоразмер 11 R22,5
Индекс скорости: L
Индекс нагрузки: не менее 148
Конструкция шины – Радиальная
Комплектность: шина
Модель шины: Tyrex Medved Я-467 или эквивалент

	шт
	4

	3.
	Шина автомобильная 275/70R16 Yokohama Geolandar A/T G015 или эквивалент
	Категория использования шины: летняя
Радиус диска - R16
Номинальное отношение высоты профиля шины к её ширине, %: 70
Ширина профиля, мм: 275
Способ герметизации: бескамерная
Тип протектора – летний
Типоразмер 275/70R16
Индекс скорости: Н
Индекс нагрузки: не менее 114
Конструкция шины – Радиальная
Комплектность: шина
Модель шины: Geolandar A/T G015
	шт
	4

	4.
	Шина автомобильная 275/70R16 Yokohama iceGuard IG65 шип или эквивалент
	Категория использования шины: зимняя
Радиус диска - R16
Номинальное отношение высоты профиля шины к её ширине, %: 70
Ширина профиля, мм: 275
Способ герметизации: бескамерная
Тип протектора – зимний
Типоразмер 275/70R16
Индекс скорости: Т
Индекс нагрузки: не менее 114
Конструкция шины – Радиальная
Комплектность: шина
Модель шины: iceGuard IG65
	шт
	4



Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, произведенным не ранее 2025 года и 
поставляться в соответствии с требованиями действующего законодательства, условиями контракта, иметь соответствующие сертификаты. Требования к безопасности: по действующему законодательству.
Качество, характеристики и комплектность Товара должны соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), и быть не хуже, чем на   указанный в спецификации вид Товара:
- ГОСТ ISO 4000-1-2013 Шины и ободья для легковых автомобилей. Часть 1. Шины (метрические серии);
- ГОСТ ИСО 4209-1-2006 Шины и ободья для грузовых автомобилей и автобусов (метрические серии). Часть 1. Шины;
- ГОСТ Р ИСО 4000-1-2005 Шины для легковых автомобилей и ободья. Часть 1. Шины (метрические серии);
- ГОСТ Р 54266-2010 Шины пневматические. Упаковка, транспортирование и хранение;
- ГОСТ Р 52899-2007 Шины пневматические для грузовых механических транспортных средств и прицепов. Технические условия;
- ГОСТ Р 52900-2007 Шины пневматические для легковых автомобилей и прицепов к ним. Технические условия;
- ГОСТ ИСО 4209-1-2006 Шины и ободья для грузовых автомобилей и автобусов (метрические серии). Часть 1. Шины
- ГОСТ ISO 4209-2-2019 "Шины и ободья для грузовых автомобилей и автобусов (метрические серии). Часть 2. Ободья"; 
- ГОСТ Р ИСО 4000-2-2005 Шины для легковых автомобилей и ободья. Часть 2. Ободья;
- ГОСТ Р ИСО 13326-2003 Шины пневматические. Методы определения однородности;
- ГОСТ Р 51893-2002 Шины пневматические. Общие технические требования безопасности;
- ГОСТ ISO 10454-2013 Шины для грузовых автомобилей и автобусов. Контроль характеристик шин. Лабораторные методы испытаний;
- ГОСТ Р ИСО 10191-2012 Шины для легковых автомобилей. Контроль за характеристиками шин. Лабораторные методы испытаний;
- ГОСТ 4754-97 Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости. Технические условия
- ГОСТ 24985-81 Шины с регулируемым давлением. Основные параметры и размеры;
- ГОСТ 26000-83 Шины пневматические. Метод определения основных размеров;
- ГОСТ 5513-97 Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия;
- ГОСТ 13298-90 Шины с регулируемым давлением. Технические условия;
- ГОСТ 25692-83 Шины пневматические. Метод определения статического дисбаланса покрышки;
- ГОСТ 20993-75 Шины пневматические радиальные для легковых автомобилей. Основные параметры и размеры;
- ГОСТ 24779-81 Шины пневматические. Упаковка, транспортирование, хранение;
- ГОСТ 22374-77 Шины пневматические. Конструкция. Термины и определения;
Требования к упаковке товара: Товар упаковывается и затаривается в соответствии с установленными на Товар стандартами, техническими условиями, а при необходимости в соответствии с указаниями Заказчика, основанными на действующих правовых актах. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность Товара при перевозке и хранении.
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