Приложение № 1 к Извещению 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
Поставка материалов для ремонта в помещении Т-063

	№ п/п
	Перечень данных и требований
	Содержание данных и требований

	1. 
	Общие сведения

	1.1. 
	Заказчик
	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» (ФГБУ «РГБ»).

	1.2. 
	Предмет Контракта (объект закупки)
	Поставка материалов для ремонта в помещении Т-063 (далее – Товар, Товары)

	1.3. 
	Срок поставки Товара
	в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.

	1.4. 
	Условия поставки Товара
	Товар должен быть поставлен по адресу Заказчика в дни с понедельника по пятницу, с 10.00 до 16.00 часов (за исключением выходных и праздничных нерабочих дней).
В срок поставки, установленный Контрактом, не позднее чем за 1 (один) рабочий день до непосредственной доставки Товара, Поставщик обязан сообщить Заказчику по телефону +7 499 557-04-70 доб. 43-73, контактное лицо Устимов Р.С. и посредством электронной почты на адрес DMTO@rsl.ru , о дате и времени поставки Товара.
Поставщик для организации проезда транспорта с Товаром и прохода своих сотрудников на объект Заказчика должен указать номер транспорта, ФИО водителя осуществляющего доставку товара, ФИО представителей Поставщика, обеспечивающих погрузочно-разгрузочные работы, а также их контактные номера телефонов. 
Доставка, погрузка, разгрузка, подъём, занос Товара на склад осуществляются силами и за счёт Поставщика.

	1.5. 
	Место поставки Товара
	г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 7. (далее – Объект)

	1.6. 
	Цель поставки Товара
	В целях производства ремонтных работ по паркетному покрытию помещений ФГБУ «РГБ»

	2. 
	Требования к поставляемому Товару 

	2.1. 
	Общие требования к Товару
	Поставляемый Товар должен быть новым (не восстановленным, не отремонтированным, не бывшим в употреблении), промышленного производства, не иметь дефектов в материалах и при функционировании в процессе эксплуатации.
Поставляемый Товар должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям Контракта, Технического задания, стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации. 
Поставляемый Товар не должен являться предметом иных договорных (контрактных) обязательств. Исполнение Поставщиком обязательств по поставке Товара не должно нарушать имущественных и неимущественных прав Заказчика и третьих лиц.

	2.2. 
	Требования к количеству Товара
	Поставка Товара должна быть произведена в общем количестве согласно Приложению №1 к настоящему Техническому заданию.

	2.3. 
	Требования к потребительским свойствам и качественным характеристикам Товара
	Поставляемый Товар должен соответствовать функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, указанным в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию и целям, указанным в пункте 1.6. настоящего Технического задания.

	2.4. 
	Требования к комплектации и принадлежностям Товара
	Товар передаётся Заказчику в соответствии с условиями Контракта в определённой производителем Товара комплектации с сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность Товара, в том числе документом, подтверждающим страну происхождения Товара.

	2.5. 
	Требования к упаковке и маркировке
	Упаковка и маркировка Товаров должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортных Товаров – международным стандартам упаковки.
Маркировка Товаров должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товаров с указанием заводского номера изделия.
Упаковка должна обеспечивать сохранность Товаров при его транспортировке к месту доставки и хранения Товаров и погрузо-разгрузочных работах. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.
Каждая единица Товара должна поставляться в запечатанной, неповрежденной заводской упаковке, без посторонних запахов, механических повреждений и следов воздействия влаги. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке, погрузо-разгрузочных работах, предохранять от воздействий влаги и света и обеспечивать сохранность его качеств в течение всего срока хранения.
Поставщик несет ответственность за все потери или (и) повреждения, вызванные неправильной упаковкой либо маркировкой Товара.
Упаковка поставляемого Товара, указанного в Приложении № 1, должна соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011 и иным техническим регламентам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

	2.6. 
	Требования к качеству и безопасности товара
	Поставляемый Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и соответствовать Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».
Заказчик вправе отказаться от приемки товара, поставляемого с нарушением условий Контракта и настоящего Технического задания.

	3. 
	Дополнительные требования

	3.1. 
	Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (услуг).
	При поставке Товара Заказчику передаются сертификаты (при наличии), паспорта и гарантийные талоны на поставленный Товар.

	3.2. 
	Гарантийный срок.
	В соответствии с гарантией завода изготовителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев.

	3.3. 
	Приложения.
	Приложение № 1 к Техническому заданию – требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара;



Приложение №1 к Техническому заданию

ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ, ТЕХНИЧЕСКИМ, КАЧЕСТВЕННЫМ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРА

	№ п/п
	Наименование Товара.
Код позиции ОКПД2
	Наименование страны происхождения Товара
	Кол-во
	Ед. изм.
	Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам Товара
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Конкретное значение, предлагаемое участником закупки
	Обоснование включения показателя в описание объекта закупки, включенного в КТРУ

	
	
	
	
	
	Показатель
	требуемое значение
	ед. изм.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Маяк штукатурный 10мм х 3м Кнауф или эквивалент

25.11.23.119 
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки

[image: https://smesi-zdes.ru/upload/iblock/409/409e94de04009f96acfd07d53f87900b.jpg]
	
	40
	шт
	Применение
	профиль маячковый применяется в качестве опорной направляющей базы при оштукатуривании для получения ровной поверхности
	
	значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	длина
	Не менее 3
	м
	участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	высота
	10
	мм
	значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	материал
	металл
	
	
	
	

	2
	Грунтовка глубокого проникновения Церезит (10л/Кан) или эквивалент

КТРУ 20.30.11.130-00000001
Грунтовка универсальная

[image: ]
	
	8
	Штука
	Количество компонентов
	1
	шт
	значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	
	
	Область применения
	Для внутренних работ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Свойства
	Адгезионная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Тип
	Водно-дисперсионная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Цветовая палитра
	Жёлтый / золотой
	
	
	
	Дополнительные характеристика обусловлена потребностью Заказчика

	
	
	
	
	
	фасовка
	Канистра не менее 10 
	л
	участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	3
	Грунтовка BOSTIK UNIDUR N или эквивалент

КТРУ 20.30.11.130-00000001
Грунтовка универсальная
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	2
	Шт
	Количество компонентов
	1
	шт
	значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	
	
	Область применения
	Для внутренних работ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Свойства
	Адгезионная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Тип
	Водно-дисперсионная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Состав
	Неопреновая смола (синтетический каучук)
	
	
	
	Дополнительная характеристика обусловлена потребностью Заказчика

	
	
	
	
	
	фасовка
	Не менее 1 
	л
	участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	Дополнительная характеристика обусловлена удобством точечного использования

	[bookmark: _GoBack]4
	Грунтовка Mapei Prosfas (25л/Кан) или эквивалент

КТРУ 20.30.11.130-00000002
Грунтовка универсальная

[image: Грунтовка Mapei Prosfas, 25 кг]
	
	25
	л
	Количество компонентов
	1
	шт
	значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	
	
	Область применения
	Для внутренних работ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Свойства
	Проникающая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Тип
	Водно-дисперсионная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Наименование по типу пленкообразующего вещества
	Силикатные (ЖС)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	коэффициент сцепления
	не менее 80 от необработанной поверхности
	%
	
	
	Дополнительная характеристика обусловлена потребностью сильного и долговечного сцепления

	
	
	
	
	
	Увеличение морозостойкости бетона
	не менее чем в 1,6 раза
	
	
	
	Дополнительная характеристика обусловлена использованием материала на улице



* Изображения представлены для наглядной демонстрации внешней формы и размеров Товара, для точного и четкого понимания описания характеристик объекта закупки и носят информационный характер
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