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Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам объекта закупки

Технические характеристики товара:
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	IP-телефон Fanvil X3S

или эквивалент
	Функции IP-телефона
2 SIP линии
Поддержка аудио HD качества
Графический интерфейс со встроенным меню помощи
Режим работы телефонная трубка/спикерфон/гарнитура
Настольный вариант и вариант настенного монтажа
Соответствие стандартам: CE/FCC
Характеристики IP-телефона
Функции обработки вызовов
Удержание вызова
Отключение микрофона
Ожидание вызова
Перевод вызова (с уведомлением и без)
Поддержка Caller ID
Перевод вызова (Безусловная/По занятости/При отсутствии ответа)
Повтор вызова
Поддержка режима «Не беспокоить!» (DND)
Автоответ
Голосовая почта (зависит от сервера)
3-х сторонняя конференция
Горячая линия
Дополнительные функции телефона
Быстрый конфигуратор
Настраиваемые PIN для пользовательских аккаунтов
Встроенная телефонная книга на 500 записей
Поддержка удалённой телефонной книги по XML, LDAP
Поддержка чёрных списков
Журнал вызовов суммарно на 300 записей
Индикация голосовой почты
Поддержка протокола синхронизации времени NTP
Аудио
Микрофон и спикерфон HD качества (0 ~ 7кГц)
Поддержка узкополосных кодеков: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
Широкополосный кодек: G.722
Эхоподавление с длительностью 96мс
Обнаружение речевой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG)
Компенсация потерянных пакетов (PLC)
Динамический джитер буфера до 300мс
Передача DTMF: In-band, RFC2833, SIP INFO
Сетевые функции
2 порта Ethernet 10/100 Мбит/с
Режим получения IP – Статический, DHCP, PPPoE
Поддержка 802.1x
Поддержка VPN: L2TP (базовый, не шифрованный) / OpenVPN
Поддержка VLAN
Поддержка QoS
Поддерживаемые сетевые протоколы
SIP2.0 over UDP/TCP/TLS
RTP/RTCP/SRTP
STUN
DHCP
PPPoE
802.1x
L2TP (Basic Unencrypted)
OpenVPN
SNTP
FTP/TFTP
HTTP/HTTPS
TR069
Управление
Автонастройка через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR069;
Управление через WEB;
Встроенная утилита для перехвата трафика;
Сохранение/загрузка конфигурационного файла;
Автоматическая или ручная загрузка нового программного обеспечения;
Поддержка Syslog.
	шт.
	4



Доставка товара, разгрузка и подъем на этаж осуществляется силами и средствами поставщика.
Ссылки на торговые марки и товарные знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер, поставщик может предоставить в своей заявке торговые марки и товарные знаки, альтернативные указанным в техническом задании. В таком случае поставщик должен быть готов представить доказательства равноценности или превосходства по качеству и техническим характеристикам предлагаемого им оборудования.
Поставляемый товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, должен иметь в установленных законодательством случаях сертификат соответствия или иной документ, подтверждающий качество и безопасную эксплуатацию товара, передаваемый в соответствии с законодательством РФ вместе с товаром. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.
Цена договора указана с учетом расходов на упаковку, маркировку, погрузку, транспортировку, разгрузку товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Оплата производится безналичным путем после поставки Товара.
Товар должен быть новым, не восстановленным, не ремонтированным, без замены составных частей. 
Товар должен быть изготовлен в промышленных условиях из новых, не бывших в употреблении компонентов, выпускаться серийно и иметь заводскую сборку.
Корпус товара не должен иметь потертостей, царапин, повреждений и признаков вскрытия. Компоненты товара не должны иметь механических повреждений, на металлических компонентах не должно быть следов коррозии.
Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика, при нормальном использовании поставленного оборудования.
Товар должен поставляться в стандартной заводской индивидуальной упаковке. 
Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного Товара – международным стандартам упаковки. 
Каждая единица поставляемого товара должна быть упакована в оригинальную, недеформированную упаковку.
Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, модель товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Все надписи, выполненные производителем, должны быть нанесены непосредственно на индивидуальную упаковку типографским способом. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. 
Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации. 
Товар не должен иметь признаков контрафактности, несанкционированного использования или нанесения товарных знаков без официального одобрения владельцев товарных знаков. На корпусах товара и на упаковке не должно быть признаков удаления или скрытия нанесенных ранее товарных знаков.
Требования к комплектации товара. Поставщик должен обеспечить Заказчика комплектом документации на русском языке на каждую единицу товара, включающим паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации, сертификаты и декларации, гарантийные талоны и другую документацию, поставляемую фирмой-производителем на соответствующий товар.
Поставщик гарантирует:
- качество товара в соответствии с техническим заданием на поставку и действующими стандартами, нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара и в период гарантийного срока эксплуатации товара;
- возможность эксплуатации товара на протяжении гарантийного срока.
Поставщик устанавливает гарантию качества на товар – не менее 1 года с момента приемки товара Заказчиком.
В случае, если производителем товара, либо его составных частей или комплектующих изделий установлен больший гарантийный срок, применяется гарантийный срок, установленный производителем.
Исчисление гарантийного срока начинается со дня подписания Заказчиком товарной накладной.
Гарантия на поставленное оборудование оформляется соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного оборудования, оплачиваются поставщиком. В случае замены или исправления дефектов срок гарантии продлевается.
Гарантия распространяется на все составные части товара и комплектующие изделия, если иное не установлено гарантийным талоном производителя.
Гарантийное обслуживание (ремонт, замена) товара осуществляется Поставщиком (или его уполномоченным представителем) в течение 7 (семи) календарных дней с даты поступления соответствующей заявки Заказчика либо в иной срок, согласованный сторонами. 
Доставка к месту ремонта и обратно осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Если срок выполнения ремонта составляет более 7 (семи) календарных дней, Поставщик обязан безвозмездно предоставить в пользование Заказчика аналогичный по техническим и функциональным характеристикам товар.
Заявка Заказчика о наступлении гарантийного случая может быть передана Поставщику с использованием любых средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение отправителем подтверждения о его вручении адресату, в том числе посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты.
Отказ Поставщика в проведении гарантийного обслуживания (ремонта, замены) товара допускается только в случае нарушения правил эксплуатации товара. При отказе в проведении гарантийного обслуживания Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения заявки Заказчика письменно уведомить об этом Заказчика с указанием причин такого отказа.




Приложение № 2
к Контракту № __________________  от «___» ___________ 2026 г.

Спецификация на поставку товара

	[bookmark: _Hlk155950612]№
п/п
	Наименование
товара
	Страна происх-я
	КТРУ/ ОКПД 2
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость за единицу (руб.)
	Сумма (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	IP-телефон Fanvil X3S
	
	26.40.51.000
	шт.
	[bookmark: _GoBack]4
	5 052,00
	20 208,00

	Итого:
	20 208,00






9

