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Техническое задание 
на оказание услуг лазерной резки листового металла 

1. Основные характеристики объекта закупки
- Место оказание услуг:
           Республика Башкортостан, г. Уфа – территория исполнителя.
- Оказание услуг по лазерной резки листового металла Заказчика:
При передаче давальческого материала, перехода права собственности на него не происходит, Заказчик остается собственником переданного материала и изготовленной продукции.
Материал для оказания услуг: коррозионностойких и низколегированных сталей толщиной 5мм шириной от 1000 мм до 1500 мм; длинной листа от 2000 мм до 3000 мм.
Точность лазерной резки должна быть от 0,02 мм до 0,03 мм. Кромки деталей после резки должны иметь шероховатость поверхности реза от 10 до 40 мкм; на кромках допускается грат. Исполнитель должен выбирать наиболее экономичный способ раскроя металла и согласовывать карты раскроя с Заказчиком.
Исполнитель должен выполнять лазерную резку сложных контуров, а также лазерную резку контуров, лежащих на одной прямой.
Доставка материалов Исполнителю производится силами и средствами Исполнителя
С передачей обработанных изделий Исполнитель предает Заказчику следующие документы:
- счет фактура;
- Акт сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ);
- отчет об использовании давальческого сырья;
Доставка обработанных изделий, отходов и неизрасходованных материалов осуществляется автотранспортом Исполнителя на территорию г.Уфа, Республики Башкортостан, ул. Ахметова203.
Приемка работ по количеству и качеству производится Заказчиком по прибытию обработанных изделий на склад Заказчика.

- Объем услуг по лазерной резке:

	№
	Наименование товара, услуги (работы)
	Ед. изм.
	Кол-во


	1.
	Лазерная резка листового металла 5мм (Материал Заказчика) Суммарная длина реза L=32.6 метра.
	п/м
	32,6
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- Срок оказания услуг: в течение 7 рабочих дней с даты заключения контракта 





Инициатор закупки	____________________Пивцаев К.А.


