


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)
Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования пищеблока.


1. Общие требования к оказываемым услугам
1. При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности. Проведение технического обслуживания, ремонт, чистка, наладка, смазка, регулировка оборудования должны обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования. Ответственность за  нарушения правил пожарной безопасности, правил и норм охраны труда и техники безопасности во время оказания услуг возлагается на Исполнителя.
2. Техническое обслуживание оборудования должны проводиться согласно руководствам по эксплуатации оборудования, техническим паспортам. Работа оборудования должна соответствовать техническим характеристикам, указанным в технических паспортах, и должна обеспечивать работоспособность оборудования в полном объеме.
3. Исполнитель должен до начала оказания услуг представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для оказания услуг с целью получения разрешения на въезд на территорию учреждения.
4. Техническое обслуживание оборудования осуществляется силами, средствами, квалифицированным персоналом с использованием запасных частей и комплектующих изделий Исполнителя без дополнительной оплаты.      
5. Исполнитель обязан иметь и вести техническую и эксплуатационную документацию, в т. ч. «Журнал проведения технического обслуживания» с хранением его на объекте Заказчика.

2. Наименование, периодичность и объем оказываемых услуг
Перечень технологического и бытового электрооборудования

№	Наименование оборудования	Количество
1	Электросковорода	                                   1
2	Шкаф жарочный	                                   1
3	Электроплита				      4
4	Картофелечистка	                                   1
5	Электромясорубка	                                   1
6	Протирочная машина                                     1
7	Электроплита ПЭ-6	                                   1
8	Ларь	                                                               1
9	Холодильник Бирюса	                                  10
10 Шкаф холодильный                          	      2
11	Холодильник Pozis	                    2

	Продовольственный склад	
1	Ларь	                                                              4
2	Шкаф холодильный	                                  1



Научный отдел эксперементальной хирургии с виварием ИНЦХТ (Фаворского 1)
1	Холодильник бытовой                                   5


Лаборатория клеточной патофизиологии и биохимии
1	Холодильник DAEWOO FR-3801	     1
2	Морозильная камера INDESIT SER-167    1
3	Холодильник INDESIT BIA 18	                   1
4	Холодильник INDESIT BA20.025	     1









2.1.Техническое обслуживание  оборудования пищеблока включает в себя:
· внешний осмотр на соответствие оборудования правилам техники безопасности;
· выявление и устранение неисправностей оборудования;
· проверка приборов автоматики, отключающих устройств;
· систематическую проверку работоспособности систем и комплектующих изделий во всех режимах работы;
· проведение ремонта в случае выявления неисправностей оборудования, а также по заявке Заказчика.
Техническое обслуживание оборудования пищеблока выполняется согласно пункту 2.2 настоящего Технического задания в сроки, согласованные с Заказчиком, в рабочие дни с 8:00 до 15:00 часов.

2.2. Периодичность оказания услуг по техническому обслуживанию пищеблока: 
2.2.1. На холодильном оборудовании :
Таблица 2
  

№ п/п	Перечень оказываемых услуг	Периодичность оказания услуг
1	Проверка  герметичности систем	1 раз в месяц
2	Проверка работы компрессора по шуму и нагреву	1 раз в месяц
3	Проверка приборов автоматики, отключающих устройств	1 раз в месяц
4	Проверка температурного режима работы холодильной установки	1 раз в месяц
5	Очистка холодильного агрегата от пыли и грязи	1 раз в месяц
6	Проверка работоспособности датчиков температур	1 раз в месяц
7	Устранение утечек хладона	по мере необходимости

2.2.2. На тепловом оборудовании :
Таблица 3

№ п/п	Перечень оказываемых услуг	Периодичность оказания услуг
1	Проверка работы тепловых нагревательных элементов (электрических конфорок, ТЭН и других элементов)	1 раз в месяц
2	Проверка токоведущих шин, регуляторов режима работ	1 раз в месяц
3	Проверка электросоединений, протяжка и чистка электрических контактов	1 раз в квартал
4	Проверка работоспособности контрольных приборов, датчиков и уровней	1 раз в месяц
5	Удаление накипи на нагревательных элементах, чистка кипятильной камеры	1 раз в квартал
6	Проверка работоспособности предохранительных клапанов	1 раз в неделю
7	Притирка и регулировка предохранительных клапанов	по мере необходимости
8	Проверка заземляющего контура и плотности соединения его
с оборудованием	1 раз в месяц
9	Проверка работоспособности приборов автоматики, отключающих устройств	1 раз в месяц

2.2.3. На механическом оборудовании:
Таблица 4
№ п/п	Перечень оказываемых услуг	Периодичность оказания услуг
1	Проверка работы оборудования на холостом ходу, в рабочем режиме	1 раз в месяц
2	Проверка рабочих органов, узлов, деталей на предмет износа	1 раз в месяц
3	Шлифовка ножей, решёток	1 раз в квартал
4	Замена смазки в редукторах	по мере необходимости
5	Смазка подшипников, трущихся деталей	1 раз в месяц
6	Проверка заземляющего контура и плотности соединения его с оборудованием	1 раз в месяц
7	Проверка работоспособности приборов автоматики, отключающих устройств	1 раз в месяц


3.Порядок проведения технического обслуживания и ремонта
       1.  Оперативный и технический контроль оказания услуг осуществляет Заказчик самостоятельно либо          представитель Заказчика.
2. Выезд технического специалиста Исполнителя для выполнения технического обслуживания оборудования осуществляется согласно пункту 2.2 настоящего Технического задания и по предварительному согласованию с Заказчиком.
3. По факту выполнения технического обслуживания составляется и подписывается обеими Сторонами акт сдачи-приемки оказанных услуг, в котором указывается перечень оказанных услуг, а в случае выполнения ремонта - замененная или подлежащая замене комплектация запасных частей.
4. В случае необходимости выполнения ремонта оборудования на объект выезжает технический специалист Исполнителя для дефектации (осмотра, диагностики неисправностей) оборудования, по факту которой составляется акт дефектации с указанием списка необходимой комплектации запасных частей и услуг по ремонту, с указанием их стоимости, сроков поставки комплектации и выполнения ремонта.
5. В случае выявления неремонтируемого оборудования, Исполнитель оформляет и направляет Заказчику  заключение  на его списание без дополнительной оплаты.
6. Услуги по ремонту оплачиваются по факту.
7. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки  недостатков составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Исполнителем.
8. Заказчик вправе отказаться от приемки результата оказания услуг и оплаты в случае  обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Исполнителем.
9. Исполнитель несет ответственность за:
· соблюдение норм охраны труда и техники безопасности,
· своевременное устранение недостатков и дефектов.
· повреждение имущества Заказчика;
· в иных случаях в соответствии с заключенным контрактом и действующим законодательством.
10. Гарантийный срок на результаты оказанных услуг по техническому обслуживанию и ремонту - не менее 12 месяцев, на установленные запасные части (детали) – согласно гарантии завода-изготовителя.
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