Техническое задание
	Наименование Товара
	Код товара по ОКПД 2
	Единица измерения
	Количество
	Функциональные, технические, качественные, эксплутационные характеристики

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Кресло-коляска механическая Армед Н-007
	30.92.20.000
	штука
	1
	Конструкция
	Складная
	

	
	
	
	
	Максимальная ширина сиденья
	48
	Сантиметр

	
	
	
	
	Максимальный вес пациента
	130
	Килограмм

	
	
	
	
	Назначение
	Универсальная
	

	
	
	
	
	Наличие подголовника
	Нет
	

	
	
	
	
	Откидная спинка
	Нет
	

	
	
	
	
	Регулировка угла наклона подножки
	Нет
	

	
	
	
	
	Рычажный привод
	Нет
	

	
	
	
	
	Тип управления
	Пациентом/Сопровождающим
	

	
	
	
	
	Фиксация туловища
	Да
	



Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным
характеристикам;
2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской
Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно
полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ,
нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям
о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные
части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской
Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его
эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды
в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения,
транспортировки и утилизации.
 Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
1. Товар, его отдельные компоненты поставляются в таре и упаковке, соответствующей
государственным стандартам, техническим условия, предъявляемым к поставке данного вида
товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна
содержаться отчетливая информация на русском языке;
2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его
повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения - Заказчику. Тара
и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной
маркировкой;
3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую
сохранность товара при его хранении и транспортировании;
4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный
товар - международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать:
наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя,
дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий
качества товара:
1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным
производителем.
2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с
момента приемки товара Заказчиком.
[bookmark: _GoBack]3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар
ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести
доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту,
заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки,
определенные договором.
