«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник НКРГСС – филиала ФБУ «Администрация «Камводпуть»

_______________Левашов Р.В.
«___» ______ 2026 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку трубопроводной запорной 
арматуры для нужд Нижне-Камского района гидротехнических сооружений и судоходства - филиала Федерального бюджетного учреждения «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей»

1. Объект закупки
Изготовление и поставку РВД, фланцев и уплотнения к ним (далее Товар).
2. Цель закупки
Обеспечение проведения своевременного текущего ремонта.
3. Код ОКПД 2
28.99.89.190 - Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки.
 22.19.30.136 - Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками неармированные.
4. Единица измерения 
[bookmark: _Hlk109049365]Штука. Количество указано в п. 3. Технического задания.
5. Место поставки
  Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны ул. Шлюзовая 1.
6. Срок поставки товара
В течение 30 календарных дней с даты заключения Контракта. 
Допускается досрочное исполнение контракта
7. Технические характеристики
Таблица №1
	№ п/п
	Наименование объекта закупки
	Кол-во, единица измерения
	№
показателя
	Наименование показателя характеристики объекта закупки (товаров, работ, услуг)
	Единица измерения показателя (при наличии)
	Значение показателя характеристики объекта закупки (товаров, работ, услуг)
	Примечание


	1.
	[bookmark: _GoBack]Фитинг
       ОКПД 2: 28.99.89.190 –Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки.

	1 шт
	1.1.
	WP рабочее давление
	bar
	250

	

	
	
	
	1.2.
	BP разрывное давление
	bar
	1100
	

	
	
	
	1.3.
	DN условный внутренний диаметр рукава
	
	50
	

	
	
	
	1.4.
	Вес

	кг/м
	5
	

	2.
	Муфта обжимная
ОКПД 2: 28.99.89.190 –Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки.
	1 шт
	2.1.
	Резьба метрическая
	
	71.4
	

	
	
	
	2.2.
	Стандарт
	
	              SF
	

	
	
	
	2.3.
	Артикул
	
	FL-32
	

	3.
	Уплотнение для фланцев 2" (71.4 - 79.4, полиуретан)
ОКПД 2: 28.99.89.190 –Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки.
	8 шт
	3.1.
	Артикул
	
	VS82-055
	

	
	
	
	3.2.
	Материал
	
	Полиуретан 95 SHORE A
	

	
	
	
	3.3.
	Номинал. ток
	мА
	4...20
	

	
	
	
	3.4.
	Температурный диапазон
	°C
	от -30 до +100
	

	
	
	
	3.5.
	Рабочее давление
	bar
	ло 600
	



8. Требования к качеству Товара
Поставляемый Товар должен быть новым товаром, выпуска не ранее 2024 года, (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц, не прошедшим ремонт (в т.ч. восстановление, замена составных частей), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением, должен быть в технически исправном состоянии и не иметь повреждений. 
Поставляемый Товар должен сопровождаться сертификатами качества или иными документами, подтверждающими соответствие поставляемых товаров установленным стандартам, а также сопровождаться технической документацией.
9. Требование к безопасности Товара
Совокупность конструктивных и эксплуатационных свойств товара должны обеспечивать активную и пассивную безопасность. Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу.
10. Требования к гарантийному сроку товара
Объем гарантий на поставляемый Товар не должен быть меньше объема гарантий для данного вида товаров, установленных заводом-изготовителем и должен распространяться на все составляющие и комплектующие его части, в течение всего гарантийного срока, установленного на него не менее 12 (двенадцать) месяцев.
Гарантийные обязательства должны быть подтверждены гарантийным талоном или иным документом, подтверждающим гарантию и содержащим гарантийные обязательства. Документы, подтверждающие гарантию, должны быть заверены печатью поставщика, и переданы Заказчику при приемке товара.
Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.



Инженер комплектации оборудования				А.А. Попов
тел.: 8 (8552) 71-33-11
