ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk236836429]на поставку накопителя данных внутреннего

1. Общие положения:
1.1. Заказчик: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» (ФГБОУ ДПО РАКО АПК).
1.2. Наименование объекта закупки: поставка накопителя данных внутреннего.
1.3. ОКПД2/КТРУ: 26.20.21.110 / 26.20.21.110-00000003.
1.4. Срок поставки товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта. 
1.5. Место поставки товара: 111622, Москва, Оренбургская ул., д 15Б.
2. Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара и его количеству:
	№ п/п
	Наименование товара
	Описание, характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	Наименование характеристики
	Требуемое значение
	
	

	1








	Накопитель данных внутренний 

(Жесткий диск 20TB SATA-III WD Gold WD203KRYZ или эквивалент)








	Тип устройства
	HDD
	Шт.








	2









	
	
	Форм фактор
	3,5 дюйм
	
	

	
	
	Наличие интерфейсов
	SATA III
	
	

	
	
	Объем накопителя, ГБ
	≥ 20000
	
	

	
	
	Объем буферной памяти, МБ
	≥ 512
	
	

	
	
	Скорость вращения (RPM), об/мин
	≥ 7000
	
	

	
	
	Максимальная скорость чтения/записи, МБ/с
	≥ 200
	
	

	
	
	Годовая рабочая нагрузка
	≥ 550 ТБ в год
	
	

	
	
	Встроенные датчики вибрации
	Наличие системы компенсации вибраций (RAFF - Rotary Acceleration Feed Forward) для многодисковых массивов
	
	

	
	
	Время наработки на отказ (MTBF), час
	≥ 2,5 млн
	
	

	
	
	Невосстанавливаемая ошибка чтения (UBER)
	≤ 1 ошибка на 1015 бит
	
	

	
	
	Диапазон рабочих температур, °C
	≥ + 5 и <  + 60
	
	

	
	
	Диапазон температур хранения, °C
	≥ - 40 и <  + 70
	
	

	
	
	Режим эксплуатации
	Поддержка круглосуточной работы 24/7
	
	

	
	
	Технология магнитной записи (CMR)
	Наличие
	
	

	
	
	Технология магнитной записи (SMR)
	Нет
	
	

	
	
	Наличие интерфейсов (дополнение)
	SATA 6 Гбит/с (SATA III) с поддержкой очередей команд (NCQ)
	
	

	
	
	Совместимость с серверной платформы Synology DS925+
	Наличие
	
	


*Примечание: необходимость применения характеристик, не содержащихся в позициях КТРУ, обусловлена отсутствием в позициях КТРУ технических, качественных характеристик товара, необходимых заказчику в целях эксплуатации товара.

3. Требования к поставке товара: 
	Товар поставляется в рабочее время Заказчика по предварительному согласованию (с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 часов, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00), кроме выходных и праздничных дней (время московское).
	Не менее чем за 2 (два) рабочих дня до начала поставки Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки товара (посредством электронной почты или факсимильной связи).
	Поставщик должен поставить товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счёт. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъёмных средств, доставка товара в указанное Заказчиком помещение внутри здания (в том числе подъём/спуск на необходимый этаж без лифта) осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или техническими средствами третьих лиц за свой счёт.

4.	Общие требования к упаковке и маркировке товара: 
Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки.
Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска товара. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах до конечного места поставки.

5.	Требования к качеству и безопасности товара: 
Весь поставляемый товар должен быть новым, промышленного производства, не бывшим в употреблении, ремонте или восстановлении, без замены составных частей и без утраты потребительских свойств.
Товар должен поставляться в штатной упаковке, содержащей все необходимые коды и знаки производителя, и сопровождаться заводской технической документацией (технические паспорта, формуляры, инструкции, драйверы, предусмотренные изготовителем).
Товар должен иметь документы, подтверждающие его соответствие обязательным требованиям законодательства Российской Федерации.
Не допускается поставка товара, имеющего механические повреждения, а также товара, условия хранения которого были нарушены.
Поставляемый товар должен иметь руководство пользователя (инструкцию по эксплуатации, техническое описание) на русском языке.

6.	Требования к гарантии качества товара:
Каждая единица поставляемого товара должна сопровождаться оформленным гарантийным талоном или аналогичным документом с указанием заводских (серийных) номеров и гарантийного периода.
Срок гарантии, предоставляемый Поставщиком, должен соответствовать сроку, установленному изготовителем, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с возможностью проверки S/N на официальном сайте.
При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленном товаре Поставщик обязан устранить их за свой счёт, включая замену неисправного товара, в сроки, указанные в уведомлении Заказчика или согласованные с Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных недостатков.
Поставщик обязан в трёхдневный срок безвозмездно предоставить Заказчику на период ремонта товар, обладающий аналогичными основными потребительскими свойствами, обеспечив его доставку за свой счёт.
Доставка товара к месту гарантийного ремонта и обратно осуществляется силами и за счёт средств Поставщика.
В случае устранения недостатков товара гарантийный срок продлевается на весь период, в течение которого товар не использовался, начиная с момента обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков до момента выдачи товара после ремонта.
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