Приложение № 1
к извещению о проведении электронного аукциона



Описание объекта закупки
на оказание услуги по ремонту психофизиологического оборудования, используемого в целях медико-психологической реабилитации Уральского филиала ФГБУ ЦЭПП МЧС России

ОКПД 2: 33.12.29.900	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки

1. Общие положения
1. Заказчик: ФГБУ ЦЭПП МЧС России. 
1. Наименование услуг: ремонт психофизиологического оборудования для нужд Уральского филиала ФГБУ ЦЭПП МЧС России (далее – Услуги). 
1. Адрес оказания услуг: 620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д.84.
Оказание Услуг осуществляется на территории постоянной дислокации Заказчика.
1. Время оказания услуг: в рамках рабочего времени Заказчика с 09:00 до 18:00 (по местному времени) с понедельника по пятницу (за исключением дней общегосударственных праздников).
1. Сроки оказания услуг: с даты заключения Контракта до 01.11.2026 г. 

1. Психофизиологическое оборудование, подлежащее ремонту

Таблица 1
	№ п/п
	Наименование оборудования  
	Тип, марка
	Заводской/
инвентарный номер  
	Год выпуска
	Кол-во
(шт.)/

	1
	Антистрессовая психофизиологическая система «Сенсориум»

	НПК «Сенсориум»
	00627 / 10134000119
	2013
	1

	Итого:количество единиц оборудования, подлежащего техническому ремонту
	1



1. Требования к Исполнителю при исполнении контракта
1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2019 № 1133 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, его территориальных органов и подведомственных ему организаций, а также формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» и в связи с установленным контрольно-пропускным режимом в административном здании Заказчика,​​​​​  Исполнитель перед началом оказания Услуг предоставляет список специалистов и информацию о технике для своевременного оформления пропусков. Исполнитель обязан соблюдать требования пропускного режима на объектах Заказчика.
1. Исполнитель должен оказывать Услуги согласно нормативной, технической и эксплуатационной документации, регламентирующей оказание данных Услуг, в полном объёме, в соответствии с требованиями действующего законодательства и Описания объекта закупки.
1. Услуги должны быть оказаны с соблюдением правил электробезопасности, пожарной безопасности, техники безопасности при проведении работ в рамках оказываемых Услуг и с учетом санитарно-гигиенических норм, режима на объекте.
1. Исполнитель должен обеспечить применение всех необходимых инструментов и оборудования (технологического и испытательного), средств измерения, расходных материалов, обеспечивающих качественное выполнение ремонта оборудования, в рамках оказываемых Услуг.
1. В случае возникновения необходимости транспортировки оборудования для проведения ремонта Исполнитель принимает на себя обязательства по погрузке, транспортировке, разгрузке оборудования до места оказания Услуг и обратно до места расположения Заказчика. Все расходы по загрузке, транспортировке, разгрузке несет Исполнитель. 
1. В случае необходимости вывоза оборудования Исполнитель должен обеспечить сохранность оборудования, в том числе во время погрузки, разгрузки, транспортировки и надлежащее его хранение во время оказания Услуг. В случае вывоза оборудования составляется акт приема-передачи оборудования с фиксацией параметров предварительного осмотра оборудования.
1. Расходные материалы и детали, предоставляемые Исполнителем, должны быть новыми, не восстановленными, не бывшими в эксплуатации и употреблении), иметь фирменную упаковку и свободно распространяться на территории Российской Федерации. 
1. Расходные материалы и детали приобретаются Исполнителем за счет собственных средств Исполнителя.  
1. По согласованию с Заказчиком утилизация вышедших из строя деталей осуществляется силами и за счет Исполнителя.

IV.Перечень работ по техническому ремонту оборудования
            Таблица 2
	№
п/п
	Наименование оборудования
	Требования к объему работ 

	1.
	Антистрессовая система на базе кресла нулевой гравитации «Сенсориум»
     
	1. Визуальный осмотр оборудования на наличие внешних повреждений.
2. Разборка оборудования.
3. Устранение причин неработоспособности: не срабатывает механизм лотка дисковода; при невозможности ремонта механизма лотка дисковода  замена магнитолы; перепрошивка программ обеспечения в блоке; отсутствие вибрации во время программы.
4. Сборка оборудования
5. Запуск и проверка работоспособности оборудования в разных режимах после проведенного ремонта.




V. Требования к гарантии на предоставляемые услуги

1.	Исполнитель гарантирует надлежащее качество оказанных Услуг, их соответствие общепринятым правилам, действующим нормам и требованиям законодательства Российской Федерации, а также требованиям и условиям Контракта и Описания объекта закупки.



Начальник ОМПР							    	            С.С. Пестова	                                                                                        

