ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на поставку электротехнической продукции

	№ п/п
	Наименование товара
	Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Светильник светодиодный
	Тип исполнения – круглый
Тип монтажа – встраиваемый
Диаметр – 240 мм
Монтажный диаметр – 225 мм
Цветовая температура – от 3500 К до 4500 К
Световой поток – не менее 950 Лм
Потребляемая мощность – не менее 12 Вт
Светильник должен поставляться с драйвером

	шт
	50



[bookmark: _GoBack]             Требования к поставляемому Товару
1. Требования к функциональным, эксплуатационным, техническим и качественным, характеристикам товара.
1.1. Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности, установленными действующим законодательством для данного вида товара.
1.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
2. Требования к таре и упаковке товара
Товар должен отгружаться в стандартной упаковке (таре) изготовителя, с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара
Поставщик гарантирует соответствие товара требования качества и безопасности, установленным действующим законодательством для данного вида товара.
На Товар установлен гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяца с даты поставки Товара. 




