Техническое задание 
на изготовление и поставку указателей

1. Наименование закупки: изготовление и поставка указателей.
2. Срок (период) поставки товара: по 17 августа 2026 года (включительно).
3. Доставка товара осуществляется по адресу: г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Дорогомилово, 
ул. 1812 года, д.14. Доставка товара осуществляется Исполнителем с обязательным оповещением за 2 (два) рабочих дня до даты доставки товара. Время доставки товара по согласованию с Заказчиком.
4. Срок и объем гарантий качества товара: гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении. Дефектный (бракованный) товар возвращается поставщику за его счет после поставки нового товара. Качество поставляемого товара должно соответствовать настоящему описанию объекта закупки.
[bookmark: _GoBack]5. Прочие требования: товар должен быть новым, не бывшим в использовании, не должен иметь дефектов, связанных с его упаковкой, материалами или работой по его изготовлению, в результате действия или упущения Исполнителя. Исполнитель в течении 2 (двух) рабочих дней с даты заключения контракта, изготавливает и направляет Заказчику макеты указателей на согласование.
6. Срок предоставления Исполнителем документов, подтверждающих выполнение обязательств по Контракту: одновременно с поставкой товара. Одновременно с товаром Исполнитель предоставляет Заказчику оригинал счета и товарной накладной (УПД), копии сертификатов соответствия (декларации о соответствии) на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, при наличии паспорт и гарантийный талон.
7. Срок приемки Заказчиком товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной (УПД).
8. Наименование, количество и технические характеристики поставляемого товара:









	№ п/п
	Номер
КТРУ/ОКПД2
	Наименование товара в соответствии с КТРУ
	Наименование товара
	Техническое описание товара
	Обоснование включения показателя в описание объекта закупки
	Ед. изм
	Кол-во

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	
	
	

	1
	- / 96.09.19.139
	-
	Указатель (Тип 1)

	Тип 
	Указатель
	В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара
	шт
	150

	
	
	
	
	Материал
	ПВХ пленка
	
	
	

	
	
	
	
	Толщина
	2-3 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Длина
	75 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Ширина
	40 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Ламинация всего указателя
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Материал приклеивания
	Бетон, дерево, пластик
	
	
	

	
	
	
	
	Самоклеящаяся обратная сторона
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Фон указателя
	Желтый
	
	
	

	
	
	
	
	Цвет букв внутри указателя
	Белый
	
	
	

	
	
	
	
	Текст
	Кнопка тревожной сигнализации
	
	
	

	
	
	
	
	Расположение на указателе и размер шрифта
	Пропорционально размеру указателя (Times New Roman, 20, Ж)
	
	
	

	2
	- / 96.09.19.139
	-
	Указатель (Тип 2)

	Тип 
	Указатель
	В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара
	шт
	150

	
	
	
	
	Материал
	ПВХ пленка
	
	
	

	
	
	
	
	Толщина
	2-3 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Длина
	75 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Ширина
	40 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Ламинация всего указателя
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Материал приклеивания
	Бетон, дерево, пластик
	
	
	

	
	
	
	
	Самоклеящаяся обратная сторона
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Фон указателя
	Зеленый
	
	
	

	
	
	
	
	Цвет букв внутри указателя
	Белый
	
	
	

	
	
	
	
	Текст
	Аварийная разблокировка дверей
	
	
	

	
	
	
	
	Расположение на указателе и размер шрифта
	Пропорционально размеру указателя (Times New Roman, 20, Ж)
	
	
	

	3
	- / 96.09.19.139
	-
	Указатель (Тип 3)ИЗВЕЩАТЕЛЬ
ПОЖАРНЫЙ
РУЧНОЙ

	Тип 
	Указатель
	В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара
	шт
	150

	
	
	
	
	Материал
	ПВХ пленка
	
	
	

	
	
	
	
	Толщина
	2-3 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Длина
	75 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Ширина
	40 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Ламинация всего указателя
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Материал приклеивания
	Бетон, дерево, пластик
	
	
	

	
	
	
	
	Самоклеящаяся обратная сторона
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Фон указателя
	Красный
	
	
	

	
	
	
	
	Цвет букв внутри указателя
	Белый
	
	
	

	
	
	
	
	Текст
	Извещатель пожарный ручной
	
	
	

	
	
	
	
	Расположение на указателе и размер шрифта 
	Пропорционально размеру указателя (Times New Roman, 20, Ж)
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