	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	Наименование ТРУ
	ОКПД-2
	Описание объекта закупки
	Ед изм.
	Кол-во

	Смеситель
	28.14.12.110

	Назначение: для умывальника; Тип смесителя: однорычажный; Тип установки: на раковину; Встраиваемый: нет; Аэратор: наличие; Диаметр отверстия в раковине: 35 мм; Материал корпуса: латунь; Покрытие: глянцевое; Лейка: наличие; Запорный клапан: керамический картридж; Диаметр картриджа, мм: 35; Цвет: сатин; Излив: наличие; Форма излива воды: традиционная; Поворотный излив: нет; Выдвижной излив: нет; Длина излива, мм: 96; Высота смесителя, мм: 124; Тип крепления: на шпильку; Гигиенический душ (комплект): да; С выходом под гигиенический душ: соответствие; Присоединительный размер: 1/2 дюйма; Форма смесителя: округлая; Количество монтажных отверстий: 1 шт;  Гибкий излив: нет; Подводка в комплекте гибкая: соответствие; Вес нетто: 1.52 кг
	штука
	Без объёма

	Смеситель
	28.14.12.110

	 Назначение: для ванны с душем; Тип смесителя: однорычажный; Тип установки: настенный; Аэратор: наличие; Запорный клапан: керамический картридж; Диаметр картриджа, мм: 35; Лейка: наличие; Цвет: хром; Материал корпуса: латунь; Покрытие: глянцевое; Излив: наличие; Форма излива воды: традиционная; Выдвижной излив: нет; Поворотный излив: да; Дивертор в корпусе поворотный: соответствие; Длина излива: 350 мм; Присоединение к водопроводу: ½ дюйма; Высота смесителя, мм: 160
	штука
	Без объёма

	
	
	
	
	


Описание объекта закупки в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05.04.13 № 44-ФЗ.

