ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Характеристики

	1


	Фреон
	1 шт.
	Состав: дифторметан (R-32); 
Группа фреона: гидрофторуглероды;

Вес - ≥9,5 кг;

Тип баллона – с вентилем;

Консистенция – бесцветный газ.


