Приложение №1

Техническое задание
	№ п/п
	Код по ОКПД2
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	27.33.13.110
	Розетка
	Монтаж:  накладной (открытый)
Количество гнезд: 2
Тип комплектации: розетка в сборе
Рамка: не требуется(идет в комплекте)
Max ток: 16А
Степень защиты: IP20
Крышка: Нет
Заземление: Да
Защитные шторки: Нет
Цвет: белый
Материал:  АБС-пластик
Форма:  прямоугольная
Ориентация монтажа:  универсальная
Номинальное напряжение:  220 В
Количество фаз: 1
	штука
	10

	2

	27.33.11.140
	Выключатель
	Монтаж: накладной (открытый)
Материал:  АБС-пластик
Количество клавиш: 1
Тип комплектации:  розетка в сборе
Рамка: не требуется(идет в комплекте)
Степень защиты: IP20
Цвет: белый
Max ток: 10А
Зажимная система: винты
Форма: квадрат

	штука
	10

	3
	27.33.11.140
	Выключатель
	Монтаж: встраиваемый (скрытый)
Материал:  АБС-пластик
Количество клавиш: 1
Тип комплектации:  розетка в сборе
Рамка: не требуется(идет в комплекте)
Степень защиты: IP20
Цвет: белый
Max ток: 10А
Зажимная система: винты
Форма: квадрат
	штука
	10

	4
	27.33.13.110
	Вилка AY-KA с ушком, с заземлением
	Напряжение сети: 230/220 В
Max нагрузка (Вт): 3500
Номинальная сила тока: 16 А
Материал корпуса: пластик
Выключатель на корпусе: нет
Степень защиты:IP20
Цвет: белый
Заземление: есть
Тип: вилка Schuko
Форма: прямая
Кольцо извлечения: есть
	штука
	10

	5
	27.33.11.140
	Проходной выключатель Smartbuy белый/красный 6А 250В 
	Материал: ABS-пластик
Степень защиты: IP20
Напряжение сети: 230/220 В
Заземление: нет
Номинальная сила тока: 6 А
Тип: переключатель на шнур
Форма: овальная
	штука
	10

	6
	27.33.13.110 
	Двойная розетка Systeme Electric BLANCA открытой установки, с заземлением, без шторок
	Монтаж: накладной (открытый)
Количество гнезд: 2
Количество постов: 2
Тип комплектации: розетка в сборе
Рамка: не требуется (идет в комплекте)
Max ток: 16 А
Серия: Blanca
Степень защиты: IP20
Крышка: нет
Заземление: есть
Защитные шторки: нет
Цвет: белый
Материал: АБС-пластик
Модульная: нет
Количество модулей: нет
Наличие задней стенки: да
Форма: прямоугольная
Ориентация монтажа: универсальная
	штука
	5

	7
	27.33.13.110
	Розетка Systeme Electric 4-м ОП BLANCA 16А 250В защитные шторки, с заземлением
	Монтаж: накладной (открытый)
Количество гнезд: 4
Количество постов:4
Тип комплектации: розетка в сборе
Рамка: не требуется(идет в комплекте)
Max ток: 16 А
Серия: Blanca
Степень защиты: IP20
Крышка: нет
Заземление: есть
Защитные шторки: есть
Цвет: белый
Материал: АБС-пластик
Модульная: нет
Количество модулей: нет
Наличие задней стенки: да
Форма: прямоугольная
Ориентация монтажа - универсальная
Количество в упаковке - 1 шт
Вес нетто - 0.17 кг
Вид розетки - силовая
	
	5

	8
	25.99.29.190
	Стремянка алюминиевая Алюмет с анодированным покрытием профессиональная, с широкими ступенями и органайзером, 8 ступеней. Серия AS708AK015
	Класс товара: Профессиональный
Тип: стремянка
Анодированная: да
Телескопическая: да
Телескопическая/выдвижная: нет
Лоток для принадлежностей: да
Для разноуровневых поверхностей: нет
С развальцованными ступенями: нет
Max рабочая нагрузка: 250 кг
Кол-во ступеней по одной стороне: 8 шт
Рабочая высота: 3.66 м
Высота площадки: 1.66 м
Материал: алюминиевый сплав
Общая длина: 2.52 м
Широкие ступени: да
Ширина ступеней: 130 мм
Ширина лестницы: 540 мм
Толщина профиля: 1.2 мм
	штука
	1



[bookmark: _GoBack]Условия исполнения контракта:
1. Срок поставки: 10 (десять) календарных дня со дня заключения контракта.	
2. Место поставки:   163000  г. Архангельск, пр-т Троицкий д. 115, склад.	
3. Гарантийный срок товара составляет не менее 6 (Шести) месяцев со дня поставки.	
4. Документы к товару: при поставке Поставщик обязуется предоставить на весь товар:
- копии деклараций о соответствии или сертификатов соответствия (в случае если товар включен в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, или в единый перечень продукции).
5. Цена контракта включает в себя: расходы на  упаковку, перевозку до места поставки, разгрузку	

