	1
	Основание для
разработки
документации
	«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 №115

	2
	Заказчик
	ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю

	3
	Месторасположе-ние объекта
	295006, Республика Крым, г. Симферополь, бульвар Ленина, 4



	4
	Характеристика
объекта
	Котлы типа НИИСТУ-5: водогрейный ст.№ 3 мощностью 0,63 Гкал – 1 ед., паровой с водогрейным змеевиком ст.№4 мощностью 0,32 Гкал – 1 ед., работающих на природном газе.


	5
	Требования к
проведению
работ
	Производство работ в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами: «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 № 115, Постановление Правительства РФ от 15.05.2002 № 317 «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказ Минэнерго от 16.12.2002 № 448 «Об утверждении нормативных актов, необходимых для реализации Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации», другими нормативными актами Ростехнадзора РФ, санитарными нормами и правилами. 

	6
	Результат
выполненной
работы
	- технический отчет по результатам режимной наладки котлов НИИСТУ-5 по отдельности для каждого- в 2 (двух) экземплярах 
на бумажном носителе;
- вышеперечисленная документация в электронном виде в 1 (одном) экземпляре.

	7
	Сроки
	Не позднее 01.09.2026.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение режимно-наладочных работ котлов типа НИИСТУ-5 в количестве 2 ед., установленных в газовой котельной ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю.
Главный энергетик ОКБИиХО







         И.Б. Чазов
