
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

	Наименование поставляемого товара
	Цифровая бюретка Titrette, 25 мл, Brand

	Код ОКПД2
	28.29.39.000

	Место поставки товара 
	660111, Россия, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Джамбульская, д.10.

	Срок поставки товара
	В течение 80 календарных дней со дня заключения контракта.


1. Номенклатура поставляемых товаров
	№ п/п
	Наименование товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	Цифровая бюретка Titrette, 25 мл, Brand
	шт.
	1


2. Комплект поставки (из расчета на 1 прибор) 
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Адаптер для бутылок
	шт.
	3

	2
	Телескопическая всасывающая трубка
	шт.
	1

	3
	Светозащитное смотровое окно янтарного цвета
	шт.
	2


3. Требования к техническим характеристикам
	Наименование параметра или характеристики
	Значение характеристики

	Максимальный объем дозирования, мл
	25

	Диапазон измерений, мл
	0-25

	Цена деления (дискретность), мкл
	1

	Точность, мкл/%
	±18/0,07

	Цифровой жидкокристаллический (ЖК)
	Наличие

	Рабочие условия эксплуатации:

	Температура окружающего воздуха, °С
	от не более +15 оС до не менее +40 оС

	Относительная влажность, % 
	 от 20 до 90

	Атмосферное давление, кПа 
	                                от 71 до 110


4. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) поставляемых товаров

Цифровая бюретка Titrette, 25 мл, Brand необходима для высокоточного титрования и дозирования жидких реагентов непосредственно из бутылей в лабораторных условиях (контроль качества, аналитические исследования).

Цифровая бюретка Titrette, 25 мл, Brand должна иметь действующее на момент поставки свидетельство о регистрации в Государственном реестре средств измерений Российской Федерации и обеспечен первичной метрологической поверкой (не менее 85 % до срока окончания поверки на момент поставки). 

5. Требования к документации

Наличие нормативно-технической документации на русском языке:

-  паспорт;

-  руководство по эксплуатации;

-  методика поверки;

-  копии сертификата об утверждении типа средства измерения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Результаты первичной поверки должны быть подтверждены сведениями в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.

6. Требования к поставке и сопровождению оборудования

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), не восстановленным, изготовленным не ранее 2026 года.

Доставка товара до Заказчика по адресу: 660111, Российская Федерация, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Джамбульская, д. 10, осуществляется за счет средств Поставщика с включением всех транспортных и иных расходов, связанных с исполнением обязательств по поставке.

7. Требования по гарантийному обслуживанию

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты подписания документа о приемке.
                      
8. Требования к упаковке и маркировке товара

В соответствии с руководством по эксплуатации, техническим паспортом завода - изготовителя, действующими нормами и правилами.

Товар должен быть в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от повреждений. Маркировка на упаковке должна быть на русском языке или продублирована на русском языке. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, сведения о производителе товара.

