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к Запросу на предоставление ценовой информации 

Техническое задание
На поставку и установку алюминиевых перегородок, оконных откосов и подоконников для санузлов биологического корпуса (г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1).

1. Наименование и цели использования оказываемых услуг 
Техническое задание на изготовление и установку перегородок из алюминиевого профиля а также оконные откосы и подоконники в сан.узлы биологического корпуса, расположенного по адресу г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1.
1. Перегородки из алюминиевого профиля в сан.узлы биологического корпуса:
· Перегородка П-1 в количестве 1 шт.;
· Перегородка П-2 в количестве 4 шт.;
· Отделка ПВХ в количестве 2 окон.
· Перегородка П-3 в количестве 1 шт.;

  
2. Перечень и объемы услуг 

	№ п\п
	Наименование услуги 
	Описание услуги (подробный перечень действий, входящих в состав услуги, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели определяющие конечный результат)
	Количествен-ный показатель объема  услуги

	


1





















2


























3


4




5
	Биологический корпус (1 - 3 этажи)
 
Перегородка П-1





















 Перегородка П-2


























Отделка ПВХ окон ПОДОКОННИК

Отделка ПВХ окон ПОДОКОННИК



Перегородка П-3

	Перегородка выполнена из алюминиевого профиля КП-45, 
Цвет: RAL 9016, белый.
Заполнение: верх и низ сэндвич 24 мм.+2-я оцинковка, цвет белый.
Дверь с порогом, рабочая створка правая, коробка двери с буртиком.
Комплектация: ручка нажимная раздельная, личина с заверткой, петля для алюминиевых дверей «DORMA» двухсекционная накладная, две петли на створке.
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Перегородка выполнена из алюминиевого профиля КП-45, 2095*1025 мм.
Цвет: RAL 9016, белый.
Заполнение: верх и низ сэндвич 24 мм.+2-я оцинковка, цвет белый.
Комплектация: личина с заверткой, ручка нажимная раздельная , цвет белый.
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ПВХ подоконники шириной 730 мм длиной 1450 мм, цвет белый

ПВХ откосов из сендвич панели 10 мм, цвет белый, шириной - 700 мм.(глубина откоса) на окно ПВХ, шириной – 1300 мм., высотой 2080 мм.

[bookmark: _GoBack]Перегородка выполнена из алюминиевого профиля КП-45, Цвет: RAL 9016, белый. Заполнение: верх и низ сэндвич 24 мм.+2-я оцинковка, цвет белый. Комплектация: личина с заверткой, ручка нажимная раздельная , цвет белый.
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Техническое задание на изготовление и установку дверей и перегородки из алюминиевого профиля в сан.узлы биологического корпуса, расположенного по адресу г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1.
2. требуется поставка следующих изделий:
· Перегородка П-1 в количестве 1 шт.;
· Перегородка П-2 в количестве 4 шт.;
· Отделка ПВХ в количестве 2 окон.
· Перегородка П-1 в количестве 1 шт.;

3. Место оказания услуг 
г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1, 
4. Сроки (периоды) оказания услуг 
(тридцать календарных дней)
5. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг  – не требуется 
6. Общие требования к оказанию услуг, их качеству: 
- не требуется.
7. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг:
- не требуется.
8. Требования к квалификации исполнителя - не требуется.
9. Иные требования к услугам и условиям их оказания- не требуется.
10. Порядок сдачи и приемки результатов услуг - контроль качества, технический надзор и приемка всех оказываемых услуг осуществляется сотрудниками Заказчика. Все услуги оказываются в присутствии представителя Заказчика.
11. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг - не требуется.
12. Требования по объему и сроку гарантий качества услуг – 3 года с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
13.  Предполагаемый срок оказания услуг – 3 квартал 2026 г.
14. Порядок оплаты - по факту выполнения работ, в течение семи рабочих дней.
15. Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора (контракта) - не требуется.



Ответственный за подготовку ТЗ		__________________     А.В. Новолодский
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