
	
	Ведомость объема работ

	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	УТВЕРЖДАЮ
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	Наименование (объекта) стройки: МКДОУ №76

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

	от 29.07.2026

	

	Ремонтные работы в группе №6 "Звоночки" МКДОУ №76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Объем
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Раздел №1 Группа №6 "Звоночки"
	 
	 
	 
	 

	
	Полы
	
	
	
	

	1
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	1 м
	39,55
	 
	((20,83+3,36+15,36)/100)*100

	2
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	1 м2
	60,94
	 
	((42,31+2,41+16,22)/100)*100

	3
	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой
	1 м2
	60,94
	 
	((42,31+2,41+16,22)/100)*100

	4
	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25%
	1 м2
	60,94
	 
	 

	5
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью свыше 20 м2
	1 м2
	60,94
	 
	 

	6
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	1 м2
	60,94
	 
	 

	7
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	1 м
	39,55
	 
	 

	8
	Демонтаж: Укладка металлического накладного профиля (порога)
	1 м
	9
	 
	((5+3+1)/100)*100

	9
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	1 м
	9
	 
	 

	 
	Стены
	 
	 
	 
	 

	10
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски с земли и лесов
	1 м2
	64,59
	 
	(((64,66+16,08)-16,15)/100)*100

	11
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	1 м2
	16,15
	 
	 

	12
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию
	1 м2
	16,08
	 
	((16,08)/100)*100

	13
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
	1 м2
	64,59
	 
	 

	14
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	1 м2
	10,61
	 
	((9,63+0,98)/100)*100

	15
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	1 м2
	91,35
	 
	((80,74+10,61)/100)*100

	 
	Потолок
	 
	 
	 
	 

	16
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски с земли и лесов (прим. потолков)
	1 м2
	42,01
	 
	((39,6+2,41)/100)*100

	17
	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста
	1 м
	14,4
	 
	((7,2*2)/100)*100

	18
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков
	1 м2
	42,01
	 
	 

	19
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 15-02-019-04
	1 м2
	-210,05
	 
	(42,01*(5-10)/100)*100

	20
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	1 м2
	42,01
	 
	 

	 
	Водопровод, канализация
	 
	 
	 
	 

	21
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	1 м
	2
	 
	 

	22
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм
	1 м
	2
	 
	 

	 
	Проемы
	 
	 
	 
	 

	23
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	1 шт
	2
	 
	 

	24
	Снятие дверных полотен
	1 м2
	3,28
	 
	(2*(0,8*2,05)/100)*100

	 
	Прочее
	 
	 
	 
	 

	25
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп (аварийного освещ.)
	1 шт
	2
	 
	 

	26
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый (аварийного освещ. монтаж демонтированных)
	1 шт
	2
	 
	 

	27
	Демонтаж: Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	1 шт
	3
	 
	 

	28
	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ранее демонтированные)
	1 шт
	3
	 
	 

	29
	Демонтаж: Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении
	1 шт
	2
	 
	 

	30
	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении (монтаж ранее демонтированного)
	1 шт
	2
	 
	 

	31
	Демонтаж: Световые настенные указатели
	1 шт
	1
	 
	 

	32
	Световые настенные указатели (монтаж ранее демонтированного)
	1 шт
	1
	 
	 

	33
	Демонтаж: Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. гардин)
	1 шт
	6
	 
	 

	34
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. гардин ранее демонтированных)
	1 шт
	6
	 
	 

	 
	Перевозка грузов
	 
	 
	 
	 

	35
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1 т груза
	2,78
	 
	 

	36
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 39 км
	1 т груза
	2,78
	 
	 


	Составил:

	________________ ________________________________
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