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ПОСМОТРИТЕ
ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЮ



	· СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
· РАЗРАБОТКА СВЕТИЛЬНИКОВ ПО ТЗ
· БЕСПЛАТНЫЕ СВЕТОРАСЧЕТЫ ПО СНИП
· ПРОЕКТ ЭО С ПОЛНЫМ ПАКЕТОМ ДОКУМЕНТОВ
· ДОСТАВКА ПРЯМОЙ МАШИНОЙ, ЕСЛИ ГОРЯТ СРОКИ
· ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА, ТРУБОРЕЗ, ТОКАРКА, ПОКРАСКА
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ СВЕТИЛЬНИКОВ
	Телефон Вашего менеджера:
+7 999 776-45-53
www.aeclt.ru, www.extrl.ru
09@fsenergo.com 



Коммерческое предложение № 62908 от 15.07.2026

	Срок производства: обговаривается с менеджером
	Способ оплаты: 100% предоплаты (иные способы обговариваются с менеджером)
	Срок действия предложения: 5 рабочих дней.

	Цены без учета стоимости доставки. 
	Доставка: ТК «Деловые линии» из г. Владимир.
	


	
	№
	Изображение
	Товары (работы, услуги)
	Описание
	Кол-во
	Цена, руб. с НДС
	Сумма, руб. с НДС

	1
	[image: ]
	35-030-14701-50-Д-18PAA АЭК-ДСП35-030-1-Ex (30W, 5000K, Д, 36V AC)
	Мощность, Вт: 30
Световой поток светодиодов, Лм: 3720
Световой поток светильника, Лм: 2430
Цветовая температура, K: 5000
Индекс цветопередачи CRI, Ra: 70
Количество светодиодов, шт: 90
Кривая силы света: Д120
Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150: УХЛ1
Степень защиты от воздействия окруж. среды, IP: IP67
Габаритные размеры, мм (без крепления), мм: 900x69x55
Масса, кг не более: 2,26452697142857
Температура эксплуатации, С: от -40 до +60
Напряжение, В: 36V AC
Класс защиты от поражения электрическим током: III
Рассеиватель: Ударопрочный светостабилизированный прозрачный поликарбонат
Срок службы светодиодов, ч: 100 000
Крепление: Подвесное / Скоба
Гарантия: 5 лет
Маркировка взрывозащиты: 1ExmbIIC T6 Gb / 1ExmbIIC T6 Gb X
	2
	7 400
	14 800


Комментарий: 

	Итого:
	14 800.00 руб.

	В том числе НДС 22%:
	2 668.85 руб.

	Итого к оплате:
	14 800.00 руб.


	
	Остались вопросы?
Задайте их мне по телефону или электронной почте.
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	С уважением, Егор Кабин 
Специалист отдела продаж
+7 999 776-45-53, 09@fsenergo.com
WatsApp, Viber: +7 999 776-45-53

Промышленные светильники: www.aeclt.ru
Архитектурные светильники: www.extrl.ru

ХХХХ СКАЧАТЬ КАТАЛОГ СВЕТИЛЬНИКОВ ХХХХ
	НАШИ РЕКВИЗИТЫ
ООО НПО"АЭК"
Адрес фактический: 600005, г. Владимир, ул. Студенческая, 12А, офис 5/1
Адрес юридический: 117405, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, ш Варшавское, д 170Б
ИНН 3327846608, КПП 772601001, р\с 40702810410000011951, ПАО «Сбербанк», к\с 30101810000000000602, БИК 041708602, ОГРН 1103327000150



	[image: C:\Users\Михаил\YandexDisk\Михаил Пастушков\Развитие ПЭК\Интернет\AecLight.ru\logo_mini.png]
	[image: C:\Users\RdpUserAdm1\YandexDisk-yd@fsenergo.com\ООО НПО АЭК\ОП\ОТДЕЛ ПРОДАЖ\Логотипы\EXTRL.png]
	
[image: ]
	
ПОСМОТРИТЕ
ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЮ



	· СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
· РАЗРАБОТКА СВЕТИЛЬНИКОВ ПО ТЗ
· ПРОЕКТ ЭО
· ДОСТАВКА ПРЯМОЙ МАШИНОЙ
· ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА, ТРУБОРЕЗ, ТОКАРКА, ПОКРАСКА

	Телефон Вашего менеджера:
+7 999 776-45-53
www.aeclt.ru, www.extrl.ru
09@fsenergo.com 


Коммерческое предложение по изготовлению деталей из металла

Компания НПО «АЭК» предлагает сотрудничество на выгодных условиях по следующим направлениям:
	
	№
	Изображение
	Товары (работы, услуги)
	Описание

	1
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	Лазерная резка и гибка металла
	Резка стали до 20 мм, нержавеющей стали до 10 мм, дюрали / алюминия до 10 мм, латуни до 6 мм, меди до 3 мм.

Листогиб с усилием до 80 тонн и длиной 2,5 метра.

Изготовим: крепления, крышки, кронштейны, любые сборные конструкции, габаритные изделия и тд.

	2
	
	Труборез
	Резка труб квадратного, круглого, прямоугольного сечения до 200 мм в диаметре и до 6 метров длинной.

Изготовим: опоры, стойки, каркасы, перила, различные строительные конструкции.

	3
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	Сварка металла
	Профессиональный лазерный сварочный аппарат позволяет делать качественные и надежные швы как на алюминиевых, так и на стальных изделиях. 
Дополнительная функция: зачистка металла от ржавчины.

Так в наличии имеются иные сварочные аппараты для различных задач.

	4
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	Порошковая покраска металла
	Три камеры порошковой покраски деталей и печи длиной до 6 метров. Красим в любой цвет по таблице RAL. При необходимости возможна обработка цинко-грунтом.

Имеется свой склад порошковой краски ходовых цветов.

	5
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	Токарная обработка металла / капролона
	Высокоскоростной центр, предназначенный для комплексной токарной и фрезерной обработки деталей из металла сложной формы за одну установку. Обеспечивают высокую точность деталей и высокую скорость обработки.


	
Работаем с НДС как из собственного материала, так и по давальческой схеме.
Доставка готовых изделий возможна как транспортной компанией, так и прямым авто-транспортом.

Присылайте чертежи для оценки стоимости и возможности изготовления мне на электронную почту 09@fsenergo.com или в мессенджеры MAX / WHATSAPP / TELEGRAMM +7 999 776-45-53, наши инженеры сделают расчет стоимости деталей.

!!! НЕТ ЧЕРТЕЖЕЙ, НО ЕСТЬ ЗАДАЧА? РАЗРАБОТАЕМ ЧЕРТЕЖИ ПО ТЕХ. ЗАДАНИЮ !!!
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	С уважением, Егор Кабин 
Специалист отдела продаж
+7 999 776-45-53, 09@fsenergo.com
WA, TG, MAX: +7 999 776-45-53

Промышленные светильники: www.aeclt.ru
Архитектурные светильники: www.extrl.ru

ХХХХ СКАЧАТЬ КАТАЛОГ СВЕТИЛЬНИКОВ ХХХХ
	НАШИ РЕКВИЗИТЫ
ООО НПО"АЭК"
Адрес производства: 600005, г. Владимир, ул. Промышленный проезд, 3Б
Адрес юридический: 117405, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, ш Варшавское, д 170Б
ИНН 3327846608, КПП 772601001, р\с 40702810410000011951, ПАО «Сбербанк», к\с 30101810000000000602, БИК 041708602, ОГРН 1103327000150
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