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Техническое задание
	№п/п
	Объект закупки
	ОКПД2/

КТРУ
	Технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики и показатели товара, не включенные в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Электрод 


	26.60.12.140
	26.60.12.140 

Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях

Электроды для ЭКГ одноразовые Fiab PG10S/RU24 твёрдый гель d-24 мм (30 штук в упаковке)

Электрод одноразовый диаметром 24 мм предназначен для кратковременного мониторинга, а также для мониторинга и тестирования детей и новорождённых.

Электрод имеет полиуретановую пену в качестве основы, что обеспечивает фиксацию. Он оснащён токопроводящей поверхностью из серебра и хлорида серебра (Ag/AgCl), что гарантирует точное отведение сигналов. Желеобразный (твердотельный) гель с высокой проводимостью способствует улучшенному контакту с кожей и предотвращает высыхание, обеспечивая стабильность сигнала. Клейкий слой на основе геля предназначен для условий с затруднённой адгезией, что особенно важно при стандартной ЭКГ проверке и мониторировании.

Электрод имеет кнопочный коннектор и подходит для использования в сложных условиях. В упаковке содержится 30 штук. Эти электроды не рентгенопрозрачны.

Технические характеристики

Функциональное назначение - для кратковременного мониторинга

Размер электрода, мм d-24

Тип геля твёрдый

Основа - полиуретановая пена

Рентгенопрозрачный (предназначен для МРТ) - нет

Тип коннектора - кнопка

Покрытие коннектора - Ag/AgCl

Возрастное назначение - неонатальные, детские

Количество штук в упаковке 30
	штука
	120


