Техническое задание
на поставку спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты
	№
	Наименование товара, работ, услуг
	Ед. изм.
	Кол-во
	Характеристики объекта закупки

	1.
	Жилет сигнальный

	Шт.
	1
	Жилет сигнальный 
Вид одежды – жилет
Класс одежды в зависимости от площади сигнальных элементов – 2
Половая принадлежность - мужской
Цвет – оранжевый
Размер - 64-66
Застежка - пуговица
Наличие карманов - Да
Состав ткани - 100% полиэфир
Плотность материала – ≥120 г/кв.м
Защитные свойства - повышенная видимость
Класс риска - 2
Класс защиты - 2
Элементы отражения света - полоса

	2.
	Жилет сигнальный

	Шт.
	2
	Жилет сигнальный 
Вид одежды – жилет
Класс одежды в зависимости от площади сигнальных элементов – 2
Половая принадлежность - мужской
Цвет – оранжевый
Размер - 52-54
Застежка - пуговица
Наличие карманов - Да
Состав ткани - 100% полиэфир
Плотность материала – ≥120 г/кв.м
Защитные свойства - повышенная видимость
Класс риска - 2
Класс защиты - 2
Элементы отражения света - полоса

	3.
	Жилет сигнальный

	Шт.
	1
	Жилет сигнальный 
Вид одежды – жилет
Класс одежды в зависимости от площади сигнальных элементов – 2
Половая принадлежность - мужской
Цвет – оранжевый
Размер - 56-58
Застежка - пуговица
Наличие карманов - Да
Состав ткани - 100% полиэфир
Плотность материала – ≥120 г/кв.м
Защитные свойства - повышенная видимость
Класс риска - 2
Класс защиты - 2
Элементы отражения света - полоса

	4.
	Жилет сигнальный

	Шт.
	2
	Жилет сигнальный 
Вид одежды – жилет
Класс одежды в зависимости от площади сигнальных элементов – 2
Половая принадлежность - унисекс
Цвет – оранжевый
Размер - 60-62
Застежка - пуговица
Наличие карманов - Да
Состав ткани - 100% полиэфир
Плотность материала – ≥120 г/кв.м
Защитные свойства - повышенная видимость
Класс риска - 2
Класс защиты - 2
Элементы отражения света - полоса

	5.
	Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий
[image: ]
	Пар
	5
	Вид обуви по высоте заготовки верха – полуботинки
Вид обуви по сезонности – неутепленная
Половой признак - мужской
Цвет – чёрный
Размер - 43
Материал верха обуви - натуральная кожа
Материал подошвы - ПУ-ТПУ
Материал стельки - металл, кевлар
Подносок - композитный (поликарбонатный)
Тип застежки – шнурки
Метод крепления подошвы - литьевой
Защитные свойства - от общих производственных загрязнений, от механических повреждений, от нефти и нефтепродуктов, от ударов

	6.
	Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий
[image: ]
	Пар
	2
	Вид обуви по высоте заготовки верха – полуботинки
Вид обуви по сезонности – неутепленная
Половой признак - мужской
Цвет – чёрный
Размер - 44
Материал верха обуви - натуральная кожа
Материал подошвы - ПУ-ТПУ
Материал стельки - металл, кевлар
Подносок - композитный (поликарбонатный)
Тип застежки – шнурки
Метод крепления подошвы - литьевой
Защитные свойства - от общих производственных загрязнений, от механических повреждений, от нефти и нефтепродуктов, от ударов

	7.
	Очки защитные открытые
	Шт.
	6
	Торговая марка – TOPFORT
Тип очков- открытые
Цвет линзы - прозрачный
Зеркальные - Нет
Затемненные - Нет
Назначение - для работы на производстве, строительные, для токарных работ, для работы с болгаркой, малярные, слесарные, универсальные
Материал линзы - поликарбонат
Материал оправы - поликарбонат
Оптический класс – первый
Использование с корригирующими очками - Да

	8.
	Костюм летний мужской [image: ]
	Шт.
	1
	Вид одежды - костюм (куртка и брюки)
Половая принадлежность - мужской
Размер – 52-54
Рост - 170-176 см
Обхват груди – 104-108 см
Цвет - синий/васильковый
Застежка - супатная застёжка на пуговицы
Состав ткани – 100 % хлопок
Плотность материала - ≥240 г/кв.м
Отделка ткани - ВО (водоотталкивающая)
Класс риска - 1
Элементы отражения света - полоса
Защитные свойства - от общих производственных загрязнений, от механических повреждений, от истирания


	9.
	Костюм летний мужской 
[image: ]
	Шт.
	1
	Вид одежды - костюм (куртка и брюки)
Половая принадлежность - мужской
Размер – 56-58
Рост - 170-176 см
Обхват груди – 112-116 см
Цвет - синий/васильковый
Застежка - супатная застёжка на пуговицы
Состав ткани – 100 % хлопок
Плотность материала - ≥240 г/кв.м
Отделка ткани - ВО (водоотталкивающая)
Класс риска - 1
Элементы отражения света - полоса
Защитные свойства - от общих производственных загрязнений, от механических повреждений, от истирания


	10.
	Костюм летний мужской 
[image: ]
	Шт.
	1
	Вид одежды - костюм (куртка и брюки)
Половая принадлежность - мужской
Размер – 60-62
Рост - 170-176 см
Обхват груди – 120-124 см
Цвет - синий/васильковый
Застежка - супатная застёжка на пуговицы
С капюшоном - Нет
Состав ткани – 100 % хлопок
Плотность материала - ≥240 г/кв.м
Отделка ткани - ВО (водоотталкивающая)
Класс риска - 1
Элементы отражения света - полоса
Защитные свойства - от общих производственных загрязнений, от механических повреждений, от истирания


	11.
	Костюм летний мужской 
[image: ]
	Шт.
	1
	Вид одежды - костюм (куртка и брюки)
Половая принадлежность - мужской
Размер – 64-66
Рост - 170-176 см
Обхват груди – 128-132 см
Цвет - синий/васильковый
Застежка - супатная застёжка на пуговицы
Состав ткани – 100 % хлопок
Плотность материала - ≥240 г/кв.м
Отделка ткани - ВО (водоотталкивающая)
Класс риска - 1
Элементы отражения света - полоса
Защитные свойства - от общих производственных загрязнений, от механических повреждений, от истирания


	12.
	Головные уборы
	Шт.
	7
	Вид изделия – бейсболка
Половой признак – мужская
Тип основного материала - натуральная ткань 100% хлопок
Размер - универсальный
Сезон - весна-лето
Цвет - синий
Плотность ткaни - ≥ 190 г/кв.м
Защитные свойства - от общих загрязнений


	13.
	Костюм летний мужской 
[image: ]
	Шт.
	2
	Вид одежды - костюм (куртка и полукомбинезон)
Размер – 52-54
Рост - 170-176 см
Обхват груди – 104-108 см
Цвет - синий/васильковый
Застежка - супатная застёжка на пуговицы
Состав ткани – 100 % хлопок
Плотность материала - ≥ 240 г/кв.м
Отделка ткани - ВО (водоотталкивающая)
Класс риска - 1
Элементы отражения света - полоса
Защитные свойства - от общих производственных загрязнений, от механических повреждений, от истирания


	14.
	Костюм летний мужской 
[image: ]
	Шт.
	1
	Вид одежды - костюм (куртка и полукомбинезон)
Размер – 60-62
Рост - 170-176 см
Обхват груди – 120-124 см
Цвет - синий/васильковый
Застежка - супатная застёжка на пуговицы
С капюшоном - Нет
Состав ткани – 100 % хлопок
Плотность материала ≥ 240 г/кв.м
Отделка ткани - ВО (водоотталкивающая)
Класс риска - 1
Элементы отражения света - полоса
Защитные свойства - от общих производственных загрязнений, от механических повреждений, от истирания
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