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	Кран Маевского VRT 1/2 508030 для радиатора 
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	· Применение: Универсальное
· Тип арматуры: Прямой
· Диаметр, дюйм: 1/2
· Резьба: Наружная
· Способ работы: Ручной
· Тип вентиля: Запорный
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	100
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	Сантехмастер Гель анаэробный для металл. резьб. (до 1 1/2 дюйма) и фланц. соединений, Красный – (60 гр)
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· природному и сжиженному газу;
· воде (холодной и горячей, в том числе питьевой);
· сжатому воздуху;
· бензину;
· антифризу для отопительных приборов.
· Тип - Уплотнительная паста
· Работы - Наружные, Внутренние
· Цвет - Красный
· Объем, мл - 60
· Форма выпуска средства - Гель
· Гарантия - 5 лет
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	Паста для резьбовых соединений
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· Тип товара - Паста для резьбовых соединений
· Бренд - ВМПАВТО
· Применение  -Для душа, Для трубопровода
· Назначение - Сантехническое
· Консистенция - Густая
· Вес, г -70
· Фасовка - Туба
· Рабочая температура, °С - От 0 до +140
· Цвет- Серый
· Для резины - Нет
· Для льна -Да
· 
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	Кронштейн  для раковины 
[image: ]
	· Тип - кронштейн
· Материал - полипропилен
· Длина - 330 мм
· Установочный диаметр - 8 мм
· Количество в упаковке - 2 шт












	Комплект
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	Кран полипропиленовый диаметр 20 мм
[image: ]
	· Тип товара- Кран шаровой
· Материал- Полипропилен
· Цвет  Белый
· Макс. краткосрочное давление, атм - 20
· Страна-производитель - Россия
· Диаметр трубы, мм- 20
· Вес, кг -0,12
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	Муфта комбинированная PPr 20х 1/2 НР 
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	· Тип товара - Муфта
· Материал - Полипропилен
· Совместимость - Для полипропиленовых труб
· Тип соединения  - Резьба, Сварка
· Диаметр трубы, мм - 20
· Диаметр подключения, дюйм - 1/2
· Рабочее давление, бар - 10
· Рабочая температура, °С - 80
· Цвет – Белый









	Шт
















	20
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	Уголок PPr 20х90*
[image: ]
	· [bookmark: _Hlk224714784]Тип товара - Угол
· Материал - Полипропилен
· Совместимость - Для полипропиленовых труб
· Тип соединения  Сварка
· Диаметр трубы, мм - 20
· Диаметр подключения, дюйм – 3/4
· Угол изгиба, °- 90
· Рабочее давление, бар - 25
· Рабочая температура, °С  95
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Муфта амер. PPr 20х 1/2 разъемная ВР
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	· Тип товара - Муфта
· Материал - Полипропилен
· Совместимость - Для полипропиленовых труб
· Тип соединения - Сварка
· Резьба - Внутренняя резьба
· Диаметр трубы, мм  20
· Диаметр подключения, дюйм  1/2
· Рабочее давление, бар- 25
· Рабочая температура, °С – 95









	Шт
















	20
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	Муфта PPr 20 
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	· Тип товара - Муфта
· Материал - Полипропилен
· Совместимость - Для полипропиленовых труб
· Тип соединения  Сварка
· Диаметр трубы, мм - 20
· Диаметр подключения, дюйм - 1
· Рабочее давление, бар - 25
· Рабочая температура, °С  95








	Шт














	15
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	Тройник PPr 20
[image: ]

	
· Размер боковых отверстий - 20х20
· Размер верхнего отверстия - 20

· Материал - полипропилен (ПП|PP)
· Тип фитинга - тройник
· Цвет - белый
· Номинальное давление - 25 бар
· Max рабочая температура - +95 °С
Вес нетто - 0.021 кг
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	Труба 20 Pn20 Стекловолокно
[image: ]
	· Тип товара - Труба
· Материал - Полипропилен
· Диаметр, мм - 20
· Толщина стенки - 3,4
· Длина, м
· SDR - 6
· Температура воды - Горячая вода, Холодная вода
· Применение - Для водоснабжения, Для отопления
· Номинальное давление - PN25
· Рабочее давление, бар - 25
· Макс. рабочая температура – 90
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	Обвод PPr 20 КОРОТКИЙ 
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· Тип товара - обвод
· Материал - Полипропилен

· Совместимость - Для полипропиленовых труб
· Тип соединения  Сварка
· Диаметр трубы, мм - 20
· Диаметр подключения, дюйм - 1
· Рабочее давление, бар - 25
Рабочая температура, °С  80
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	Дюбель распорный 6x40 мм полипропилен (100 шт.
[image: ]
	
· Вид - Универсальный– 
· Механизм действия - Распорный
· Диаметр дюбеля, мм - 6
· Длина дюбеля, мм - 40
· Диаметр сверления отверстия, мм - 6
· Глубина сверления отверстия, мм - 50
· Диаметр подходящего шурупа  -  4-4,5 мм
	Шт







	200
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	Уголок PPr 25х90* 
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	· Тип товара - Угол
· Материал - Полипропилен
· Совместимость - Для полипропиленовых труб
· Тип соединения - Сварка
· Диаметр трубы, мм - 25
· Диаметр подключения, дюйм – 1
· Угол изгиба, °- 90
· Рабочее давление, бар - 25
· Рабочая температура, °С  95






	Шт














	30
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	Саморезы универсальные 45x4,0 мм желтые
[image: ]
	
· Тип товара- Саморезы универсальные
· Применение - Пластик
· Длина, мм - 45
· Диаметр, мм -4,0 
· Наконечник - Острый
· Толщина основания из металла, мм - До 0,9
· Форма головки - Потайная
· Шлиц  - PZ2
· Материал  -Оцинкованная сталь
· Тип покрытия - Оцинкованный
· Цвет покрытия - Желтый
· Резьба - Полная
· Длина резьбы, мм  -39
	Шт



	200
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