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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Функциональные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, 
которые не могут изменяться

	№ п/п
	Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств
	Ед. изм.
	Значение показателя (характеристики)
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	3
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	1.1
	Размер диагонали
	дюйм
	Больше или равно 24.0

	1.2
	Тип матрицы:
	
	IPS

	1.3
	Яркость
	Кд/м²
	Не менее 300

	1.4
	Контрастность
	
	Не менее 1 000 : 1

	1.5
	Время отклика пикселя 
	мс
	Не менее 4

	1.6
	Частота обновления экрана
	Гц
	Не менее 75

	1.7
	Плотность пикселей
	ppi
	Не менее 90

	1.8
	Размер пикселя
	мкм
	Не менее 270

	1.9
	Видеоразъемы
	
	HDMI, VGA (D-Sub)

	1.10
	Технология защиты зрения 
	
	Flicker Free, Low Blue Light




	



Каждая единица Товара должна обеспечиваться заполненными гарантийными талонами, инструкциями по эксплуатации и техническими документациями на русском языке. Предоставление инструкций по эксплуатации и технических документаций в виде ксерокопий и на иностранных языках не допускается.
Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, в отношении проведения испытаний, методов испытаний
Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении
и погрузочно-разгрузочных работах.
Маркировка товара и тары (упаковки) товара, должна содержать информацию 
о наименовании товара, наименовании изготовителя, адресе изготовителя, дате изготовления товара.
Требования к гарантийному обслуживанию:
Срок гарантии – не менее 24 месяца.
Гарантийное обслуживание должно производиться авторизованными сервисными центрами на территории г. Хабаровска.
Срок поставки – 15 (пятнадцать) рабочих дней.


