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СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№
п\п
	Наименование
	Технические характеристики

	Страна происхождения
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Цена за ед.
(руб.), (НДС/без НДС)
	Сумма
(руб.), (НДС/ без НДС)

	1. 
	Радиатор биметаллический на 8 секций 
	Габариты: Рабочее давление теплоносителя: 2.4 МПа
Габариты (ДхШхВ): 640х80х565 мм.
Испытательное давление: 3.6 МПа
Максимальная температура теплоносителя: 110 C
Емкость одной секции: 0.18 л
Срок гарантии производителя: не менее 5 лет
Срок службы: не менее 10 лет
Материал корпуса: биметалл
Высота секции: 565 мм ± 5 мм
Глубина секции: 80 мм ± 5 мм
Ширина секции: 80 мм ± 5 мм
Теплоотдача одной секции: 125 Вт
Межцентровое расстояние: 500
Комплектация: монтажный комплект д/радиаторов 1*3/4 с 3 кр., упаковка (пластиковые уголки и накладки, два слоя термоусадочной плёнки), паспорт изделия
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