                                                    ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
на поставку пиломатериалов для нужд Болоньского филиала
ФГБУ «Заповедное Приамурье»

Купля-продажа древесины должна проходить через портал Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ФГИС ЛК)

	№ п/п
	Наименование товара,
ОКДП2

	Характеристика товара 
(параметры для определения соответствия) *
	Един. измерения
	Количество

	1
	Доска обрезная

16.10.10.113
	Тип изделия: Доска обрезная, естественной влажности;
Порода пиломатериала: лиственница 1сорта;
Длина: ≥ 4,00 метр;
Ширина: ≥ 150,00 и ≤ 150,00, миллиметр;
Толщина: ≥ 30,00 и ≤ 30,00, миллиметр.
	м3
	2

	2
	Доска обрезная

16.10.10.113
	Тип изделия: Доска обрезная, естественной влажности;
Порода пиломатериала: лиственница 1сорта;
Длина: ≥ 4,00 метр;
Ширина: ≥ 150,00 и ≤ 150,00, миллиметр;
Толщина: ≥ 20,00 и ≤ 20,00, миллиметр.
	м3
	1


                                             
1. Сроки поставки: В течении 10 рабочих дней со дня подписания контракта.
2. Место поставки товара: Хабаровский край, Амурский район, с. Джуен, ул. Центральная, д. 20 (Пожарно-химическая станция первого типа)
3. Общие требования.
Доски должны быть изготовлены из пиломатериалов (лиственница), подвергшихся естественной сушке, с влажностью древесины не более 26%, соответствующие требованиям 1-го сорта ГОСТ 8486-86;
Каждая доска должна быть цельной.
Продавец гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации, и требованиям Покупателя.
При обнаружении скрытых дефектов, а также несоответствий, обнаруженных входным контролем, Поставщик обязуется своими силами и за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении недостатков Товара.                                             
                    


