ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
      
	№
п/п
	Наименование объекта закупки, код позиции КТРУ/ОКПД2
	Показатель объекта закупки
	Единица измерения показателя
(при наличии)
	Характеристика (значение) показателей
	

	
	
	
	
	Характеристика (значение)  показателя, которое может изменяться
	Характеристика (значение) показателя, которое не может изменяться
	

	
	
	
	
	Минимальная характеристика (Минимальное значение)
	Максимальная характеристика (Максимальное значение)
	
	Количество, единица измерения

	1
	Профиль стальной листовой гнутый с трапециевидными гофрами

	Назначение
	-
	-
	-
	Для кровельных настилов (НК)
	

	
	
	Толщина материала (без учета покрытия)
	мм
	≥ 0,8
	< 1,0
	
	

	
	
	Тип защитно-декоративного покрытия лицевой стороны
	
	
	
	Полимерное 8017
	
57,6 кв.м.

	
	
	Высота (без учета предельного отклонения)
	мм
	
	
	8
	

	
	
	Ширина (без учета предельного отклонения)
	мм
	
	
	1200
	

	
	
	Длина листа 
	мм
	
	
	3000
	

	
	
	Монтажная ширина листа
	мм
	
	
	1150
	

	2
	Саморез кровельный

	Назначение
	-
	-
	-
	Для металлических конструкций
	

	
	
	Диаметр (без учета покрытия)
	мм
	≥ 5,5
	< 6,5
	
	

	
	
	Тип 
	
	
	
	Кровельный, с металлической шайбой и шайбой EPDM
	
300 шт

	
	
	Длинна
	мм
	≥ 19
	< 26
	
	

	
	
	Цвет головки, RAL
	
	
	
	8017
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



