Спецификация
на поставку комплектующих, запасных частей для серверного оборудования

	Наименование
	Кол-во 
	Характеристики

	Накопитель  SSD

	4шт 
 
	Тип накопителя - SSD
Форм фактор накопителя -  2.5"
Интерфейс подключения накопителя - SATA 6Gb/s
Объем накопителя - 1.92TB
Показатель DWPD - 2.5
Скорость чтения, Мбайт/с - 550
Скорость записи, Мбайт/с - 510
Скорость произвольного чтения 4 КБ блоков (IOPS) - 91 000
Скорость произвольной записи 4 КБ блоков (IOPS) - 38 000



Технические требования к показателям поставляемого товара
1.1 На основании эксплуатационной документации производителя техники, в которой предполагается установка поставляемых товаров, все поставляемые товары должны быть рекомендованными производителями техники, в которой предполагается установка поставляемых товаров.
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был 
в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Поставляемые товары должны быть выпущенными не ранее 2025 года, 
не восставленными, ранее не использованными, ранее не изъятыми из нового или не нового устройства, в котором они предполагаются к установке, не должны поставляться в составе какого-либо устройства, должны поставляться в оригинальной упаковке так как заложено заводом-изготовителем.

1.2 Общие требования к качеству поставляемого товара
Поставляемый товар должен быть пригоден для использования в условиях серверных помещений и соответствовать функциональным и качественным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке товара, соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ производителей оборудования.
Товар должен быть совместим с существующим у Заказчика оборудованием IBM.
Использование товара не должно привести к прекращению гарантийных обязательств производителя оборудования, к порче или преждевременному износу того оборудования, 
в которое он будет установлен и для которого он предназначен. Корпус товара не должен иметь потертостей, царапин и следов вскрытия. Поставляемый товар должен соответствовать показателям надежности, заявленным производителем оборудования, в котором он будет использоваться, и обеспечивать непрерывную и бесперебойную работу.
Упаковка и маркировка товара должна содержать все признаки оригинальности, установленные производителями: 
·  голограммы, защитные пломбы, марки, содержащие все элементы защиты от подделок (микротекст, изменяемый под углом зрения цвет логотипа, и т.п.);
·  заводской номер товара (если такой предусмотрен производителем) должен быть указан на коробке и на запчасти, данные номера должны совпадать. 
·  корпус товара не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия; 
·  для установления соответствия наименований поставляемого товара, необходимо маркировать каждый поставляемый товар номенклатурным номером и отразить это в Акте приёмки-передачи Товара. На основании номенклатурного номера Заказчиком могут предъявляться требования по выполнению гарантийных обязательств Поставщика.
·  поставляемый товар должен быть свободен от любых прав третьих лиц;
Использование предлагаемого товара для оборудования, установленного у Заказчика, 
не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека) 
и электромагнитной совместимости, выданных на данное оборудование, не должно повышать риск развития аллергических реакций и хронических заболеваний выше норм, установленных для данного товара. 

1.3. Требования к гарантийному сроку на поставляемый товар
Поставщик предоставляет гарантию производителя Товара со сроком действия не менее 12 (двенадцати) месяцев. Гарантия качества Товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе 
с поставкой Товара.
Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такого вида товарам, и должен подтверждаться документами 
от производителя (Поставщика).
Неисправное оборудования должно быть заменено в срок не позднее 3-х дней с момента подачи заявки о неисправности. В случае выхода из строя оборудования, на которое распространяется гарантия сервисного центра, доставка до авторизованного сервисного центра и обратно осуществляется за счёт Исполнителя.
Все поставляемое оборудование должно быть новым, имеющим зарегистрированную торговую марку, комплектующие - не бывшие в употреблении, официально поставленные 
на территорию РФ (номера ГТД, информация о производителе и стране происхождения комплектующих).
Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке, а также хранении, предотвращая от повреждения и порчи.
Поставляемое оборудование должно быть официально ввезено на территорию Российской Федерации.
Оборудование, вышедшее из строя в течение гарантийного срока, должно быть заменено за счет Поставщика. При гарантийных случаях Поставщик сразу же должен предоставить Заказчику подменное оборудование, по техническим характеристикам, не уступающим заменяемому.
Поставляемое оборудование должно быть новым, не использованным, не содержать использованные или восстановленные элементы, а также не иметь дефектов.
Время и дата доставки оборудования должно быть согласовано с Заказчиком не менее чем за 1 день до даты доставки.
При приемке товара, для проверки достоверности данных, указанных в спецификации Поставщика, Заказчик будет руководствоваться сведениями, содержащимися в документации, поставляемой с товаром, а также информацией из других открытых источников, включая информацию на официальном сайте производителя товара. В случае обнаружения несоответствия требуемым характеристикам поставленного товара, Поставщик обязан заменить поставленный товар на товар, соответствующий всем требованиям спецификации (технического задания) в течение 1-го (одного) рабочего дня, после получения заявки о неисправности оборудования, при этом все расходы по замене товара, включая транспортные, относятся на счет Поставщика.
Поставщик должен предоставить техническое описание и руководство по пользованию товаром на русском языке.
Поставщик обязан предоставить контактную информацию (телефон и адрес электронный почты), по которым представители Заказчика могут решить вопросы гарантийного обслуживания поставляемых товаров. 

1.4. Требования к осуществлению поставки товара
Поставщик обязан осуществить доставку товара до места назначения способом, обеспечивающим его сохранность, и произвести разгрузку по адресу Заказчика. 

1.5. Место, условия и сроки поставки товара
Место поставки: г. Москва, ул. Поклонная, д. 13. 
Поставка Товара осуществляется на склад Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Контракта. Товар считается переданным Заказчику с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи поставленного Товара. 

1.6. Порядок приемки и экспертизы товара
Порядок приемки и экспертизы товара осуществляется в соответствии с заключенным Контрактом и в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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