Описание объекта закупки на 2026 год

ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Краснодарскому краю

ОКПД2: 28.14.20.112 – Электроприводы

Описание, технические характеристики, количество:

Для более детального описания товара, отвечающего требованиям заказчика, помимо показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся потребительских свойств товара, качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены стандартами, принятыми в соответствие с  законодательством Российской Федерации о регулировании качества, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствие с законодательством Российской Федерации о стандартизации, использовались показатели, требования, условные обозначения и терминология, применяемые производителями в технической документации и на официальных сайтах.

Поставляемый товар должны быть новым, не бывший в использовании. Товар не должен иметь царапин, трещин, сколов и иных повреждений (в соответствии с ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и по своим характеристикам должен соответствовать параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже:

	№ п/п
	Наименование


	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Привод для откатных ворот
	Тип редуктора: электромеханический

Напряжение питания, В: не менее 200 не более 250*

Мощность, Вт: не менее 500 не более 900*

Класс защиты, IP: не менее 50 не более 67*

Интенсивность использования, %: не менее 60 не более 90*

Максимальный действующий момент, Нм:  не менее 25,5 не более 29,5 *

Память приемника: не менее 55 не более 62*

Вес полотна ворот, кг: не менее 1200 не более 1500*
Аварийная разблокировка: ключ
Встроенный блок управления со встроенным приемником: есть
Комплектация:

1. Привод  - 1 шт; 

2. Пульт управления - 2 шт; 

3. Сигнальная лампа - 1 шт; 

4. Блок управления (встроенный)  - 1 шт;

5. Монтажное основание - 1 шт; 

6. Монтажный комплект крепления - набор; 

7. Инструкция, гарантийный талон, паспорт.
	шт
	3


Качество и безопасность товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара. Товар должен соответствовать требованиям заказчика по качеству и техническим характеристикам.   

 Поставляемый товар не должен содержать элементов и материалов, оказывающих вредных воздействий на окружающую природную среду при эксплуатации.

* Если в описании объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации, показатели, требования, условные обозначения и терминология, то необходимость использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии обусловлена наличием у заказчика определенных потребностей, связанных со спецификой его деятельности, данные показатели, требования, условные обозначения являются важными и необходимыми для выполнения функций заказчика, а их использование направлено на приобретение товара в наилучшей степени отвечающего потребностям заказчика.

** При указании в настоящем Техническом задании на товарный знак, его следует читать со словом "или эквивалент". Участник имеет право предоставить предложение о товаре, эквивалентное установленному в Техническом задании. Эквивалентность определяется по установленным показателям.

Примечание: Участник закупки может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы.  

Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к заключению контракта.

***  -  показатели, указанные данным знаком (*), обязательны к заполнению и должны быть конкретными, не содержать формулировки не менее/не более, непредставление конкретных показателей является основанием для отказа в допуске к заключению контракта.

