

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
на поставку запасных частей и комплектующих для серверного оборудования


1.    Общие сведения
1.1. Место поставки Товара 
Поставщик производит поставку Товара одной партией. Место доставки по адресу Заказчика: 390013, г.Рязань, ул.Типанова, д.4. 
(Рязаньстат, склад на 1 этаже)
1.2. Сроки поставки Товара
Сроки поставки Товара с учетом его доставки: – в течение  10 рабочих дней,  с даты заключения контракта. Поставка осуществляется в рабочие дни, по предварительному согласованию с Заказчикам. 
1.3. Начальная (максимальная) цена контракта
           Начальная (максимальная) цена контракта – 53 715,34
	№
п/п
	Наименование товара
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики, а также показатели, позволяющие определить соответствие поставляемого товара установленным требованиям
	Количество
товара
	Единица измерения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	1
	Жесткий диск 2.5"
		Показатель
	Значение 
показателя
	Единица измерения показателя
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	Модель
	AL15SEB18EQ
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Серия
	AL 15 SE
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Тип оборудования
	HDD для серверов и ЦОД (центров обработки данных, дата-центров)
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Емкость накопителя
	1.8
	Тб
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Неисправимых ошибок чтения/прочитанных бит
	1 ошибка на 1E16 (10 в 16-й степени)
	бит
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Режим работы 24x7
	Да
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Скорость передачи данных
	до 273
	Мб/с
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Скорость вращения шпинделя
	10500
	оборотов/мин.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Буфер HDD
	128
	Мб
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Среднее время ожидания
	2,86
	мс
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Рабочая температура
	от 5 до 55
	°C
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Интерфейс HDD
	SAS 12Gb/s
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Пропускная способность интерфейса
	12
	Гбит/сек
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Максимальные перегрузки
	100G длительностью 2 мс при работе; 400G длительностью 2 мс в выключенном состоянии
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Уровень шума
	3.1
	Бел в режиме Idle
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	MTBF
	2
	Млн. часов
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



	2
	Штука
	





  1.4. Выбор конкретной модели обусловлен тем что рейды уже собраны на данной модели HDD дисков, замена не допустима:
1. Согласованная производительность — диски не должны отличатся по скорости вращения, объёму кэша, RAID должен быть гомогенным (из одинаковых дисков).
2. Корректная работа алгоритмов избыточности — данные и контрольные суммы распределяются по дискам блоками. Алгоритмы рассчитаны на одинаковые размеры блоков и секторов. Разные диски могут иметь отличия в геометрии и логике адресации, что усложняет пересчёт контрольных сумм и повышает риск ошибок при восстановлении. Некоторые производители предлагают диски одинакового размера (емкость в терабайтах), но с разным количеством секторов и размерами.

1.5 Требования к поставке и сопутствующим услугам:
	Поставщик обязан осуществить доставку, разгрузку, занос в здание.
1.6 Требования к качеству товаров: 
Поставляемый товар должен быть новым товаром, не бывшим в эксплуатации, свободным от прав третьих лиц; не имеет дефектов, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантируется, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием товара или любой его части в Российской Федерации.
Поставляемый товар должен строго соответствовать указанным выше характеристикам.
1.7 Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров: 
Товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для поставляемого Товара, требованиям, указанным в настоящем Контракте.
1.8 Требования к безопасности товара: 
[bookmark: _GoBack]Товар должен быть безопасным и разрешенным для применения на территории РФ, то есть при нормальных или обоснованно ожидаемых условиях использования не должен причинять вред имуществу заказчика, жизни и здоровью сотрудников. Товар должен отвечать обязательным требованиям соответствующих стандартов, технических условий, санитарно-гигиеническим требованиям. 
        1.9 Требования к гарантии
Гарантийный срок на Товар: составляет 12 месяцев, либо соответствует сроку, установленному производителем, если он превышает данный период. Течение гарантийного срока начинается с даты подписания документа о приемке Заказчиком. Гарантия качества Товара распространяется на весь объем поставляемого Товара. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой Товара. При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым.
Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и средствами Поставщика. 


Начальник отдела                                                                                                                                                                                              К.О.Кольчугин
информационных ресурсов и технологий    

