
Техническое задание

	№ п/п
	Наименование товара (услуги)
	Ед. измерения
	Количество

	1. 
	Услуги по проведению гарантийного технического обслуживания АЦ(с)7.0-70 (43118), г/н Р176УК124, VIN: XTC431185S1539384, г/в 2025
	Усл. ед
	1


Место нахождение техники: 663770, край Красноярский, с. Тасеево, ул. Пролетарская, 29


НАИМЕНОВАНИЕ, ОБЪЕМ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	№ п/п
	Наименование ремонтных работ
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Периодическое техническое обслуживание согласно регламента завода-изготовителя КАМАЗ
	ед
	1



	№ п/п
	Перечень запасных частей и расходных материалов, подлежащих обязательной замене
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Масло моторное 10W40
	 л.
	32

	2
	Антифриз красный
	 л.
	1

	2
	Фильтр масляный ЕВРО-5 грубой очистки масла
	 шт.
	1

	4
	Фильтр топливный ЕВРО-4,5 с системой Common Rail
	 шт.
	2

	5
	Фильтр масляный ЕВРО-5 тонкой очистки масла
	 шт.
	1

	6
	Сменный элемент PL 420
	 шт.
	1

	7
	Картридж осушителя (фильтр)
	 шт.
	1

	8
	Фильтр воздушный 725 ЕВРО-2  двойной 510*310 (9.1.455+9.1.456)
	 шт.
	1

	9
	Прокладка шаровой опоры 4310
	шт.
	2

	10
	Прокладка крана запора воздуха
	 шт.
	2



Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества: гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев на запасные части и не менее 3 месяцев или 15 000 км пробега, в зависимости от того что наступит раньше,  на услуги. 
 
Качественные характеристики работ: Исполнитель должен гарантировать качество выполняемых работ согласно ГОСТ, ОСТ, ТУ, НПБ, и других нормативных документов Российской Федерации.
Гарантийный срок используемых материалов, объем предоставления гарантий качества: расходные материалы, запасные части и эксплуатационные жидкости применяемые при оказании услуг должны быть разрешенные (рекомендованные) к применению заводом-изготовителем, новыми, не восстановленными, не бывшими в употреблении, не являться выставочным образцом и полностью совместимыми с транспортным средством заказчика по идентификационному номеру транспортного средства  (VIN номер).
При постановке автотранспортного средства на оказания услуг, составлять Акт приема-передачи, в котором указываются комплектность, техническое состояние автотранспортного средства и видимые наружные повреждения и дефекты.
Акт приема-передачи подписывается ответственным лицом Исполнителя и Заказчиком или его уполномоченным представителем и заверяется печатью Исполнителя.
Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность автотранспортного средства Заказчика (включая специальное оборудование и государственные регистрационные знаки, установленные на транспортном средстве) в течение всего срока нахождения транспортного средства у Исполнителя. Исполнитель должен возместить Заказчику в полном объеме ущерб, причиненный в ходе выполнения работ, если ущерб нанесен по вине Исполнителя, либо восстановить поврежденное имущество за свой счет и своими силами. 
Техническое обслуживание в период гарантийных обязательств производится официальным дилером или специализированным автосервисом - уполномоченным партнёром официального дилера по проведению технического обслуживания и ремонта. 
После оказания услуг по плановому техническому обслуживанию внести необходимые данные и отметки, подтверждающие оказание этих услуг в Сервисную книжку автомобиля.
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