ОКПД2: 71.20.13.000 - Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных механических и электрических систем

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: 
Оказание услуг по электроизмерительным работам сопротивления изоляции силовой и осветительной электропроводки в зданиях ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России (Клинический корпус, Административный корпус, Физиотерапевтический корпус, Котельная, Гараж)

	№ п/п
	Наименование услуг
	Кол-во
	Ед. изм.

	1.
	Оказание услуг по электроизмерительным работам сопротивления изоляции силовой и осветительной электропроводки в зданиях
	1
	Условная единица



1.1 Требования к качеству, характеристикам, результату оказанных услуг
1.1.1. Все услуги выполняются силами и средствами Исполнителя  (из его материалов, оборудования и его инструментами) в соответствии со СНиПами, ГОСТами и
настоящим техническим заданием, с соблюдением норм и требований
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, письменными указаниями Заказчика.
При оказании услуг необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 Правила противопожарного режима в Российской Федерации.
2. Исполнитель должен оказать услуги, обеспечив их надлежащее качество, в соответствии с     СТО 34.01-23.1-001-2017, ГОСТ Р50571.16-2019, ПУЭ 7е издание, ПРИКАЗ Минэнерго 12 Августа 2022 № 811 в установленные контрактом сроки. Работы выполняются квалифицированными специалистами, аккредитованными в Федеральной Службе по Аккредитации испытательной лаборатории, в соответствии с 412-ФЗ.
1.1.2. Персонал Исполнителя должен иметь необходимые допуски на выполнение
соответствующих работ в соответствии с действующим законодательством.
1.1.3. Услуга должна быть выполнены с использованием сертифицированных материалов, соответствующих требованиям Заказчика и нормативных документов: СниП, ГОСТ, ТУ, СанПиН, СП, НП, ОСТ, ППБ. Следует учитывать дополнения, поправки и изменения при условии их утверждения к данным нормам и правилам.
1.2. Требования к охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.
За состояние охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при производстве работ отвечает Исполнитель.
Исполнитель своим Приказом назначает ответственное лицо за соблюдение требований
охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при оказании услуг на объекте Заказчика, а также проведение инструктажа.
Исполнитель представляет Заказчику список лиц, имеющих доступ на территорию и объект Заказчика для оказания услуг.
Исполнитель осуществляет оказание услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.
Услуга выполняются с использованием материалов Исполнителя. Исполнитель обязан
применять при оказании услуг по Контракту материалы, сертифицированные для применения на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством, требованиями СЭС, ОГППС МЧС России и иными нормативными документами, а также соответствующие требованиям Заказчика.
1.3. Требования к гарантии качества оказанных услуг  и применяемых материалов.
Качество оказанных услуг  должно соответствовать требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ действующими на момент проведения работ на территории РФ, с учетом условий настоящего Контракта
Исполнитель гарантирует:
Гарантии качества распространяются на все элементы и услуги, выполненные Исполнителем по Контракту. Оказание всех видов услуг должно осуществляться в объеме, установленным Техническим заданием.
1.4. Требования к оказанию услуг 
Исполнитель должен предоставить:
- Свидетельство о регистрации электролаборатории;
- Удостоверений о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках сотрудников, которые будут непосредственно оказывать услуги;
- Журнала учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках
- Свидетельств о поверке средств измерения, которыми будут проводиться все замеры.
Электроизмерительная лаборатория при оказании услуг по измерениям и испытаниям электрооборудования и электроустановок потребителей несет всю полноту ответственности за:
- правильную идентификацию элементов электроустановки в проекте однолинейной расчетной схемы;
- полноту оказанных услуг;
- достоверности полученных результатов;
- соответствие отраженных в ведомости и наличествующих дефектов в электросети
Организация должна иметь всё необходимое технологическое оборудование, оснастку и инвентарь, требующиеся для оказания услуг
Время оказания услуг с 8-00 до 17-00 в рабочие дни кроме выходных и праздничных. 
Сотрудники Исполнителя должны строго соблюдать миграционный режим по месту
пребывания иностранных граждан в установленном законодательством порядке.
Услуги должны быть выполнены сертифицированными специалистами в случае, если это требование установлено законодательством.
Проживание сотрудников Исполнителя на территории Заказчика категорически запрещено, общежитие Заказчиком не предоставляется.
Сотрудники организации обязаны находиться на территории объекта в чистой спецодежде. Запрещается распитие алкогольных напитков, нахождение в нетрезвом состоянии на объекте. Курить в помещениях и на территории Заказчика строго запрещено.
При оказании услуг НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:
· мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов;
· применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение
нормативно допустимого шума и вибрации;
· загромождение и загрязнение материалами и отходами эвакуационных путей и мест общего пользования;
· хранение газовых баллонов и легковоспламеняющихся жидкостей.
Работники фирмы Исполнителя должны иметь документы о профессиональной подготовке и разрешения на работу на территории РФ (для иностранных рабочих) от ФМС.	

1.5. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ.

Здание административного корпуса, здание клиники

	№ пп
	           Наименование
	Ед. изм.
	Кол. измерений

	1
	2
	3
	4

	1
	Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	538

	2
	Измерение сопротивления изоляции мегомметром машин и аппаратов, лифтов в здании
	1 измерение 
	81

	3
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	193

	4
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-ноль"
	1 токоприемник
	538



Здание физиотерапевтического корпуса, котельной, гараж

	№ пп
	           Наименование
	Ед. изм.
	Кол. измерений

	1
	2
	3
	4

	1
	Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	345

	2
	Измерение сопротивления изоляции мегомметром машин и аппаратов, лифтов в здании
	1 измерение 
	36

	3
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	127

	4
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-ноль"
	1 токоприемник
	339

	5
	Сопротивление заземляющего устройства
	1 контур
	17



Место оказания Услуг: 654055, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Малая, д.7.
Срок оказания Услуг: по заявке заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней.
Условия оказания Услуг: Услуги оказываются силами и средствами Исполнителя (оборудования и его инструментами) в соответствии со СНиПами, ГОСТами и техническим заданием, с соблюдением норм и требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, письменными указаниями Заказчика. 
Персонал Исполнителя имеет необходимые допуски в соответствии с действующим законодательством. Услуга осуществляются в условиях действующего учреждения. Оказание услуг проводится в рабочие дни с8-00 до 17-00 и не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, внутренних положений и инструкций учреждения.
После оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику Технический отчет с протоколами проверок, работ по проведению испытания электроустановок зданий.

