
Техническое задание 
на поставку материалов для ремонта крыльца 
(Товар)

1. Место и срок поставки Товара: 
1.1. Срок поставки Товара: не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения государственного контракта.
1.2. Место поставки: Обособленное подразделение № 7 УФНС России по Хабаровскому краю, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 68
2. Условия поставки:
2.1. Поставщик осуществляет поставку Товара до места поставки (в том числе до кабинета, склада и т.п.) самостоятельно и за свой счёт.
2.2. Поставка осуществляется в рабочее время Заказчика, пн.-чт. 8.30-17.00, пт. 8.30-15.30, перерыв с 13.00-14.00. 
3. Требования к качеству и безопасности товара
3.1. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации. Поставщик подтверждает качество и безопасность поставляемого товара представлением документов, подтверждающих его качество и безопасность (при необходимости).
3.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
4. Требование к гарантии качества Товара:
4.1. Под гарантийными обязательствами Поставщика подразумевается соответствие поставляемого Товара требованиям, установленным Контрактом и Техническим заданием;
4.2. На поставляемые Товар устанавливается гарантийный срок — 12 (двенадцать) месяцев;
4.3. Течение срока гарантийных обязательств начинается с момента подписания Заказчиком документа о поставке Товара;
4.4. Гарантийные обязательства Поставщика прекращаются (частично прекращаются) в случае, если утрата качества Товара возникла по вине Заказчика;
4.5. Если в течение гарантийного периода будут установлены дефекты поставляемого Товара, Заказчик  обязан не позднее чем в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента обнаружения дефекта в письменной форме уведомить об этом Поставщика средствами электронной и/или факсимильной связи;
5. Характеристики поставляемого Товара
	№
п/п
	Наименование Товара
	Кол-во
	ОКПД 2
	Код позиции ТРУ
	Характеристики Товара

	1
	Угол пластиковый 
	5 шт
	22.21.10.130
	-
	Ширина – 40мм  
Длина – 2,7м 
Цвет – белый 

	2
	Угол пластиковый 

	10 шт
	22.21.10.130
	-
	Ширина – 20мм 
Длина – 2,7м 
Цвет – белый  

	3
	Угол пластиковый 

	10 шт
	22.21.10.130
	-
	Ширина – 10мм 
Длина – 2,7м
Цвет – белый

	4
	Колодка клеммная винтовая КВ-4 (1,5-4 мм)

	5 шт
	 27.33.13.120
	27.33.13.120 – 00000006

	Тип соединения – винтом к плоскому выводу
Доп. характеристики:
Номинальный ток – 3А
Мин. сечение кабеля – 1,5мм
Макс. сечение кабеля – 4 мм
Макс. сила тока – 3А
Материал изоляции – полиэтилен 
Цвет – белый

	5
	Очиститель пены

	2 шт
	20.30.22.220
	
	Объем – 500 мл

	6
	Кран шаровой Ду 15 ВР-НР бабочка латунь-никель 

	4 шт
	28.14.13.131
	28.14.13.131-00000002
«Кран общепромышленного назначения»
	Вид крана – шаровый  
Материал – латунь-никель
Наименование рабочей среды – вода 
Тип управления – ручка бабочка 


	7
	Жидкие гвозди  

	5 шт
	20.52.10.140
	-
	Тип – клей строительный
Объем – 400гр 
Цвет – белый 
Вид тары – картридж

	8
	Защёлка межкомнатная (ключ/фикс) 

	10 компл
	25.72.12.110 
	25.72.12.110-00000002
«Замок для дверей»
	Тип замка ( по количеству механизмов секретности в одном корпусе) – простой 
Тип замка по варианту открывания дверного полотна  - универсальный (переналаживаемый)
Тип замка по принципу работы – механический 
Тип конструктивного исполнения корпуса – накладной 
Тип конструктивного исполнения механизма секретности – цилиндровый 
Доп. характеристики: 
Форма розетки – круг 
Тип дверной ручки – кноб  
Количество ручек в комплекте – 2 шт.
Конструкция ручки – поворотный
Цвет - золото

	9
	Защёлка межкомнатная (ключ/фикс) 

	2 компл
	25.72.12.110 

	25.72.12.110-00000002 «Замок для дверей»
	Тип замка ( по количеству механизмов секретности в одном корпусе) – простой 
Тип замка по варианту открывания дверного полотна  - универсальный (переналаживаемый)
Тип замка по принципу работы – механический 
Тип конструктивного исполнения корпуса – накладной 
Тип конструктивного исполнения механизма секретности – цилиндровый 
Доп. характеристики: 
Форма розетки – круг 
Тип дверной ручки – кноб  
Количество ручек в комплекте – 2 шт.
Конструкция ручки – поворотный
Цвет - хром

	10
	Защёлка межкомнатная (ключ/фикс) Avers 8023-01-CR-хром

	1 компл
	25.72.12.110 
	25.72.10.110-00000002
«Замок для дверей»
	Тип замка  по количеству механизмов секретности в одном корпусе) – простой 
Тип замка по варианту открывания дверного полотна  - универсальный (переналаживаемый)
Тип замка по принципу работы – механический 
Тип конструктивного исполнения корпуса – накладной 
Тип конструктивного исполнения механизма секретности  - цилиндровый
Доп. характеристики: 
Форма розетки – круг 
Тип дверной ручки – ручка в форме рычага  
Количество ручек в комплекте – 2 шт.
Конструкция ручки – поворотный
Цвет - хром

	11
	Кисть плоская

	2 шт
	32.91.19.120
	32.91.19.120-00000004
«Кисть малярная»
	Вид материала рукоятки – дерево 
Вид щетины - натуральная
Форма пучка кисти – плоская 
Доп. характеристики: 
Длина – 101 мм

	12
	Валик малярный

	1 шт
	32.91.19.120
	-
	Длина – 180 мм
Диаметр – 42 мм
Бюгель – 6 мм
Ворс – 18 мм
Материал - полиакрил

	13
	Ручка удлиняющая телескопическая металл
	1 шт
	32.99.59.000
	-
	Тип – ручка для валика
Длина – 200 см 
Диаметр – 25 мм

	14
	Перчатки хб с ПВХ точка 10кл./4нит. 

	10 шт
	14.12.30.150
	14.12.30.150-00000003
«Перчатки трикотажные для защиты от внешних воздействий»
	Вид защиты – от механических воздействий
Материал-хлопчатобумажная ткань ПВХ
Доп. характеристики:
Цвет – графит

	15
	Герметик  силиконовый 260 мл, санитарный,  Белый

	3 шт
	20.30.22.170
	-
	Вид герметика-силиконовый 
Цвет – белый
Объем – 260 мл

	16
	Герметик  силиконовый 260 мл, санитарный, Бесцветный

	3 шт
	20.30.22.170
	-
	Вид герметика-силиконовый 
Цвет – Прозрачный 
Объем – 260 мл

	17
	Струбцина быстрозажимная с фиксатором, 200 мм

	1 шт
	25.73.30.223
	25.73.30.223-00000012
«Струбцина»
	Тип – винтовая 
Ширина зажима – 200 мм

	18
	Светильник светодиодный SPB-201-0-65K-018 18Вт 1710Лм 6500К IP65 D185 КРУГ ЖКХ 


	3шт
	27.40.25.123
	27.40.25.123-00000004
«Светильник светодиодный внутреннего освещения"
	Вид светильника – потолочный
Индекс цветопередачи-80-89
Класс защиты от электрического тока-II
Цветовая температура - 6500
Мощность – 18 Вт
Световой поток - 1710
Диаметр – 185мм
Доп. харатеристики :
Форма – круг

	19
	Ковролин  иглопробивной чёрный – 3,0м

	4,8 рулон

	13.93.19.120
	13.93.19.120-00000002
«Ковролин»
	Вид – иглопробивной 
Материал основы – резина
Ширина рулона – 3,0м
Доп. характеристики:
Цвет - чёрный


	20
	Ковролин иглопробивной чёрный- 3,0м

	1,8 
рулон
	13.93.19.120
	13.93.19.120-00000002
«Ковролин»
	Вид – иглопробивной  
Материал основы – резина 
Ширина рулона – 3,0м
Доп. характеристики:
Цвет – чёрный 


6. Порядок приемки и оплаты товара
6.1. Оплата поставленных товаров осуществляется Заказчиком после приёмки Заказчиком поставленного Поставщиком товара, на основании надлежаще оформленных Поставщиком и подписанных Заказчиком счета, счета-фактуры, товарной накладной\универсально-передаточного документа в следующем порядке:
6.2. Поставщик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки товара предоставляет на бумажном носителе Заказчику надлежащим образом оформленные и подписанные Поставщиком счёт, счет-фактуру, товарную накладную\универсально-передаточный документ, Заказчик подписывает такие документы не позднее чем в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня их получения или направляет отказ от их подписания;
6.3. В случае несогласия Заказчика с качеством поставленного товара и (или) информацией, отражённой в документах, указанных в п. 6.2. ТЗ, Заказчик не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления таких замечаний уведомляет Поставщика о наличии замечаний путём направления уведомления в письменной форме, посредством факсимильной связи, направления по адресу электронной почты, а также с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.
6.4. При отсутствии претензий, расхождений по результатам приемки товаров (работ и услуг), Заказчик вправе самостоятельно, без участия  представителя Поставщика (исполнителя) сформировать и подписать Акт приемки товаров работ и услуг ф.0510452 (далее – Акт приемки). По желанию Поставщика (исполнителя), Заказчик направляет скан-копию электронного документа Акта приемки на электронный адрес Поставщика
6.5. Поставщик  не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления устраняет имеющиеся замечания и повторно предоставляет документы, указанные в п. 6.2 ТЗ, при этом срок оплаты Заказчиком поставленного товара  продлевается на время устранения Поставщиком  замечаний;
6.6. Оплата поставленного товара  осуществляется по безналичному расчёту путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт Поставщика, не позднее чем в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком  документов, указанных в п 6.2 ТЗ;
6.7. Заказчик не позднее чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания документов указанных в пункте п.6.2 ТЗ передаёт Поставщику подписанные и скреплённые печатями экземпляры счета или счета-фактуры, товарной накладной/универсально-передаточного документа.
6.8. Заказчик считается исполнившим обязательство по оплате с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
6.9. В случае изменения реквизитов расчётного счёта, Поставщик обязан не позднее чем в течение 10 (десяти) календарных дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на расчётный счёт Поставщика, несёт Поставщик.
6.10. Приём поставленного товара, в части соответствия требованиям, установленным ТЗ, осуществляется путём подписания Поставщиком и Заказчиком товарной накладной/универсально-передаточного документа.
