ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _GoBack] на поставку полимеров и УФ источника отверждения полимеров
1. Наименование закупки: поставка полимеров и УФ источника отверждения полимеров (далее - товар).
2. Цель закупки: Для проведения реставрационных работ
3. Срок поставки товара: по 14 сентября 2026 года (включительно). Поставка товара отдельными партиями не допускается.
4. Место поставки товара: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Дорогомилово, Кутузовский проезд, д. 5. Поставка товара осуществляется Поставщиком в рабочие дни с обязательным телефонным оповещением Заказчика за 1 (один) рабочий день до даты поставки товара. Время поставки товара определяется по согласованию с Заказчиком. 
5. Прочие требования к поставке товара:
      5.1. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении;
      5.2. Качество товара должно соответствовать настоящему Техническому заданию;
      5.3. Товар должен быть новым, не должен иметь дефектов, связанных с его упаковкой, материалами или работой по его изготовлению, в результате действия или упущения Поставщика и/или изготовителя.
      5.4. Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг): в течении 10 рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной или УПД.
      5.5. Одновременно с товаром Поставщик предоставляет заказчику счет, товарную накладную или УПД, а также копии сертификатов соответствия (декларации о соответствии) на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
6. Общие параметры и технические характеристики поставляемого товара:

	№ п/п
	
Номер
КТРУ/ОКПД2
	
Наименование товара в соответствии с КТРУ
	Наименование товара
	Техническое описание товара
	Обоснование включения показателя в описание объекта закупки
	Ед. изм
	Кол-во

	1. 
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	
	
	

	1
	27.40.15.120
	-
	УФ-фонарь 

[image: ]
	Тип 
	Ручной 
	Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
	штука
	1

	
	
	
	
	Назначение   
	Для отверждения клеёв, для пластиков и творческих УФ-смол и гелей на небольших участках, а также для ювелирных изделий, заливки и линз
	
	
	

	
	
	
	
	Тип источника 
	LED
	
	
	

	
	
	
	
	Количество источников 
	3 штуки 
	
	
	

	
	
	
	
	Мощность суммарная
	30 Вт
	
	
	

	
	
	
	
	Длина волны
	365 Нм
	
	
	

	
	
	
	
	Габариты
	145х55 Миллиметр
	
	
	

	
	
	
	
	Формат аккумулятора
	21 700
	
	
	

	
	
	
	
	Тип зарядки 
	Type-C
	
	
	

	2
	20.12.21.118
	-
	Набор пигментных паст 
	Тип паст
	Высококонцентрирован-ные мелкодисперсионные
	Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
	набор 
	1

	
	
	
	
	Назначение 
	Для добавления в УФ-смолы
	
	
	

	
	
	
	
	Процент добавления в УФ-смолу
	5 %
	
	
	

	
	
	
	
	Размер частиц
	5-6 мкм
	
	
	

	
	
	
	
	Количество паст в наборе 
	15 штук

	
	
	

	
	
	
	
	Объем 
	15 грамм
	
	
	

	
	
	
	
	Цвета 
	Белый, желтый, оранжевый, розовый, красный, насыщенный красный, фиолетовый, насыщенный синий, синий, бирюзовый, светло зеленый, зеленый, насыщенный зеленый, коричневый, черный
	
	
	

	3
	20.30.12.130
	-
	УФ-смола 
Тип 1
	Тип 
	Твердая 
	Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
	штука
	1

	
	
	
	
	Цвет 
	Прозрачная, бесцветная 
	
	
	

	
	
	
	
	Способ отверждения 
	Ультрафиолет
	
	
	

	
	
	
	
	Вязкость
	2000 cps
	
	
	

	
	
	
	
	Наличие липкого поверхностного слоя 
	Нет
	
	
	

	
	
	
	
	Твердость по Шору
	85 D
	
	
	

	
	
	
	
	Объем 
	100 грамм
	
	
	

	
	
	
	
	Время схватывания при 25℃
	Не более 20 секунд 
	
	
	

	
	
	
	
	Время полного отверждения 
	Не более 5 минут 
	
	
	

	4
	20.30.12.130
	-
	УФ-смола 
Тип 2
	Тип 
	С высоким поверхностным натяжением для техники «Витраль»
	Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
	штука
	1

	
	
	
	
	Цвет 
	Прозрачная, бесцветная
	
	
	

	
	
	
	
	Способ отверждения 
	Ультрафиолет
	
	
	

	
	
	
	
	Вязкость
	3000 cps
	
	
	

	
	
	
	
	Наличие липкого поверхностного слоя 
	Нет
	
	
	

	
	
	
	
	Твердость по Шору
	65 D
	
	
	

	
	
	
	
	Объем 
	100 грамм
	
	
	

	
	
	
	
	Время схватывания при 25℃
	Не более 20 секунд 
	
	
	

	
	
	
	
	Время полного отверждения 
	Не более 5 минут 
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