Техническое задание
на оказание услуг по подготовке к отопительному периоду 2026/2027 гг. систем отопления и индивидуальных тепловых пунктов с узлами учета тепловой энергии в здании и помещениях ИФЗ РАН в 2026 году
1. Наименование объекта закупки. Оказание услуг по подготовке к отопительному периоду 2026/2027 гг. систем отопления, индивидуального теплового пункта с узлом учета тепловой энергии, систем водоснабжения и водоотведения в зданиях и помещениях в здании и помещениях ИФЗ РАН в 2026 году.  
2. Термины и определения.

ИТП - индивидуальный тепловой пункт; комплекс устройств для присоединения систем теплопотребления здания или его части к тепловой сети, преобразования параметров теплоносителя и распределения его по видам теплового потребления. 

УУТЭ – узел учета тепловой энергии; комплекс средств измерений для анализа количества тепловой энергии, массы теплоносителя, его температуры, давления и других характеристик. Предназначен для коммерческого учета потребления тепла и обеспечения прозрачных расчетов между потребителем и энергоснабжающей организацией.

Подготовка к отопительному периоду – комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение готовности инженерных систем (отопления, ИТП, УУТЭ, водоснабжения, водоотведения) к эксплуатации в осенне-зимний период, включая диагностику, очистку, испытания, устранение дефектов и оформление подтверждающей документации. 

Паспорт готовности к отопительному периоду - документ, подтверждающий выполнение всех необходимых мероприятий по подготовке здания и инженерных систем к эксплуатации в отопительный сезон; оформляется на основании актов, протоколов и согласований с теплоснабжающей организацией. 

Опрессовка – гидравлическое испытание системы отопления и горячего водоснабжения проблем давления для проверки герметичности и прочности трубопроводов, арматуры и оборудования.

Гидропневматическая промывка – удаление отложений, накипи, шлама и иных загрязнений из трубопроводов, теплообменников, радиаторов, грязевиков и фильтров с целью восстановления проектных характеристик пропускной способности и теплопередачи. 
Система отопления – комплекс технических элементов, которые обеспечивают обогрев помещений: получают тепло, переносят его и отдают воздух в комнатах, чтобы поддерживать комфортную температуру и компенсировать теплопотери через стены, окна и т.д.

Условная единица (у. е.) – единица объема работ – подготовка к отопительному периоду на одном объекте (здании, помещении структурного подразделения Заказчика). Состав работ по единице объема закреплен в Приложении № 1. 
3. Место нахождения объектов и сроки (периоды) оказания услуг.
3.1. Услуги по подготовке к отопительному периоду системы отопления, индивидуальных  тепловых пунктов с узлами учета тепловой энергии, систем водоснабжения, водоотведения в зданиях и помещениях ИФЗ РАН оказываются на объектах по адресу г.Москва ул.Б.Грузинская 10 (включая внешние инженерные сети в пределах границ эксплуатационной ответственности):

- строение 1;

- строение 2;

- строение 3;

- подземный трубопровод отопления между строением 1 и строением 2;

- подземный трубопровод отопления между строением 1 и строением 3.

А также на сторон. 
3.2. Срок оказания услуг по подготовке к отопительному сезону: с даты заключения Контракта по 15.09.2026.

3.3. Исполнитель предоставляет Заказчику календарный план-график работ по каждому объекту в течение 3 рабочих дней с даты заключения контракта. Документы направляются на электронный адрес Заказчика vadimsu@ifz.ru
3.4. В указанный период Исполнитель самостоятельно планирует и выполняет весь комплекс работ, предусмотренный Техническим заданием и Приложением № 1. 

4. Перечень и состав оказываемых услуг по подготовке к отопительному периоду.

4.1. Услуги оказываются по каждому объекту с учетом актов раздела границ эксплуатационной ответственности. 
4.2. Системы отопления и ИТП.
- Полная ревизия оборудования ИТП (насосы, клапаны, регуляторы, теплообменники, запорная и регулирующая арматура (задвижки, вентили, краны) – контроль состояния на отсутствие коррозии, деформаций, протечек, проверка плавности хода, герметичности.

- Обеспечение эксплуатационной готовности и герметичности трубопроводов (устранение технологических зазоров, локализация свищей и дефектов труб, с целью приведения системы в работоспособное состояние для проведения последующих гидравлических испытаний.
- Проверка работоспособности узлов учёта тепловой энергии.
- Опрессовка системы отопления и горячего водоснабжения пробным давлением с составлением акта опрессовки.
- Промывка теплообменников, грязевиков и фильтров системы отопления.
- Ревизия и протяжка фланцевых и резьбовых соединений трубопроводов.
- Проверка состояния и восстановление теплоизоляции трубопроводов и оборудования.
- Проверка работы автоматических регуляторов температуры и давления, при необходимости - настройка.
- Замена изношенных прокладок, сальников, уплотнений на запорной и регулирующей арматуре.
- Составление дефектной ведомости и плана ремонтных работ на следующий период.

4.3. Документация и отчётность.
По результатам подготовки Исполнитель предоставляет Заказчику:
- Акт проверки готовности к отопительному периоду (по каждому объекту), согласованный с теплоснабжающей организацией.
5. Требования к качеству, безопасности и нормативной базе.

5.1.  Услуги оказываются в соответствии со следующими нормативными документами:

- Приказ Минэнерго РФ от 14.05.2025 № 511 "Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя";

-  Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений";

- ВСН 58-88р Госкомархитектуры "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения";

5.2. Исполнитель обеспечивает:

5.2.1. Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания контракта направить Заказчику список своих сотрудников, ответственных на за теплохозяйство, тепловые пункты, системы и сети теплоснабжения до границ раздела ИФЗ РАН на  местах оказания услуг, к оказанию услуг допускаются специалисты, имеющих аттестацию по промышленной безопасности, охране труда, пожарной и энергетической безопасности, а также допуски к работам на тепловых энергоустановках, имеющих действующее удостоверение на право заниматься деятельностью, связанной с выполнением обязательств по Контракту. Исполнитель обязан письменно предоставить Заказчику сведения и контактную информацию (телефон и адрес электронной почты) об ответственном лице, уполномоченном на прием Заявок, а также сведения и контактную информацию (телефон и адрес электронной почты) о лице, его замещающем.

5.2.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней назначает на объектах своего представителя и ответственных лиц, осуществляющих технический надзор и контроль за исполнением контракта на объектах Заказчика. Список ответственных лиц на объектах Заказчик обязан направить Исполнителю.
5.2.3. Все используемые при оказании услуг материалы, оборудование и комплектующие изделия должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт или восстановление) и строго соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и санитарно-эпидемиологическим нормам. 

5.2.4. Соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии на объектах Заказчика.

6.  Критерии приёмки и подтверждающие документы.
6.1. Приёмка работ производится по каждому объекту отдельно на основании комплекта документов:
- Акт опрессовки системы отопления и ГВС (с указанием давления, времени, результатов, подписей представителей Исполнителя и Заказчика, при наличии — представителя теплоснабжающей организации).

- Акт промывки теплообменников, фильтров, грязевиков и трубопроводов (с описанием метода промывки, результата, приложением фотофиксации при необходимости).

- Акт проверки готовности здания к отопительному сезону (оформляется Исполнителем совместно с Заказчиком и согласовывается с теплоснабжающей организацией).

- Дефектная ведомость (при выявлении дефектов, требующих устранения за пределами срока подготовки).

6.2. Исполнитель оказывает услуги по подготовке к отопительному периоду систем отопления, индивидуальных тепловых пунктов с узлами учета тепловой энергии, систем водоснабжения, водоотведения и представляет все необходимые документы в теплоснабжающую организацию для получения актов готовности, на основании которых оформляют паспорта готовности к отопительному сезону 2026/2027 гг. в срок до 15.09.2026. Копии актов и паспортов готовности представляются ответственным лицам на объектах Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их получения, но не позднее 15.09.2026г. Дата и время начала подготовки к отопительному сезону Исполнитель согласовывает с Заказчиком.

6.3. Оказанные услуги по подготовке к отопительному периоду систем отопления, индивидуальных тепловых пунктов с узлами учета тепловой энергии, систем водоснабжения, водоотведения объектов Отделения подтверждаются Актом выполненных работ, подписанным представителем заказчика по месту фактического оказания услуг и представителем исполнителя. 
6.4. Исполнитель проводит промывку и опрессовку систем отопления, с предоставлением Заказчику Актов промывки и опрессовки по каждому структурному подразделению, оформленных надлежащим образом. Стоимость оказанных услуг входит в общую стоимость  исполнения данного контракта.
6.5. Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за свой счёт в срок, указанный в мотивированном отказе Заказчика, но не более 5 рабочих дней.

7. Требования к условиям проведения работ.

7.1. Вся полнота ответственности при исполнении услуг на объекте за соблюдением норм 
и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. 

7.2. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (специальная одежда, обувь и др.).

7.3. За порчу оборудования, возникшую по вине Исполнителя, Исполнитель несет ответственность и возмещает Заказчику стоимость оборудования и ремонтных работ по восстановлению испорченного имущества Заказчика.

8. Гарантийные обязательства.
8.1. Исполнитель гарантирует, что оказание услуг соответствуют требованиям настоящего ТЗ и действующих нормативов.
8.2. При выявлении в течение отопительного периода дефектов, возникших вследствие некачественного оказания услуг по подготовке (в пределах объёма работ по контракту), Исполнитель устраняет их за свой счёт в согласованные сроки.
8.3. Ущерб, причинённый имуществу Заказчика или третьих лиц в результате ненадлежащего исполнения работ, возмещается Исполнителем в полном объёме.
