II. Техническое задание (описание объекта закупки)

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристика или № ТРУ в ЕАТ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Огнетушители углекислотные ОУ - 1
	Модель огнетушителя: ОУ-1.
Масса заряда: 0.95 кг.
Длина струи 2 м.
Конструкция огнетушителя: Переносной.
Тип запуска: Ручной.
Класс очага возгорания: B,C,E.
Огнетушащее вещество: СО2 (двуокись углерода).
Огнетушащая способность по классу В: 13В.
Температура эксплуатации, °C: от -50°С до +50°С.
Защищаемая площадь (до), м2: 10 кв. м.
Ширина : 92 мм.
Высота: 400 мм.
Масса: 4.5 кг.
Материал: Сталь.
Комплектация огнетушителя Раструб, Паспорт, Огнетушитель.
Цвет: красный.

	Штука
	10

	2
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45
	Тип устройства: Дымовой пожарный извещатель оптико-электронный точечный.
Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью: от 0,05 до 0,2.
Инерционность срабатывания, не более: 9 сек.
Оптический индикатор состояния: красный.
Способ тестирования: Кнопкой на корпусе.
Напряжение питания извещателя от источника постоянного тока: от 9 до 30 В.
Диапазон рабочих температур извещателя: -45...+55°С.
Средний срок службы: 10 лет.
Габаритные размеры: Ø94x47 мм.
Масса: 0,21 кг.
Монтаж: Накладной на потолок.
	Штука
	30




	Требования к поставке:

	Предоставляемый документ, подтверждающий качество товара
	Декларация/ Сертификат соответствия

	Отгрузка Товара (место поставки)
	г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А

	Срок поставки
	В течение 5 рабочих дней с момента подписания контракта

	Срок годности
	12 месяцев

	Специальные условия, обусловленные спецификой товара 
	В цену товара включаются: доставка, разгрузка на склад Заказчика.

























