Приложение №1 к извещению
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту беспилотного летательного аппарата (БПЛА)


1. Общие положения
1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту беспилотного летательного аппарата «Геоскан-201 Агро» (далее – «БПЛА», «Товар») в соответствии с условиями настоящего технического задания.

1.2. Место выполнения работ: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академгородок, д. 50/50 (место нахождения Заказчика) или по согласованию сторон – на территории Исполнителя с последующей доставкой Заказчику.

1.3. Перечень подлежащих выполнению работ указан в разделе 5 «Состав работ» настоящего технического задания.



2. Общие требования к выполнению работ
2.1. Исполнитель обязан выполнить ремонт БПЛА в полном объеме, обеспечив восстановление его лётных и функциональных характеристик до значений, установленных заводом-изготовителем.

2.2. Все заменяемые комплектующие и запасные части должны быть новыми, оригинальными (производства ООО «Геоскан» или официально одобренными производителем), не бывшими в употреблении, не восстановленными, без дефектов и механических повреждений.

2.3. Качество выполненных работ и применённых материалов должно соответствовать требованиям эксплуатационной документации завода-изготовителя БПЛА, действующим стандартам и техническим регламентам, устанавливающим обязательные требования к ремонту авиационной техники (при их применимости).

2.4. Исполнитель несет полную ответственность за качество выполненных работ и работоспособность БПЛА после ремонта.



3. Условия выполнения работ
3.1. Срок выполнения работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты передачи БПЛА Исполнителю.

3.2. Передача БПЛА в ремонт осуществляется по акту приема-передачи с фиксацией внешнего состояния и комплектности.

3.3. Исполнитель обеспечивает сохранность БПЛА и его составных частей на время проведения ремонтных работ и транспортировки.

3.4. После завершения ремонта Исполнитель передает Заказчику следующие документы:

· акт сдачи-приемки выполненных работ;

· отчет о проведенных работах с перечнем замененных деталей и их серийными номерами (при наличии);

· заключение о результатах балансировки и комплексных проверок;

· протокол тестового полета с обработкой и проверкой данных (включая файлы полетной и геодезической информации);

· гарантийный талон на выполненные работы и установленные детали.

3.5. Упаковка БПЛА при возврате должна обеспечивать его сохранность при транспортировке, исключать повреждения и соответствовать требованиям производителя.



4. Прочие условия
4.1. Гарантия на выполненные работы и установленные запасные части составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.2. В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется за свой счет устранить выявленные дефекты, являющиеся следствием некачественно выполненного ремонта или применения неоригинальных / дефектных комплектующих.

4.3. В случае невозможности устранения дефектов в течение гарантийного срока Исполнитель производит замену соответствующего узла или БПЛА в целом за свой счет.

4.4. Срок устранения гарантийных недостатков: не более 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Исполнителем соответствующего требования Заказчика.



5. Состав работ по ремонту БПЛА «Геоскан-201 Агро»
	№ п/п
	Наименование работы
	Примечание

	1
	Замена левой законцовки крыла (G201)
	Запасная часть поставляется Исполнителем

	2
	Замена правой законцовки крыла (G201)
	Запасная часть поставляется Исполнителем

	3
	Замена правого центроплана (без электроники) (G201)
	Запасная часть поставляется Исполнителем

	4
	Замена киля (G201)
	Запасная часть поставляется Исполнителем

	5
	Замена воздушного винта в сборе (G201)
	Запасная часть поставляется Исполнителем

	6
	Замена нижней части фюзеляжа (без электроники) (G201)
	Запасная часть поставляется Исполнителем

	7
	Ремонт ГНСС-приемника
	Восстановление работоспособности, проверка точности позиционирования

	8
	Ремонт верхней части фюзеляжа и подставки под планер
	Восстановление геометрии и прочности конструкции

	9
	Балансировка и комплекс проверок (механических, электрических, программных)
	Проверка центровки, работы сервоприводов, силовой установки и систем связи

	10
	Замена карты памяти полетного накопителя (ПН)
	Установка нового носителя с тестовой записью/чтением

	11
	Замена объектива камеры Sony RX1RM2
	Установка оригинального объектива с юстировкой

	12
	Проведение тестового полета с обработкой и проверкой данных
	Выполнение полета в присутствии уполномоченного представителя Заказчика (по возможности), обработка отснятых материалов, проверка сходимости и точности геопривязки




6. Заключительные положения
6.1. Все затраты, связанные с приобретением запасных частей, расходных материалов, транспортировкой БПЛА и проведением тестового полета, включены в стоимость работ по ремонту.

6.2. Исполнитель гарантирует, что после выполнения всех работ БПЛА «Геоскан-201 Агро» будет полностью работоспособен и готов к применению по целевому назначению.

