II. Техническое задание (описание объекта закупки)

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристика или № ТРУ в ЕАТ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Система домофона
	Вид домофона: Малоабонентский.
Запирающее устройство: Электромеханический замок.
Исполнение: Проводное.
Камера: Цветная.
Тип домофона: Видеодомофон.
Питание В: 220
Считыватель ключей: 5 ключей (в комплекте).
Комплект видеодомофона: 7" монитора с сенсорным экраном и функцией записи по детектору движения, антивандальной вызывной видеопанели - - c инфракрасной подсветкой и углом обзора видеокамеры 110гр. и уличного электромеханического замка. Также в комплект входит уличный блок питания и гибкий переход для монтажа электрозамка.
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	Требования к поставке:

	Предоставляемый документ, подтверждающий качество товара
	Декларация/ Сертификат соответствия

	Отгрузка Товара (место поставки)
	г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А

	Срок поставки
	В течение 10 рабочих дней с момента подписания контракта

	Гарантийный срок
	12 месяцев

	Специальные условия, обусловленные спецификой товара 
	В цену товара включаются: доставка, разгрузка на склад Заказчика.

Товар должен иметь заводскую вилку евростандарта.
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