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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться

	№ п/п
	Наименование товара, его показателей
(характеристик), потребительских свойств
	Ед. изм.
	Значение показателя
(характеристики)

	1 
	Станок лазерной резки
ОКПД2: 28.41.24.190 – Станки для прочих видов обработки металлов резанием
КТРУ 28.41.24.190-00000004
Zareff 6040 M3 (Обновленная М2) 600х400 мм 100W
	Шт.
	1

	1.1 
	Масса станка
	кг
	132

	1.2 
	Мощность лазерного излучателя
	Вт
	100

	1.3 
	Рабочее напряжение
	В
	220

	1.4 
	Тип
	–
	Газовый

	1.5 
	Точность позиционирования
	мм
	0,01



Страна происхождения товара – Китай 

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам)
Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приёмки Заказчиком. 
Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ.

Требования к товару
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошёл ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
	Стоимость товара включает в себя все расходы с доставкой, разгрузкой по месту нахождения Заказчика. Доставка, выгрузка, подъём товара производится силами Поставщика по адресу: г. Хабаровск, ул. Некрасова, д. 87, ауд. 2701.

Требования к энергоэффективности товара
Класс энергетической эффективности поставляемого товара должен соответствовать действующему законодательству.

Требования к гарантии
	Гарантия на товар должна составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев от даты подписания акта приёмки.

	Примечание:
	Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.

Контактное лицо: Макаров Иван Александрович
Тел.: +7 (4212) 407-072, 8(924)314-83-75
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