Техническое задание
на оказание услуг по техническому обслуживанию силового трансформатора №3927
тип: ТАМ 750/10, 1966 года выпуска, охлаждение масляное.
1. Наименование объекта: трансформаторная подстанция (трансформатор №3927 тип: ТАМ 750/10)
2. Местонахождение объекта: РФ, Московская обл., Раменский район, пос. ст. Бронницы, Красноармейская д.26
3. Сроки начала и окончания работ: С момента заключения контракта в течение 14 календарных дней.
4. Перечень нормативно-правовых актов.
Оказываемые услуги и выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе:
-Федеральному закону от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об электроэнергетике"
- ПУЭ-7 - Правилам устройства электроустановок, утвержденным приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 г. № 204;
- ПТЭЭП - Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденным приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6;
- «Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей», утвержденными Приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. № 1070
Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957)
- «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО-34.04.181-2003);
- «Правила и инструкции по объему и нормам испытаний электрооборудования» (РД 34.45-51.300.)
Оказываемые услуги должны выполняться в соответствии с требованиями
инструкции по эксплуатации и паспортов на оборудование, иной технической документации на оборудование, в соответствии с регламентами завода- производителя оборудования с периодичностью, определяемой эксплуатационной документацией, условиями эксплуатации, используемыми материалами и другими факторами.
5.Термины и определения
Под техническим обслуживанием трансформаторных подстанций понимается комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на поддержание работоспособности оборудования трансформаторной подстанций (далее по тексту – ТП), обеспечивающих бесперебойное электроснабжение объектов.
Техническое обслуживание ТП включает в себя проведение плановых работ, плановых предупредительных и аварийных ремонтов в соответствии с действующими нормами и утвержденными регламентными работами.
6. Перечень работ по техническому обслуживанию трансформатора тип: ТАМ 750/10:
	№ п\п
	Вид технических работ по обслуживанию трансформатора ТАМ 750\10

	1
	Замер сопротивления изоляции обмоток

	2
	Замер омического сопротивления обмоток

	3
	Замер коэффициента трансформации

	4
	Проверка уровня масла

	5
	Уборка, чистка пыли

	6
	Подготовка технического отчёта силового трансформатора



