Техническое задание на поставку прицепа
1. Объект закупки:
	№
	Наименование
	Технические и функциональные характеристики
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	Прицеп Rinal 1530 Lite или эквивалент
	Назначение: для перевозки грузов по всем видам дорог, на которых допускается эксплуатация легковых автомобилей.
Характеристики:
Грузоподъемность: не менее 480 кг. 
Подвеска: 4-х листовая рессора 
Габаритные размеры без тента: не менее 4360×2000×890 мм 
Размер платформы: не менее 3000 × 1500 × 290 мм 
Размер шин: не менее R13 
Погрузочная высота: не менее 600 мм. 
Колея: не менее 1850 мм. 
Тормозная система: отсутствует 
Дорожный просвет: не менее 231 мм
Кол-во осей: не менее 1 
Кол-во колес: не менее 2 
Наличие тормоза: без тормоза
Рама: квадратный профиль
Борта и крылья: из оцинкованной стали
Высота бортов: не менее 488 мм
Днище: ламинированная фанера
Тент – наличие «Аэро»
Каркас тента: оцинкованный 
Крепление: "Евротент" на люверсах с металлическим тросом в оплётке
В комплект входит: 
- прицеп
- тент
- удлинитель дышла
- откидные и съёмные передний и задний борт.
- цепочки фиксации открытия заднего борта
- кронштейн (держатель) вилки
- влагостойкая ламинированная фанера 9мм на полу и откидных бортах
- металлическая защита передних габаритных огней
- Замки дышло-рама для опрокидывания кузова
	шт
	1


2. Место поставки: 163053 г. Архангельск, а/п Талаги д.8
3. Срок поставки: в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с момента заключения договора.
4. Требования к качеству, безопасности, сроку и (или) объему предоставления гарантий качества поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;
4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;
4.5. Техническая документация на товар должна быть представлена на русском языке, выполненных типографским способом;
4.6. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.7. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;
4.8. Гарантия качества товара составляет не менее срока, установленного заводом изготовителем. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
Примерный вид товара
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