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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку мобильного кондиционера KV-DS09CH-E
	№
п/п
	Перечень основных требований
	Описание характеристик и общие требования

	1
	2
	3

	Общие требования

	1
	Государственный заказчик
	Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 24 Федеральной службы исполнения наказаний» по Красноярскому краю

	2
	Количество 
	1 шт.

	3
	Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок на выполненные работы не менее
18 (Восемнадцать) месяцев с момента поставки.

	4
	Подтверждение оказания услуг
	Акт приема передачи,
Счет, 
УПД



   Перечень работ:

	Тип прибора
	Мобильный кондиционер

	Тип монтажа
	Напольный

	Тип (мощность БТЕ/BTU)
	Не менее 9

	Диаметр воздуховода
	Не более 150 мм

	Уровень шума (дБа)
	Не более 56

	Автоматическое испарение конденсата
	Наличие

	Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт)
	Не менее 2,6

	Мощность при охлаждении 
	Не менее  0.981 кВт

	Автоматическое испарение конденсата
	Наличие

	Регулировка скорости вентилятора
	Наличие

	Режим работы
	Охлаждение

	
	Осушение

	
	Вентиляция

	Пульт ДУ
	Наличие

	Расход воздуха прибора (м3/ч)
	Не менее 330

	Рабочее температурные границы прибора (охлаждения) 
	Не ниже +15 не выше +33 градуса

	Гарантия на товар
	Не менее 12 месяцев 



Сроки: поставки составляет течение 10 календарных дней после подписания Контракта, 
[bookmark: _GoBack]Условия: Поставка мобильного кондиционера согласно техническому заданию заказчика по адресу: -   г. Красноярск, ул. Маерчака 48 к 9, ФКУЗ МСЧ-24 ФСИН России. Режим работы: ПН-ЧТ - с 8.30 до 18 часов, ПТ - с 9 до 16 часов, обед с 13 до 14 часов. СБ, ВС - выходной.
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