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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на текущий ремонт и обслуживание 

автомобиля Лада Ларгус  г.н. А 435 ЕВ 763
1. Работа

- Замена передних тормозных колодок комплект
- Снятие, установка глушителя
- Ремонт глушителя (ремонт трубопровода, резонатора, замена гофры)
- Снятие, установка заднего правого колеса
- Ремонт заднего правого колеса
- Замена масла, фильтра в двигателе
- Замена воздушного фильтра
- Замена фильтра салона

- Техническое обслуживание задней тормозной системы, замена стяжных пружин

- Регулировка стояночного тормоза

- Диагностика электрооборудования

- Замена переключателя стеклоочистителя

- Замена левого переднего рычага

- Снятие, установка защиты двигателя

2. Запасные части 

- Колодки передние тормозные 1 комплект  

- Масло моторное ZIC или аналог 5W40 6 л. 

- Гофра 1 шт.
- Ремонтный комплект выпускной системы 1 комплект 
- Фильтр масляный 1 шт. 

- Фильтр воздушный 1 шт. 

- Фильтр салона 1 шт.
- Переключатель стеклоочистителя 1 шт.

- Рычаг левый 1 шт.

- Пружины стяжные задних тормозных колодок 1 комплект

3. В случае невозможности следования автотранспорта Заказчика своим ходом к месту ремонта, Исполнитель обязуется предоставить эвакуатор за свой счет.
4. Общая сумма ремонта (включая запасные части) составит не более 41350 (Сорок одна тысяча триста пятьдесят) рублей 00 копеек. 

5. Срок предоставления услуг с 19.08.2026 г. до 20.08.2026 г.

    Место нахождение Заказчика: г. Самара, проспект Ленина, д.2А.

6. Место нахождения Исполнителя не более, чем 1 (один) километр от места нахождения Заказчика, для осуществления контроля за выполняемыми работами со стороны Заказчика (водителя автомобиля).
Работы по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля проводятся с 9.00 до 18.00 в присутствии представителя Заказчика (водителя автомобиля).
	
	

	
	




