ПРОЕКТ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N _______
на выполнение работ по текущему ремонту: замене шаровых кранов (задвижек) тепловых сетей, систем горячего и холодного водоснабжения ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России

ИКЗ: 261366303717736630100100060000000000


г. Воронеж                                                                                                                                                                    «____» ______________ 2026 г.

Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский институт Федеральной службы исполнения наказаний» (ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России), именуемое в дальнейшем "Заказчик", », в лице врио начальника Воротилина Алексея Вячеславовича, действующего на основании Устава и приказа ФСИН России от 17.07.2026 г. № 334-к, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________ действующего на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании п.5 ч.1 ст. 93  Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленные настоящим Контрактом сроки выполнить по заданию Заказчика из своих материалов, собственными силами и средствами работы по текущему ремонту: замене шаровых кранов (задвижек) тепловых сетей, систем горячего и холодного водоснабжения ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России (далее - Объект), расположенного 
по адресу: г. Воронеж, ул. Иркутская, 1А, в соответствии с условиями настоящего Контракта и приложений к нему, сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную локально сметным расчетом № 1 (Приложение N 2) цену.
1.2. Сроки выполнения работ: с даты заключения настоящего Контракта до 07.09.2026 г.
1.3. Подрядчик обязан выполнить работы, используя собственные материалы и оборудование либо самостоятельно их закупая. Стоимость используемых (закупаемых) материалов и оборудования входит в цену работ по настоящему Контракту.
Предоставляемые Подрядчиком материалы должны быть новыми, технически исправными, не бывшими в употреблении, ремонте, не должны быть полностью или частично восстановленными. У материалов не должна быть осуществлена замена составных частей, 
не должны быть восстановлены потребительские свойства. Материалы не должны иметь дефектов функционирования.
Материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Указанные документы должны быть предоставлены Заказчику в день начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также 
за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
1.4. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, установленным национальными стандартами, ТУ, СП, СНиП, ВСН, МДС, СанПИН, ПУЭ, технологическими регламентами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
а также требованиям, установленным Техническим заданием (Приложение N 1).
1.5. Подрядчик вправе по письменному согласованию с Заказчиком при необходимости привлекать для выполнения отдельных видов работ третьих лиц. При этом он несет перед Заказчиком ответственность за действия и/или бездействие привлеченных 
к выполнению работ субподрядчиков.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Контракта обеспечить готовность Объекта 
к проведению ремонтных работ.
2.1.2. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ приступить к осмотру результата работ и его приемке, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работ, или иных недостатков 
в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
2.1.3. В течение всего срока выполнения работ обеспечить Подрядчику доступ к месту проведения работ в рабочее время.
2.1.4. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.2.2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.
2.2.3. Устранить выявленный брак в работах своими силами или поручить выполнение ремонтных работ третьим лицам. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.
2.2.4. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
2.2.5. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.
2.2.6. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
2.2.7. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.
2.2.8. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
2.2.9. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной и исполнительной документации, в том числе актов на скрытые и монтажные работы, сертификатов соответствия качества, подтверждающих исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Акта о приемке выполненных работ (форма N КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3), счетов и счетов-фактур.
2.2.10. Удерживать суммы неисполненных Подрядчиком требований об оплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.  
2.2.11. Производить оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или возврата обеспечения контракта, уменьшенного на размер начисленных штрафов.
2.3. Подрядчик обязуется:
2.3.1. Выполнить работы своими силами и средствами в соответствии с условиями настоящего Контракта, Техническим заданием (Приложение N 1), определяющим объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, Сметой (Приложение N 2), определяющей цену работ, а также в соответствии с проектной и рабочей документацией.
2.3.2. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами настоящего Контракта поставить на Объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.
2.3.3. Приступить к выполнению работ в соответствии с Графиком производства работ (Приложение N 3).
2.3.4. При выполнении работ по настоящему Контракту соблюдать пропускной режим на Объекте, установленный Заказчиком.
2.3.5. Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор.
2.3.6. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при выполнении работ материалов, изделий, конструкций и оборудования.
2.3.7. При выполнении работ соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда, технике безопасности, а также осуществить уборку территории после выполнения работ.
2.3.8. Осуществлять содержание и уборку Объекта и прилегающей территории с соблюдением норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии, а также чистоту выезжающего автотранспорта и строительной техники. Обеспечить в процессе производства работ систематическую (не реже 1 раза в неделю) уборку Объекта от строительного мусора.
2.3.9. Осуществлять индивидуальное испытание и комплексное опробование смонтированного Подрядчиком оборудования в присутствии уполномоченного представителя Заказчика с оформлением документации в установленном законодательством порядке.
2.3.10. Оформить все требуемые разрешения и согласования на производство ремонтно-строительных работ с компетентными государственными организациями, органами местного самоуправления и иными уполномоченными организациями, при необходимости - разрешение (ордер) на производство работ в соответствующих службах.
2.3.11. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество.
2.3.12. При возникновении в ходе работ необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных в технической документации, и увеличения сметной стоимости сообщить об этом Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней.
2.3.13. Подрядчик, не выполнивший обязанность, установленную пп. 2.3.13 настоящего Контракта, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности, в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению Объекта.
2.3.14. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика либо не могут быть выполнены Подрядчиком по независящим от него причинам.
2.3.15. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
2.3.16. По требованию Заказчика устранять за счет Заказчика недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности.
2.3.17. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания работ осуществить уборку строительного мусора, оставшегося после выполнения работ по настоящему Контракту.
2.3.18. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.3.19. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия Объекта требованиям проектной документации и (или) информационной модели, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности Объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды).
2.3.20. Передать Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии отремонтированного Объекта требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности Объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
2.3.21. Выполнить до направления уведомления о завершении работ на Объекте предусмотренные проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.
2.3.22. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
2.3.23. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.
2.3.24. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.
2.4. В течение всего срока выполнения работ и при устранении недостатков в течение гарантийного срока Подрядчик обязан:
2.4.1. Полностью обеспечить безопасность всех лиц, имеющих право находиться на Объекте, и поддерживать Объект в состоянии, которое необходимо для предотвращения возникновения опасности.
2.4.2. В случае возникновения в ходе производства работ аварийной ситуации на Объекте по вине Подрядчика Подрядчик своими силами и за счет своих средств устраняет их последствия в течение одного календарного дня в соответствии с действующими нормативными документами (СП, СНиП, ГОСТ, ВСН, постановления Госстроя Российской Федерации и др.).
2.4.3. По завершении ремонтно-строительных работ (этапа работ) на Объекте в трехдневный срок передать Заказчику комплект исполнительной и технической документации, акты на выполнение скрытых работ, сертификаты на материалы и изделия, технические паспорта, руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке, иные документы, служащие подтверждением выполнения работ на Объекте.
2.4.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления замечаний, выявленных в ходе производства работ Заказчиком, вносить изменения и устранять недостатки в исполнительной документации.
2.4.5. Производить работы только в отведенной для них зоне с необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха. Подрядчик самостоятельно организует согласование и организацию производства земляных работ с представителями собственников подземных коммуникаций (электросети, теплотрасса, сети связи, водопровод и канализация, газ). Все работы, связанные с необходимостью выноса (переноса) подземных коммуникаций в зоне ремонта, а также восстановление поврежденных подземных коммуникаций Заказчика и третьих лиц, находящихся в зоне производства работ, осуществляются Подрядчиком и за счет средств Подрядчика.
2.4.6. Не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до проведения скрытых работ представлять уведомление Заказчику о необходимости прибытия Заказчика на Объект для подписания актов скрытых работ и получения разрешения на проведение последующих работ.
2.4.7. Обеспечить защиту переданных ему и полученных в ходе исполнения Контракта сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с требованиями Контракта, как в ходе его исполнения, так и после окончания срока действия Контракта.
2.4.8. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
2.4.9. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указаниям Заказчика, а затем восстановить за свой счет.
2.4.10. Обеспечить готовность принимаемых конструкций, скрытых работ и систем. Уполномоченными лицами Заказчика и Подрядчика обеспечивается подписание актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на прочность и герметичность) и приемки каждой системы в отдельности, подтвержденных подписями уполномоченных лиц.
2.4.11. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика для осуществления контроля выполняемых работ по Контракту.
2.4.12. В день начала выполнения работ по Контракту согласовать с Заказчиком планируемые к использованию материалы, оборудование и изделия.
2.5. Подрядчик вправе:
2.5.1. Запрашивать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта, при наличии такой документации и информации у Заказчика.
2.5.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма N КС-2) и Справки 
о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3) на основании представленных отчетных документов.
2.5.3. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с настоящим Контрактом.
2.5.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.
2.5.5. Выполнить работы по настоящему Контракту до окончания срока, установленного в Графике производства работ (досрочно). В случае досрочного выполнения работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата работ.
2.5.6. В случаях, когда исполнение работ по Контракту стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в Контракте цены с учетом выполненной части работ.
2.6. Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их обнаружения.
2.7. В случае когда в переданную Подрядчику рабочую документацию Заказчик вносит изменения, он обязан не позднее 2 (двух) рабочих дней до начала производства работ по измененной документации передать ее Подрядчику. Изменения оформляются дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

3. Порядок приемки и сдачи выполненных работ
3.1. Сдача Работ Подрядчиком и приемка их Государственным заказчиком производится Государственным заказчиком 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
3.2. Подрядчик в соответствии с требованиями Контракта передает Государственному заказчику результат выполненных Работ. Акт о выполнении Работ составляется и подписывается Исполнителем и передается Государственному заказчику не позднее рабочего дня с даты начала приема Работ, предусмотренных Контрактом. Приемка выполненных Работ оформляется актами о приемке выполненных Работ по форме КС-2, подписанными Сторонами с приложением справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (далее – документ о приемке). 
3.3. Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3.2 Контракта Государственный заказчик, осуществляет приемку выполненных Работ, в том числе проведение их экспертизы, по результатам которой члены приемочной комиссии подписывают поступивший документ о приемке или формируют мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
3.4. Подрядчик обязан передать Государственному заказчику вместе с результатом Работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата Работы.
3.5. При возникновении между Государственным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
3.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Государственным заказчиком несет Подрядчик.

4. Цена работ и порядок оплаты
4.1. Цена работ (цена Контракта) согласована Сторонами в локально сметном расчете (Приложение N 2) и составляет ______ (________) рублей, в том числе НДС ____% (________ рублей) (вариант: НДС не облагается на основании ____________).
4.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей, а также приобретение и доставка материалов, погрузка, разгрузка, доставка оборудования и инструмента до объекта, вывоз строительного мусора, уборку объекта ремонта  по окончанию работ, уплату всех налогов, сборов, других обязательных платежей, компенсацию иных издержек, причитающиеся Подрядчику и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту и достижением конечного результата Работы.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения количества и качества поставляемого товара, а также в иных случаях, предусмотренных Законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
4.3. Источник финансирования: средства федерального бюджета на 2026 год.
4.4. Оплата по Контракту производится в рублях Российской Федерации в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств путем перечисления Заказчиком выделенных из федерального бюджета денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 11 Контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке.
4.5. Сумма, подлежащая уплате, уменьшается на размер связанных с оплатой Контракта налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, уплатить которые Заказчик обязан в соответствии с законодательством.
4.6. Расчеты по Контракту осуществляются в безналичной форме платежными поручениями.
4.7. Заказчик производит оплату на основании выставленного Подрядчиком, документа о приемке.
4.8. Обязательства по оплате выполненных работ считаются исполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.
4.9.  По соглашению Сторон допускается изменение цены Контракта:
а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема Работ и качества выполняемой Работы и иных условий Контракта;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, благоустройству территории, геологическому изучению недр, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

5. Гарантии качества работ и обеспечение гарантийных обязательств
5.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ на Объекте в сроки, указанные в настоящем Контракте, и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с Контрактом.
5.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с даты подписания Сторонами  документа о приемке в порядке, установленном разд. 3 настоящего Контракта, а также законодательством Российской Федерации, и составляет 24 (двадцать четыре) месяца.
Обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается.
5.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей либо в результате неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
5.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
5.5. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, Заказчик заявляет о них Подрядчику. Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные Сторонами сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
5.6. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.
5.7. При отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт и вправе назначить проведение экспертизы.
5.8. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.
5.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

6. Обеспечение исполнения Контракта
6.1. Обеспечение исполнения Контракта не устанавливается.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
7.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.
[bookmark: P194]7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Государственному заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа выполнения работ), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом выполнения работ) и фактически исполненных Подрядчиком.
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Государственному заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 36, ст. 5458; 2019, N 32, ст. 4721) (далее - Правила), и составляет 10%  цены Контракта.
[bookmark: P196]7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Государственному заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (тысяча) рублей 00 копеек.
7.6. В случае представления документов, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков, Подрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 10.5 Контракта. 
7.7. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
7.8. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (тысяча) рублей 00 копеек.
7.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.12. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8. Расторжение и изменение Контракта
8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и положениями ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
8.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта передается лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, в соответствии с требованиями, установленными ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.7. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, в соответствии с требованиями, установленными ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
8.8. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, сотрудники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. 
9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, сотрудники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства о противодействии коррупции.
9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.1, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.1 настоящего Контракта другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками, сотрудниками или посредниками. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 9.1 настоящего Контракта, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
9.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 9.1 настоящего Контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников, сотрудников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

10. Разрешение споров
10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Воронежской области. 
10.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

11. Заключительные положения
11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по "31" декабря 2026 г. (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.
11.2. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Контракт связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой Стороны, должны направляться только одним из следующих способов (за исключением сообщений (документов), для которых законом предусмотрен специальный способ направления):
- с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;
- заказным письмом с уведомлением о вручении.
11.3. Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными Контрактом способами. Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим.
11.4. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Контракту влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или ее представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
11.5. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.
11.6. Настоящий Контракт заключается в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
11.6.1. «Контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон.» 
ИЛИ «Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.»
11.7. Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются приложения:
11.7.1. Техническое задание (Приложение N 1).
11.7.2. Локально сметный расчет № 1 (Приложение N 2).


12. Адреса и платежные реквизиты Сторон

	«Заказчик»
Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский институт Федеральной службы исполнения наказаний» 
(ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России)
	«Подрядчик»


	Место нахождения юридического лица:
394072, г. Воронеж, ул. Иркутская 1А
	Место нахождения юридического (физического) лица:


	Тел.: +7 (473) 260-68-26
	Тел.: 

	Почтовый адрес:
394072, г. Воронеж, ул. Иркутская 1А
	Почтовый адрес:


	ИНН
	3663037177
	ИНН
	

	КПП
	366301001
	КПП
	

	Коды:
	Коды:

	ОКПО
	08923069
	ОКПО
	

	ОГРН
	1033600020190
	ОГРН
	

	ОКТМО
	20701000001
	ОКТМО
	

	Адрес электронной почты:
vifsin-tyl@yandex.ru
	Адрес электронной почты: 


	Банковские реквизиты:
	Банковские реквизиты:

	Казначейский счет № 
	40102810745370000024
	Расч. счет №
	

	Единый казначейский счет (ЕКС) №
	03211643000000013228
	
	

	Лиц. счет №
	03311374600
	Корр. счет №
	

	БИК
	012202102
	БИК
	

	Наименование
обслуживающего банка
	ОКЦ №1 ВВГУ Банка России //УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
	Наименование
обслуживающего банка
	





	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Начальник
	__________________

	(должность)
	(должность)

	

	

	___________________ / В. С. Злобин /
	___________________ /_____________/






Приложение № 1 
к  Государственному контракту № ____
                                                                                                              от «____» _____________ 2026 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п/п
	Наименование работ
	Кол-во; единица измерения
	Сумма

	1
	Работы по текущему ремонту: замене шаровых кранов (задвижек) тепловых сетей, систем горячего и холодного водоснабжения № 1 ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России [ОКПД2 43.22
[bookmark: _GoBack]]
	1 усл. ед.
	

	Итого:
	



Общая стоимость Работ (цена Контракта составляет) _____________

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. 

	1
	Смена задвижек диаметром: 150 мм
	шт
	1
	 

	2
	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм
	шт
	1
	 

	3
	Смена задвижек диаметром: 100 мм
	шт
	2
	 

	4
	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм
	шт
	1
	 

	5
	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм
	шт
	1
	 

	6
	Смена задвижек диаметром: 50 мм
	шт
	3
	 

	7
	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	3
	 

	8
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: свыше 32 до 50 мм
	шт
	3
	 

	9
	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	2
	 

	10
	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 32 мм
	шт
	1
	 

	11
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт
	3
	 

	12
	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	1
	 

	13
	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм
	шт
	2
	 

	14
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	2
	 

	15
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм
	шт
	4
	 

	16
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 50 до 63 мм
	м
	0,7
	 

	17
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
	м
	0,7
	 

	18
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	0,7
	 

	19
	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
	м3
	0,12
	 

	20
	Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм
	кг
	0,0936
	 

	21
	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °C не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °C, толщина 50 мм
	м3
	0,1296
	 



Функциональные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики объекта закупки

Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящей Технической частью, в полном соответствии 
с требованиями технических регламентов, государственных стандартов (ГОСТ), действующих строительных норм и правил (СНиП), норм пожарной безопасности (НПБ), санитарных норм и правил, в том числе:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации";
- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;
- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
- Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 280 «Об утверждении инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;
- СП 543.1325800.2024 Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004;
- СП 30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий"
- СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"
- СП 44.13330.2011 "СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания"
- СП 104.13330.2016 "СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территорий от затопления и подтопления"
- СП 131.13330.2025"СНиП 23-01-99* Строительная климатология" 
- ГОСТ 8020-2016 Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных 
и газопроводных сетей. Технические условия
- ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения
- ГОСТ 25150-2024 Канализация. Термины и определения
- ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения
- ГОСТ 31445-2012 Трубы стальные и чугунные с защитными покрытиями. Технические требования
- СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства"
- СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с изменениями N 1, N 2, N 3)
СП 272.1325800.2016 Системы водоотведения городские и поселковые. Правила обследования (с изменением N 1)
СП 273.1325800.2016 Водоснабжение и водоотведение. Правила проектирования и производства работ при восстановлении трубопроводов гибкими полимерными рукавами
- СП 49.13330.2010.  Безопасность труда в строительстве.  Часть 1. Общие требования; 
- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
- СП 124.13330.2012. Тепловые сети;
- СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий;
- СП 118.13330.2012*. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;
- ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты;
Во всех случаях, когда в настоящей Технической части или в приложениях к ней имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать выполняемые работы, а также используемые материалы, оборудование и другие товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено в настоящих документах. 
В случае утраты отдельными документами нормативной силы к моменту начала или в процессе выполнения работ, такие документы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.
Материалы, применяемые при выполнении Работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", требованиям настоящей Технической части.
Материалы, применяемые при выполнении Работ, должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов, которые должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала Работ, выполняемых с использованием этих материалов.
Товары, используемые при выполнении Работ, должны отвечать требованиям согласно Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Порядок и условия выполнения работ
1. Работы выполняются в условиях действующего здания без прекращения его функционирования, в рабочем режиме с 08-00 часов до 17-00 часов. Работа за пределами рабочего времени, а также в выходные и праздничные дни производится по предварительному согласованию с Заказчиком. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе людей, находящихся в здании, или представлять угрозу их жизни и здоровью.
2. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать:
- правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима Заказчика;
- правила привлечения и использования иностранных работников, установленные законодательством Российской Федерации (также необходимо заранее согласовать таких работников, в случае их привлечения к выполняемым работам, 
с Заказчиком).
3. Подрядчик должен:
- предоставить Заказчику документ о назначении своего представителя, ответственного за проведение работ;
- осуществить выполнение работы в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ;
- для организации прохода работников Подрядчика и заезда автотранспорта на территорию Заказчика, предоставить до начала работ список своих работников, а также список задействованных автомобилей и другой техники;
- обеспечить содержание и уборку мест производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории, ежедневный вывоз строительного мусора.
4. Заказчик не предоставляет Подрядчику помещения для размещения сотрудников и для складирования оборудования, материалов.


	ЗАКАЗЧИК:
	ПОСТАВЩИК:

	Врио начальника
	__________________

	(должность)
	(должность)

	

	

	___________________ / А. В. Воротилин /
	___________________ /_____________/

	
	








Приложение № 2 
к Государственному контракту № ____
                                                                                                              от «____» _____________ 2026 г.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замена шаровых кранов

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	II квартал 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	136,39
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	111,79
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	11,89
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	0,17
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	35,37
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	0,45
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. 

	1
	ГЭСНр65-01-005-10
	Смена задвижек диаметром: 150 мм
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,22
	
	
	
	
	1 412,98

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	422
	
	4,22
	
	
	334,83
	
	1 412,98

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	35,15

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,063
	
	
	
	
	22,34

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6,3
	
	0,063
	
	
	557,97
	
	35,15

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	6,3
	
	0,063
	
	
	354,68
	
	22,34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	893,85

	 
	01.1.02.08-0003
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм
	1000 шт
	0,2
	
	0,002
	21 315,35
	1,18
	25 152,11
	
	50,30

	 
	01.7.15.03-0015
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М20 (М22), длина болта 40-220 мм
	т
	0,51
	
	0,0051
	151 744,95
	1,09
	165 402,00
	
	843,55

	Н
	18.1.02.01
	Задвижки
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	 

	Н
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	7,41
	
	0,0741
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 364,32

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 435,32

	 
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	1 478,38

	 
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	746,37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	458 907,00
	 
	4 589,07

	2
	ФСБЦ-18.1.09.11-0265
	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм
	шт
	1
	1
	1
	21 160,28
	1,22
	25 815,54
	 
	25 815,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 815,54

	3
	ГЭСНр65-01-005-09
	Смена задвижек диаметром: 100 мм
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,16
	
	
	
	
	2 062,55

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	308
	
	6,16
	
	
	334,83
	
	2 062,55

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	46,87

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,084
	
	
	
	
	29,79

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	4,2
	
	0,084
	
	
	557,97
	
	46,87

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	4,2
	
	0,084
	
	
	354,68
	
	29,79

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	759,26

	 
	01.1.02.08-0002
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм
	1000 шт
	0,2
	
	0,004
	13 680,39
	1,18
	16 142,86
	
	64,57

	 
	01.7.15.03-0015
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М20 (М22), длина болта 40-220 мм
	т
	0,21
	
	0,0042
	151 744,95
	1,09
	165 402,00
	
	694,69

	Н
	18.1.02.01
	Задвижки
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	Н
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	3,84
	
	0,0768
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 898,47

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 092,34

	 
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	2 155,11

	 
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	1 088,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	307 080,00
	 
	6 141,60

	4
	ФСБЦ-18.1.09.11-0263
	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм
	шт
	1
	1
	1
	10 565,91
	1,22
	12 890,41
	 
	12 890,41

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 890,41

	5
	ФСБЦ-18.1.09.11-0262
	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм
	шт
	1
	1
	1
	4 922,15
	1,22
	6 005,02
	 
	6 005,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 005,02

	6
	ГЭСНр65-01-005-08
	Смена задвижек диаметром: 50 мм
	100 шт
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,24
	
	
	
	
	3 093,83

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	308
	
	9,24
	
	
	334,83
	
	3 093,83

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	26,78

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,048
	
	
	
	
	17,02

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,6
	
	0,048
	
	
	557,97
	
	26,78

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,6
	
	0,048
	
	
	354,68
	
	17,02

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	595,56

	 
	01.1.02.08-0001
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм
	1000 шт
	0,2
	
	0,006
	7 023,63
	1,18
	8 287,88
	
	49,73

	 
	01.7.15.03-0015
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М20 (М22), длина болта 40-220 мм
	т
	0,11
	
	0,0033
	151 744,95
	1,09
	165 402,00
	
	545,83

	Н
	18.1.02.01
	Задвижки
	шт
	100
	
	3
	
	
	
	
	 

	Н
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1,8
	
	0,054
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 733,19

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 110,85

	 
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	3 204,18

	 
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	1 617,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	285 167,00
	 
	8 555,01

	7
	ФСБЦ-18.1.09.11-0246
	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	3
	1
	3
	2 281,94
	1,22
	2 783,97
	 
	8 351,91

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 351,91

	8
	ГЭСНр65-01-005-03
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: свыше 32 до 50 мм
	100 шт
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,99
	
	
	
	
	1 335,97

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	133
	
	3,99
	
	
	334,83
	
	1 335,97

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,35

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0078
	
	
	
	
	2,77

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,26
	
	0,0078
	
	
	557,97
	
	4,35

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,26
	
	0,0078
	
	
	354,68
	
	2,77

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	26,36

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	1,84
	
	0,0552
	128,40
	1,3
	166,92
	
	9,21

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	3,7
	
	0,111
	79,88
	1,48
	118,22
	
	13,12

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0018
	
	0,000054
	60 697,21
	1,23
	74 657,57
	
	4,03

	Н
	18.1.10.01
	Арматура муфтовая
	шт
	100
	
	3
	
	
	
	
	 

	Н
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,24
	
	0,0072
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 369,45

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 338,74

	 
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	1 378,90

	 
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	696,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114 816,33
	 
	3 444,49

	9
	ФСБЦ-18.1.09.06-1056
	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	2
	1
	2
	2 164,77
	1,22
	2 641,02
	 
	5 282,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 282,04

	10
	ФСБЦ-18.1.09.06-1048
	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 32 мм
	шт
	1
	1
	1
	977,77
	1,22
	1 192,88
	 
	1 192,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 192,88

	11
	ГЭСН16-05-001-03
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,97
	
	
	
	
	3 003,43

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2,6
	1,15
	8,97
	
	
	334,83
	
	3 003,43

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	237,64

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,15
	
	
	
	
	62,34

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0375
	
	
	1 050,34
	
	39,39

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0375
	
	
	476,44
	
	17,87

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0375
	
	
	1 611,72
	
	60,44

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0375
	
	
	476,44
	
	17,87

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,075
	
	
	557,97
	
	41,85

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,075
	
	
	354,68
	
	26,60

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,63
	1,25
	2,3625
	
	
	40,62
	
	95,96

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 205,50

	 
	01.1.02.08-0002
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм
	1000 шт
	0,002
	
	0,006
	13 680,39
	1,18
	16 142,86
	
	96,86

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,33
	
	0,99
	155,63
	0,79
	122,95
	
	121,72

	 
	01.7.15.03-0014
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,00207
	
	0,00621
	145 801,49
	1,09
	158 923,62
	
	986,92

	Н
	18.1.02.01
	Арматура трубопроводная фланцевая
	шт
	1
	
	3
	
	
	
	
	 

	Н
	23.8.03.11
	Фланцы стальные
	шт
	2
	
	6
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 508,91

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 065,77

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	3 338,62

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	1 876,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 241,26
	 
	9 723,78

	12
	ФСБЦ-18.1.09.11-0246
	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	1
	1
	1
	2 281,94
	1,22
	2 783,97
	 
	2 783,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 783,97

	13
	ФСБЦ-18.1.09.11-0261
	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм
	шт
	2
	1
	2
	3 741,45
	1,22
	4 564,57
	 
	9 129,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 129,14

	14
	ФСБЦ-23.8.03.11-0104
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	2
	1
	2
	434,49
	1,04
	451,87
	 
	903,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	903,74

	15
	ФСБЦ-23.8.03.11-0105
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм
	шт
	4
	1
	4
	454,14
	1,04
	472,31
	 
	1 889,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 889,24

	16
	ГЭСНр65-01-001-05
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 50 до 63 мм
	100 м
	0,007
	1
	0,007
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,41734
	
	
	
	
	128,14

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	59,62
	
	0,41734
	
	
	307,04
	
	128,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,28

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00119
	
	
	
	
	0,37

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,17
	
	0,00119
	37,32
	1,58
	58,97
	
	0,07

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,17
	
	0,00119
	
	
	314,98
	
	0,37

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	5,7
	
	0,0399
	4,35
	1,23
	5,35
	
	0,21

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,76

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,74
	
	0,00518
	340,41
	1,73
	588,91
	
	3,05

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	4,73
	
	0,03311
	114,64
	1,24
	142,15
	
	4,71

	Н
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,34
	
	0,00238
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	136,55

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	128,51

	 
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	87
	
	87
	
	
	
	
	111,80

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	56,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 555,71
	 
	304,89

	17
	ГЭСН16-02-005-02
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
	100 м
	0,007
	1
	0,007
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,445165
	
	
	
	
	160,25

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	55,3
	1,15
	0,445165
	
	
	359,98
	
	160,25

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,20

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,009275
	
	
	
	
	3,49

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,12
	1,25
	0,00105
	
	
	1 050,34
	
	1,10

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,12
	1,25
	0,00105
	
	
	476,44
	
	0,50

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,07
	1,25
	0,0006125
	
	
	1 611,72
	
	0,99

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,07
	1,25
	0,0006125
	
	
	476,44
	
	0,29

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,87
	1,25
	0,0076125
	
	
	557,97
	
	4,25

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,87
	1,25
	0,0076125
	
	
	354,68
	
	2,70

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	18,44
	1,25
	0,16135
	4,35
	1,23
	5,35
	
	0,86

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,73

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,32
	
	0,00224
	340,41
	1,73
	588,91
	
	1,32

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,35
	
	0,00245
	114,64
	1,24
	142,15
	
	0,35

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	2,75
	
	0,01925
	35,71
	0,84
	30,00
	
	0,58

	 
	01.7.11.04-0072
	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм
	т
	0,0002
	
	0,0000014
	97 282,88
	1,14
	110 902,48
	
	0,16

	 
	03.1.02.03-0015
	Известь строительная негашеная хлорная, марка А
	кг
	0,0099
	
	0,0000693
	59,41
	1,6
	95,06
	
	0,01

	 
	04.3.01.09-0016
	Раствор готовый кладочный, цементный, М200
	м3
	0,008
	
	0,000056
	
	
	5 458,00
	
	0,31

	П,Н
	23.1.02.07
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	23.7.01.04
	Трубопроводы с гильзами
	м
	100
	
	0,7
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	173,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	163,74

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	178,31

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	100,21

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64 598,57
	 
	452,19

	18
	ФСБЦ-23.5.02.02-0033
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	0,7
	1
	0,7
	225,92
	0,84
	189,77
	 
	132,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	132,84

	19
	ГЭСН26-01-009-01
	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
	м3
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,932
	
	
	
	
	695,48

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	14
	1,15
	1,932
	
	
	359,98
	
	695,48

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	52,49

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0885
	
	
	
	
	31,39

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,59
	1,25
	0,0885
	
	
	557,97
	
	49,38

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,59
	1,25
	0,0885
	
	
	354,68
	
	31,39

	 
	91.21.22-443
	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт
	маш.-ч
	0,63
	1,25
	0,0945
	21,39
	1,54
	32,94
	
	3,11

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	215,41

	 
	01.7.15.14-0304
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм
	т
	0,00004
	
	0,0000048
	263 215,45
	1,34
	352 708,70
	
	1,69

	 
	08.3.02.01-0041
	Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм
	т
	0,0106
	
	0,001272
	89 073,20
	0,72
	64 132,70
	
	81,58

	 
	08.3.03.05-0011
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм
	т
	0,00053
	
	0,0000636
	129 575,70
	0,88
	114 026,62
	
	7,25

	 
	08.3.03.05-0013
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм
	т
	0,00101
	
	0,0001212
	87 245,70
	0,88
	76 776,22
	
	9,31

	 
	08.3.05.05-0054
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм
	т
	0,0135
	
	0,00162
	
	
	69 859,85
	
	113,17

	 
	12.2.03.10-0008
	Стеклопластик рулонный теплоизоляционный, плотность 120 г/м2
	м2
	0,5
	
	0,06
	36,20
	1,11
	40,18
	
	2,41

	Н
	10.1.02.02
	Листы алюминиевые, толщина 1,0 мм
	кг
	0,78
	
	0,0936
	
	
	
	
	 

	Н
	12.2.04.04
	Материалы теплоизоляционные
	м3
	1,08
	
	0,1296
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	994,77

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	726,87

	 
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	97
	0,9
	87,3
	
	
	
	
	634,56

	 
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	339,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 409,50
	 
	1 969,14

	20
	ФСБЦ-10.1.02.02-0102
	Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм
	кг
	0,0936
	1
	0,0936
	329,28
	1,13
	372,09
	 
	34,83

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34,83

	21
	ФСБЦ-12.2.04.06-0002
	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °C не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °C, толщина 50 мм
	м3
	0,1296
	1
	0,1296
	9 434,91
	1,8
	16 982,84
	 
	2 200,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 200,98

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 1 
	111 792,71

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	92 791,87

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	11 892,63

	 
	
	               Эксплуатация машин
	410,76

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	169,51

	 
	
	               Материалы
	80 318,97

	 
	
	     Строительные работы
	111 792,71

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	11 892,63

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	410,76

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	169,51

	 
	
	               материалы
	80 318,97

	 
	
	               накладные расходы
	12 479,86

	 
	
	               сметная прибыль
	6 520,98

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	12 062,14

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	12 479,86

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	6 520,98

	 
	
	     НДС 22%
	24 594,40

	 
	
	ВСЕГО по смете
	136 387,11

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	35,374505
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,451765
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