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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку строительных материалов в рамках капитального ремонта

	Предмет закупки: строительные материалы (дверь противопожарная, окно пластиковое) в рамках капитального ремонта.
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	Государственный заказчик: ФКУ КП-2 ГУФСИН России по г. Москве.
	Грузополучатель: ФКУ КП-2 ГУФСИН России по г. Москве.
1. Требования к месту и времени поставки товара: Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу, указанному Государственным заказчиком – 124575 г. Москва, г. Зеленоград, ул. Панфилова, д. 21 в рабочие дни с 08.00 до 17.00 часов.
2. Требования к качеству товара: Поставляемый Товар должен отвечать требованиям государственных стандартов, техническим условиям, санитарным нормам и правилам, применяемым требованиями законодательства Российской Федерации в отношении товаров, являющихся предметом закупки. Также на него должна быть представлена гарантия. 
Поставляемый Товар должен иметь сопроводительную документацию: этикетку, паспорт, руководство пользователя, либо инструкцию, документы, подтверждающие безопасность и качество товара (сертификаты соответствия, выданные соответствующими контролирующими органами (предоставляются при поставке товара, если к данному типу товара предъявляются требования законодательства Российской Федерации). На каждой единице поставляемого Товара должна быть маркировка от производителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поставляемый Товар должен соответствовать и подтверждаться необходимыми документами.
Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
В случае обнаружения дефектов или брака при приемке Товара, Поставщик обязан заменить Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней. 
При несоответствии поставленного товара документам Заказчик вправе отказаться от принятия товара в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 
3. Требование к маркировке и упаковке товара:
Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.  Маркировка должна быть нанесена на упаковку Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
 Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки (в случае, если требования по маркировке товара являются обязательными в соответствии с законодательством РФ), наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).
4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара: Требования к гарантийному сроку Товара: не менее срока гарантии, установленного производителем (указанное подтверждается прилагаемой при поставке гарантией производителя). В течение гарантийного срока заказчик вправе по своему усмотрению требовать от поставщика устранения недостатков товара, замены товара ненадлежащего качества.
Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения поставщика о неисправности товара.
На товар (комплектующие изделия), переданные поставщиком взамен товара (комплектующих изделий), в которых в течение гарантийного срока была обнаружена неисправность, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененные.
Все расходы, связанные с устранением недостатков, транспортировкой и заменой товара ненадлежащего качества в период гарантийного срока оплачиваются за счет поставщика.
В случае поставки товара несоответствующего качества или выявления брака в процессе хранения и использования поставщик обязан произвести замену товара на качественный в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней от даты акта о выявленном несоответствии качества. Убытки, возникшие в связи с повторной поставкой товара, несет Поставщик. 
Поставщик несет ответственность за качество поставляемого по контракту товара вне зависимости от того, кто является его изготовителем.
5. Цена, срок поставки в адрес Грузополучателя: в течении 10 календарных дней с момента заключения Контракта.
Спецификация на поставку товара

	№
п/п
	Наименование
	Технические характеристики 

	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед., руб.
	Стоимость, руб.

	1. 
	Дверь противопожарная 
[image: ]
	Противопожарная дверь
Размер: 210х120 см
Огнестойкость: EI60
Отделка: порошковое напыление
Ручка: стандартная
Толщина стали: 1,5 мм (2 шт.)
Коробка	из сложного профиля толщиной 1,5 мм
Полотно двери	из профиля толщиной 1,5 мм
Покраска	порошковая по RAL (образцы красок)
Лист металла	С двух сторон полотна
Замок: резной противопожарный цилиндровый замок 
Уплотнитель: противодымный по периметру полотна
Стеклопакет: огнеупорный гелиевый, толщина 28 мм
Тип: с остеклением
Конструкция: полуторная
Петли:	2 шт. на закрытых подшипниках
Толщина полотна: 60 мм
Вес	45 кг/м2
Цвет	Сигнальный серый (RAL-7004)
Рама: 50x25x2,0 мм
Притвор: 40x20x2,0 мм
Наполнитель: минеральная базальтовая вата 130 кг/м3
Материал уплотнителя: полимер 

	Шт.
	1
	
	

	2. 
	Окно пластиковое
	Высота: 2000 мм
Ширина: 1000 мм
Стеклопакет: двухкамерный
Цвет: белый

	Шт
	1
	
	

	ИТОГО:
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