ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	№ п./п.
	Наименование товара
	Нормативный документ
( ГОСТ, Технические условия, др.)

	
	Люверсы
	Люверсы стальные химические оксидированные или с лакокрасочным покрытием черного цвета, диаметр не менее 5 мм. не более 7 мм.  

	
	Кляммер
	Кляммер металлический прямой, длина не менее 35 мм, не более 40 мм., толщина стали не менее 1 мм, не более 2 мм.



