Техническое задание

Фильтр вакуумного насоса для системы аспирации

КТРУ: отсутствует/не применяется
ОКПД: 28.29.12.190

	ПАРАМЕТР
	Требование
Технического задания
	

	Назначение
	Предназначен для защиты вакуумного насоса системы аспирации от попадания биологического материала, клеточных компонентов и загрязнений при проведении процедур аспирации фолликулов (OPU)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Тип изделия
	Сменный защитный фильтр для вакуумной системы аспирации
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Совместимость с системами вакуумной аспирации, используемыми для процедур ВРТ (OPU), включая оборудование WTA Technologies или эквивалентное оборудование
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Предназначен для подключения к пробиркам объемом, мл, не более
	50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Фильтрующий элемент из материала, обеспечивающего защиту вакуумной системы от загрязнений
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Предотвращение попадания жидкости, клеточного материала и загрязнений в вакуумный насос
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



Дополнительные требования
· товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации; 
· остаточный срок годности (при наличии срока годности, установленного производителем) не менее 80 %; 
· упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировании и хранении; 
· маркировка должна соответствовать требованиям производителя и законодательству Российской Федерации.
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