«СОГЛАСОВАНО»		«УТВЕРЖДАЮ»		
Смета на сумму:	116 953,34 руб.		Смета на сумму:	116 953,34 руб.		

«     »	20    г.		«     »	20    г.		

Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.260427)	
Наименование редакции сметных нормативов	ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр)	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452		

(наименование стройки)	
ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по РМ	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) 		
	
(наименование конструктивного решения)	
Составлен	базисно-индексным	методом	
Основание			
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	01.2026	(01.01.2000)		
Сметная стоимость	116 953,34	руб.	Средства на оплату труда рабочих	27,64 (0,63)	тыс. руб.	
в том числе		
строительных работ	95,86 (3,76)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	68,55052	чел.-ч.	
монтажных работ			Нормативные затраты труда машинистов	0,514975	чел.-ч.	
оборудования				
прочих затрат			Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу измерения	коэффициенты	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ФЕРр 65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,1		0,1					1 051,24	
	1	ОТ					230,97		23,10	43,93	1 014,78	
	2	ЭМ					4,56		0,46	14,15	6,51	
	3	в т. ч. ОТм					0,68		0,07	43,93	3,08	
	4	М					28,10		2,81	10,66	29,95	
		ЗТ	чел.-ч	28,03		2,803						
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,005						
		Итого по расценке					263,63		26,37		1 051,24	
		ФОТ							23,17		1 017,86	
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	87		87			20,16		885,54	
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	44		44			10,19		447,86	
		Всего по позиции							56,72		2 384,64	
2	ФЕРр 65-1-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм	100 м	0,05		0,05					962,73	
	1	ОТ					423,87		21,19	43,93	930,88	
	2	ЭМ					9,01		0,45	14,15	6,37	
	3	в т. ч. ОТм					1,35		0,07	43,93	3,08	
	4	М					47,75		2,39	10,66	25,48	
		ЗТ	чел.-ч	51,44		2,572						
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,005						
		Итого по расценке					480,63		24,03		962,73	
		ФОТ							21,26		933,96	
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	87		87			18,50		812,55	
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	44		44			9,35		410,94	
		Всего по позиции							51,88		2 186,22	
3	ФЕРр 65-30-6	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм	100 м2	0,074		0,074					1 355,70	
	1	ОТ					409,44		30,30	43,93	1 331,08	
	2	ЭМ					23,45		1,74	14,15	24,62	
	3	в т. ч. ОТм					10,13		0,75	43,93	32,95	
	4	М								10,66		
		ЗТ	чел.-ч	48		3,552						
		ЗТм	чел.-ч	0,75		0,0555						
		Итого по расценке					432,89		32,04		1 355,70	
		ФОТ							31,05		1 364,03	
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	87		87			27,01		1 186,71	
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	44		44			13,66		600,17	
		Всего по позиции							72,71		3 142,58	
4	ФЕРр 65-3-13	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм	100 шт	0,04		0,04					1 432,99	
	1	ОТ					812,91		32,52	43,93	1 428,60	
	2	ЭМ					7,82		0,31	14,15	4,39	
	3	в т. ч. ОТм					3,38		0,14	43,93	6,15	
	4	М								10,66		
		ЗТ	чел.-ч	95,3		3,812						
		ЗТм	чел.-ч	0,25		0,01						
		Итого по расценке					820,73		32,83		1 432,99	
		ФОТ							32,66		1 434,75	
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	87		87			28,41		1 248,23	
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	44		44			14,37		631,29	
		Всего по позиции							75,61		3 312,51	
5	ФЕР 16-02-001-06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,1		0,1					1 990,06	
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ОТ: 1.15, ЭМ: 1.25, ОТм: 1.25	
	1	ОТ					357,86	1,15	41,15	43,93	1 807,72	
	2	ЭМ					73,68	1,25	9,21	14,15	130,32	
	3	в т. ч. ОТм					11,97	1,25	1,50	43,93	65,90	
	4	М					48,75		4,88	10,66	52,02	
	18.1.09.06	Арматура муфтовая	шт	П		П						
	18.5.13.01	Трубопроводы с гильзами	м	100		10						
	23.1.02.07	Крепления	кг	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	37,2	1,15	4,278						
		ЗТм	чел.-ч	1	1,25	0,125						
		Итого по расценке					480,29		55,24		1 990,06	
		ФОТ							42,65		1 873,62	
	Пр/812-016.0-1	НР Трубопроводы внутренние	%	121	0,9	108,9			46,45		2 040,37	
	Пр/774-016.0	СП Трубопроводы внутренние	%	72	0,85	61,2			26,10		1 146,66	
		Всего по позиции							127,79		5 177,09	
6	ФЕРр 65-16-2	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм	100 шт	0,04		0,04					1 446,18	
	1	ОТ					395,62		15,82	43,93	694,97	
	2	ЭМ					1,56		0,06	14,15	0,85	
	3	в т. ч. ОТм					0,68		0,03	43,93	1,32	
	4	М					1 759,69		70,39	10,66	750,36	
		ЗТ	чел.-ч	41,6		1,664						
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,002						
		Итого по расценке					2 156,87		86,27		1 446,18	
6.1	ФССЦ 14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	-0,87		-0,0348	15,12		-0,53	10,66	-5,65	
6.2	ФССЦ 14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	-0,0016		-0,000064	16 950,00		-1,08	10,66	-11,51	
6.3	ФССЦ 23.8.03.06-0007	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр 32 мм	шт	- 100		-4	17,06		-68,24	10,66	- 727,44	
6.4	ФССЦ 23.8.03.06-0005	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр 25 мм	шт	100		4	11,84		47,36	10,66	504,86	
		ФОТ							15,85		696,29	
	Пр/812-099.2-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое	%	103		103			16,33		717,18	
	Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое	%	52		52			8,24		362,07	
		Всего по позиции							88,35		2 285,69	
7	ФССЦ 23.8.04.06-0063	Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	шт	3		3	25,06		75,18	10,66	801,42	
		Всего по позиции							75,18		801,42	
8	ФЕР 16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	шт	4		4					4 038,90	
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ОТ: 1.15, ЭМ: 1.25, ОТм: 1.25	
	1	ОТ					13,33	1,15	61,32	43,93	2 693,79	
	2	ЭМ					4,15	1,25	20,75	14,15	293,61	
	3	в т. ч. ОТм					0,23	1,25	1,15	43,93	50,52	
	4	М					24,66		98,64	10,66	1 051,50	
	18.1.02.01	Арматура трубопроводная фланцевая	шт	1		4						
	23.8.03.11	Фланцы стальные	шт	2		8						
		ЗТ	чел.-ч	1,47	1,15	6,762						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,1						
		Итого по расценке					42,14		180,71		4 038,90	
		ФОТ							62,47		2 744,31	
	Пр/812-016.0-1	НР Трубопроводы внутренние	%	121	0,9	108,9			68,03		2 988,55	
	Пр/774-016.0	СП Трубопроводы внутренние	%	72	0,85	61,2			38,23		1 679,52	
		Всего по позиции							286,97		8 706,97	
9	ФЕР 16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,04		0,04					326,36	
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ОТ: 1.15, ЭМ: 1.25, ОТм: 1.25	
	1	ОТ					128,87	1,15	5,93	43,93	260,50	
	2	ЭМ					38,99	1,25	1,95	14,15	27,59	
	3	в т. ч. ОТм					0,23	1,25	0,01	43,93	0,44	
	4	М					89,83		3,59	10,66	38,27	
	01.7.17.09	Буры	шт	П		П						
	18.1.09.06	Арматура муфтовая	шт	П		П						
	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	10 шт	16,7		0,668						
	24.3.02.05	Труба напорная из полипропилена	м	102,5		4,1						
	24.3.05.19	Фасонные и соединительные части	шт	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	13,71	1,15	0,63066						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,001						
		Итого по расценке					257,69		11,47		326,36	
9.1	ФССЦ 24.3.02.05-0051	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, размер 20мм	м	102,5		4,1	11,59		47,52	10,66	506,56	
		ФОТ							5,94		260,94	
	Пр/812-016.0-1	НР Трубопроводы внутренние	%	121	0,9	108,9			6,47		284,16	
	Пр/774-016.0	СП Трубопроводы внутренние	%	72	0,85	61,2			3,64		159,70	
		Всего по позиции							69,10		1 276,78	
10	ФЕР 16-04-006-01	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм	100 соединений	0,14		0,14					114,22	
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ОТ: 1.15, ЭМ: 1.25, ОТм: 1.25	
	1	ОТ					16,15	1,15	2,60	43,93	114,22	
	2	ЭМ						1,25		14,15		
	3	в т. ч. ОТм						1,25		43,93		
	4	М								10,66		
		ЗТ	чел.-ч	1,56	1,15	0,25116						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25	0						
		Итого по расценке					16,15		2,60		114,22	
		ФОТ							2,60		114,22	
	Пр/812-016.0-1	НР Трубопроводы внутренние	%	121	0,9	108,9			2,83		124,39	
	Пр/774-016.0	СП Трубопроводы внутренние	%	72	0,85	61,2			1,59		69,90	
		Всего по позиции							7,02		308,51	
11	ФССЦ 24.3.05.07-0062	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	шт	2		2	18,76		37,52	10,66	399,96	
		Всего по позиции							37,52		399,96	
12	ФССЦ 18.1.09.07-0021	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 20 мм	шт	2		2	35,64		71,28	10,66	759,84	
		Всего по позиции							71,28		759,84	
13	ФССЦ 24.3.05.16-0131	Угольник 90° из  полипропилена, наружный диаметр 20 мм	шт	10		10	0,71		7,10	10,66	75,69	
		Всего по позиции							7,10		75,69	
14	ФЕР 16-04-006-02	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм	100 соединений	0,26		0,26					313,66	
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ОТ: 1.15, ЭМ: 1.25, ОТм: 1.25	
	1	ОТ					23,89	1,15	7,14	43,93	313,66	
	2	ЭМ						1,25		14,15		
	3	в т. ч. ОТм						1,25		43,93		
	4	М								10,66		
		ЗТ	чел.-ч	2,34	1,15	0,69966						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25	0						
		Итого по расценке					23,89		7,14		313,66	
		ФОТ							7,14		313,66	
	Пр/812-016.0-1	НР Трубопроводы внутренние	%	121	0,9	108,9			7,78		341,58	
	Пр/774-016.0	СП Трубопроводы внутренние	%	72	0,85	61,2			4,37		191,96	
		Всего по позиции							19,29		847,20	
15	ФССЦ 24.3.05.07-0064	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1"	шт	4		4	27,66		110,64	10,66	1 179,42	
		Всего по позиции							110,64		1 179,42	
16	ФССЦ 24.3.05.15-0143	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25x20x25 мм	шт	2		2	2,05		4,10	10,66	43,71	
		Всего по позиции							4,10		43,71	
17	ФССЦ 18.1.09.07-0022	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 25 мм	шт	4		4	42,47		169,88	10,66	1 810,92	
		Всего по позиции							169,88		1 810,92	
18	ФССЦ 24.3.05.07-0002	Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 25 мм	шт	2		2	5,96		11,92	10,66	127,07	
		Всего по позиции							11,92		127,07	
19	ФССЦ 24.3.05.15-0192	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм	шт	3		3	1,02		3,06	10,66	32,62	
		Всего по позиции							3,06		32,62	
20	ФССЦ 24.3.05.16-0132	Угольник 90° из  полипропилена, наружный диаметр 25мм	шт	10		10	1,02		10,20	10,66	108,73	
		Всего по позиции							10,20		108,73	
21	ФССЦ 18.2.08.04-0003	Фильтр сетчатый полипропиленовый, размером: 1"	шт	1		1	66,63		66,63	10,66	710,28	
		Всего по позиции							66,63		710,28	
22	ФЕР 16-04-005-02	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	100 м	0,12		0,12					936,37	
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ОТ: 1.15, ЭМ: 1.25, ОТм: 1.25	
	1	ОТ					123,89	1,15	17,10	43,93	751,20	
	2	ЭМ					40,51	1,25	6,08	14,15	86,03	
	3	в т. ч. ОТм					0,49	1,25	0,07	43,93	3,08	
	4	М					77,51		9,30	10,66	99,14	
	01.7.17.09	Буры	шт	П		П						
	18.1.09.06	Арматура муфтовая	шт	П		П						
	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	10 шт	14,3		1,716						
	24.3.02.05	Труба напорная из полипропилена	м	102,5		12,3						
	24.3.05.19	Фасонные и соединительные части	шт	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	13,18	1,15	1,81884						
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,006						
		Итого по расценке					241,91		32,48		936,37	
22.1	ФССЦ 24.3.02.05-0052	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, размер 25мм	м	102,5		12,3	16,71		205,53	10,66	2 190,95	
		ФОТ							17,17		754,28	
	Пр/812-016.0-1	НР Трубопроводы внутренние	%	121	0,9	108,9			18,70		821,41	
	Пр/774-016.0	СП Трубопроводы внутренние	%	72	0,85	61,2			10,51		461,62	
		Всего по позиции							267,22		4 410,35	
23	ФЕР 16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	2		2					2 008,18	
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ОТ: 1.15, ЭМ: 1.25, ОТм: 1.25	
	1	ОТ					13,33	1,15	30,66	43,93	1 346,89	
	2	ЭМ					3,50	1,25	8,75	14,15	123,81	
	3	в т. ч. ОТм					0,12	1,25	0,30	43,93	13,18	
	4	М					25,21		50,42	10,66	537,48	
	18.1.02.01	Арматура трубопроводная фланцевая	шт	1		2						
	23.8.03.11	Фланцы стальные	шт	2		4						
		ЗТ	чел.-ч	1,47	1,15	3,381						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,025						
		Итого по расценке					42,04		89,83		2 008,18	
23.1	ФССЦ 01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм	1000 шт	-0,002		-0,004	3 450,00		-13,80	10,66	- 147,11	
23.2	ФССЦ 01.7.15.03-0013	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 12 мм	т	-0,0011		-0,0022	15 323,00		-33,71	10,66	- 359,35	
23.3	ФССЦ 18.1.04.06-0033	Клапан аварийный, номинальный диаметр 25 мм	шт	1		2	125,18		250,36	10,66	2 668,84	
		ФОТ							30,96		1 360,07	
	Пр/812-016.0-1	НР Трубопроводы внутренние	%	121	0,9	108,9			33,72		1 481,12	
	Пр/774-016.0	СП Трубопроводы внутренние	%	72	0,85	61,2			18,95		832,36	
		Всего по позиции							345,35		6 484,04	
24	ФЕР 16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм	шт	4		4					12 802,55	
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ОТ: 1.15, ЭМ: 1.25, ОТм: 1.25	
	1	ОТ					54,26	1,15	249,60	43,93	10 964,93	
	2	ЭМ					6,79	1,25	33,95	14,15	480,39	
	3	в т. ч. ОТм					0,26	1,25	1,30	43,93	57,11	
	4	М					31,83		127,32	10,66	1 357,23	
	18.1.02.01	Арматура трубопроводная фланцевая	шт	1		4						
	23.8.03.11	Фланцы стальные	шт	1		4						
		ЗТ	чел.-ч	5,64	1,15	25,944						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,1						
		Итого по расценке					92,88		410,87		12 802,55	
24.1	ФССЦ 01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм	1000 шт	-0,001		-0,004	3 450,00		-13,80	10,66	- 147,11	
24.2	ФССЦ 01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	-0,0105		-0,042	38,51		-1,62	10,66	-17,27	
24.3	ФССЦ 01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	-0,042		-0,168	6,22		-1,04	10,66	-11,09	
24.4	ФССЦ 01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм	т	-0,0006		-0,0024	14 830,00		-35,59	10,66	- 379,39	
24.5	ФССЦ 23.3.03.02-0030	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-0,4		-1,6	41,88		-67,01	10,66	- 714,33	
		ФОТ							250,90		11 022,04	
	Пр/812-016.0-1	НР Трубопроводы внутренние	%	121	0,9	108,9			273,23		12 003,00	
	Пр/774-016.0	СП Трубопроводы внутренние	%	72	0,85	61,2			153,55		6 745,49	
		Всего по позиции							718,59		30 281,85	
25	ФЕР 20-01-001-06	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм	100 м2	0,074		0,074					4 407,62	
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ОТ: 1.15, ЭМ: 1.25, ОТм: 1.25	
	1	ОТ					1 066,28	1,15	90,74	43,93	3 986,21	
	2	ЭМ					87,59	1,25	8,10	14,15	114,62	
	3	в т. ч. ОТм					10,76	1,25	1,00	43,93	43,93	
	4	М					388,91		28,78	10,66	306,79	
	08.1.02.17	Сетки в рамках	м2	П		П						
	19.1.01.02	Воздуховоды металлические	м2	100		7,4						
	19.1.01.11	Крепления	кг	П		П						
	19.1.01.11	Заглушки питометражных лючков	шт	П		П						
	19.3.01.01	Дроссель-клапаны в патрубке	шт	П		П						
	19.3.02.07	Шиберы	шт	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	122	1,15	10,3822						
		ЗТм	чел.-ч	0,87	1,25	0,080475						
		Итого по расценке					1 542,78		127,62		4 407,62	
25.1	ФССЦ 19.1.01.02-0014	Воздуховоды из листовой стали, толщиной 1,0 мм, диаметр до 400 мм	м2	100		7,4	98,20		726,68	10,66	7 746,41	
		ФОТ							91,74		4 030,14	
	Пр/812-016.0-1	НР Вентиляция и кондиционирование воздуха	%	121	0,9	108,9			99,90		4 388,82	
	Пр/774-016.0	СП Вентиляция и кондиционирование воздуха	%	72	0,85	61,2			56,14		2 466,45	
		Всего по позиции							1 010,34		19 009,30	
							
		Итого прямые затраты по позициям, не вошедшим в разделы (в базисном и текущем уровнях цен)		2 728,04		50 333,79	
		в том числе					
		оплата труда (ОТ)		629,17		27 639,43	
		эксплуатация машин и механизмов		91,81		1 299,11	
		в том числе					
		оплата труда машинистов (ОТм)		6,39		280,74	
		материальные ресурсы		2 007,06		21 395,25	
		Итого ФОТ (справочно)		635,56		27 920,17	
		Итого накладные расходы		667,52		29 323,61	
		Итого сметная прибыль		368,89		16 205,99	
		Итого по позициям, не вошедшим в разделы (в базисном и текущем уровнях цен)		3 764,45		95 863,39	

		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)					
		ВСЕГО прямые затраты		2 728,04		50 333,79	
		в том числе					
		оплата труда (ОТ)		629,17		27 639,43	
		эксплуатация машин и механизмов		91,81		1 299,11	
		в том числе					
		оплата труда машинистов (ОТм)		6,39		280,74	
		материальные ресурсы		2 007,06		21 395,25	
		в том числе					
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки		2 007,06		21 395,25	
		Всего ФОТ (справочно)		635,56		27 920,17	
		Всего накладные расходы		667,52		29 323,61	
		Всего сметная прибыль		368,89		16 205,99	
							
		ВСЕГО строительные работы (с учетом перевозки)		3 764,45		95 863,39	
		в том числе					
		строительные работы без учета перевозки		3 764,45		95 863,39	
							
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)		3 764,45		95 863,39	
		НДС			22	21 089,95	
		ВСЕГО по смете с НДС				116 953,34	

Составил		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
	
Проверил		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]