Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.5.3 Copyright InfoStroy Ltd.		
Ремонтные работы	
(наименование стройки)	
МКДОУ №57 г Кирова	
(наименование объекта)	
Ведомость объемов работ №1	
Ремонтные работы в МКДОУ №57 г Кирова	
Основание:	ведомость объемов	
	
№
п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
1	2	3	4	
Буфет - стены	
1	Демонтаж: моек (мойка двухсекционная)	100 шт	0,01	
2	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0118	
3	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. Кзт=0,8; Кэм=0,8; Кзтм=0,8; Кмат=0_Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций	100 шт	0,02	
4	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0189	
5	Строительный мусор	т	0,022302	
6	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт	0,01	
7	Строительный мусор	т	0,0134	
8	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (высота 1,6 м2)	100 м2	0,103	
9	Строительный мусор	т	0,45423	
10	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ( 0,378 м2 откос дверной)	100 м2	0,10678	
11	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,099834	
12	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	0,10678	
13	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,161238	
14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,10678	
15	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	1,099834	
16	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,10678	
17	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,040043	
18	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм	м2	10,678	
19	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,005339	
20	Раскладки из ПВХ, сечение 10х12 мм	м	10,2	
21	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0,0931	
22	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,0931	
23	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	0,079135	
24	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,862	
25	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,0931	
26	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115	кг	2,793	
27	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,862	
28	Установка моек: на два отделения	10 компл	0,1	
29	Ванна ВМЦн 860х1000х600 «Norma Inox», 2 м/о, борт, отв. д/смесит., экран (ножка проф., тр. 40х40)	ШТ	1	
30	Смеситель для кухни, латунь, покрытие хром, высота излива 200 мм, длина излива 182 мм	ШТ	1	
31	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 300 мм	10 шт	0,2	
32	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам	100 шт	0,02	
33	Сифон полимерный бутылочный для мойки, без перелива, диаметр сливной решетки 70 мм, пластиковый выпуск диаметром 40/50 мм, высота сифона 155-230 мм	компл	2	
Буфет - пол	
34	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,03	
35	Строительный мусор	т	0,156	
36	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем	100 м2	0,03	
37	Строительный мусор	т	0,096	
38	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,03	
39	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,414	
40	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,03	
41	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,0612	
42	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2	0,03	
43	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,036	
44	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 9 мм	м2	3,06	
45	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,6	
Электрика	
46	Смена: выключателей	100 шт	0,01	
47	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт	1	
48	Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 шт	0,001	
49	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт	0,01	
50	Светильник светодиодный ДБП-18w 4000К 2400 Лм IP65 круглый пластиковый белый 71920 Navigator Group	ШТ	1	
51	Смена: розеток	100 шт	0,01	
52	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, с крышкой, 16 А, цвет белый, IP20	шт	1	
53	Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 шт	0,001	
Сантехника	
54	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм (труба диам 20 мм)	100 м	0,03	
55	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0057	
56	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм (прим полипорпилен)	100 м	0,03	
57	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм	10 шт	1	
58	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм	шт	8	
59	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм	м	2,697	
60	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм	шт	10	
61	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм	шт	2	
62	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 3/4"	шт	2	
63	Муфтовая американка КОНТУР PPR НР D20-3/4	ШТ	2	
64	Кран шаровой муфтовый для воды, с угловым сгоном, номинальный диаметр 20 мм	шт	2	
65	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 20 мм (для подключения стир машины)	шт	1	
66	Манжета переходная 50х20	ШТ	1	
67	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,02	
68	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0118	
69	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 м	0,02	
70	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 50 мм	шт	2	
71	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт	1	
72	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм	м	1,996	
мусор	
73	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную	т груза	0,7419	
74	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 39 км	1т груза	0,7419	
	
Составил:					
	
Проверил: